{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 254"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Волинським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Львівгаз\""]
["Кам'янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 254"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 154/15 чинно до 14.12.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Дашава-Мінськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8161.3644030000005},34.17,{"$f":"P11/3.6","v":9.4916666666666671},{"$f":"S11*238.8459","v":9047.4826920000014},37.880000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,95.745500000000007,2.2059000000000002,0.66759999999999997,0.10150000000000001,0.10970000000000001,1.5E-3,3.1699999999999999E-2,2.01E-2,1.24E-2,4.7999999999999996E-3,0.80110000000000003,0.29830000000000001,0.70179999999999998,{"$f":"P12*238.8459","v":8172.9484291499994},34.218499999999999,9.5051388888888884,{"$f":"S12*238.8459","v":9058.6129109400008},37.926600000000001,10.535166666666667,{"$f":"V12*238.8459","v":11867.17796445},49.685499999999998,{"$f":"V12/3.6","v":13.801527777777777},null,null,null,null,null,100.0001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8173.3066979999994,34.22,9.5055555555555546,9059.4249870000003,37.93,10.536111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.725999999999999,2.2362000000000002,0.68179999999999996,0.1047,0.1108,8.9999999999999998E-4,2.9399999999999999E-2,1.9199999999999998E-2,8.6E-3,4.7999999999999996E-3,0.79459999999999997,0.28310000000000002,0.70179999999999998,8177.0088094500006,34.235500000000002,9.5098611111111122,9063.0554446799997,37.9452,10.540333333333333,11872.910266049999,49.709499999999998,{"$f":"V19/3.6","v":13.808194444444444},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0088094500006,34.235500000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.5098611111111122},9063.0554446799997,37.9452,{"$f":"S20/3.6","v":10.540333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0088094500006,34.235500000000002,9.5098611111111122,9063.0554446799997,37.9452,10.540333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0088094500006,34.235500000000002,9.5098611111111122,9063.0554446799997,37.9452,10.540333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0088094500006,34.235500000000002,9.5098611111111122,9063.0554446799997,37.9452,10.540333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0088094500006,34.235500000000002,9.5098611111111122,9063.0554446799997,37.9452,10.540333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.0088094500006,34.235500000000002,9.5098611111111122,9063.0554446799997,37.9452,10.540333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,96.155600000000007,2.0771000000000002,0.66710000000000003,0.1082,0.1062,2.3999999999999998E-3,2.41E-2,1.7899999999999999E-2,6.1999999999999998E-3,5.1000000000000004E-3,0.69640000000000002,0.1338,0.69830000000000003,8182.7411110500007,34.259500000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5165277777777781},9069.9580911899993,37.9741,{"$f":"S26/3.6","v":10.548361111111111},11912.057109059999,49.873399999999997,13.85372222222222,null,null,0,0,0,100.0001," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7411110500007,34.259500000000003,9.5165277777777781,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7411110500007,34.259500000000003,9.5165277777777781,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7411110500007,34.259500000000003,9.5165277777777781,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.7411110500007,34.259500000000003,9.5165277777777781,9069.9580911899993,37.9741,10.548361111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.955799999999996,2.2134999999999998,0.69850000000000001,0.1109,0.1082,8.0000000000000004E-4,4.3200000000000002E-2,1.9699999999999999E-2,4.4000000000000003E-3,5.1999999999999998E-3,0.69169999999999998,0.1482,0.70009999999999994,8199.4603240500001,34.329500000000003,9.5359722222222221,9087.8237645100016,38.048900000000003,10.56913888888889,11920.20175425,49.907499999999999,13.863194444444444,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4603240500001,34.329500000000003,9.5359722222222221,9087.8237645100016,38.048900000000003,10.56913888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4603240500001,34.329500000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.5359722222222221},9087.8237645100016,38.048900000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.56913888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4603240500001,34.329500000000003,9.5359722222222221,9087.8237645100016,38.048900000000003,10.56913888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4603240500001,34.329500000000003,9.5359722222222221,9087.8237645100016,38.048900000000003,10.56913888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4603240500001,34.329500000000003,9.5359722222222221,9087.8237645100016,38.048900000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.56913888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4603240500001,34.329500000000003,9.5359722222222221,9087.8237645100016,38.048900000000003,10.56913888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.4603240500001,34.329500000000003,9.5359722222222221,9087.8237645100016,38.048900000000003,10.56913888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,95.476299999999995,2.5629,0.8206,0.13339999999999999,0.13100000000000001,1E-3,2.58E-2,1.8599999999999998E-2,4.7999999999999996E-3,4.4000000000000003E-3,0.64880000000000004,0.1724,0.70399999999999996,8242.0704326100004,34.507899999999999,{"$f":"P39/3.6","v":9.5855277777777772},9133.5149851799997,38.240200000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.622277777777779},11946.64199538,50.0182,13.893944444444443,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.0704326100004,34.507899999999999,{"$f":"P40/3.6","v":9.5855277777777772},9133.5149851799997,38.240200000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.622277777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.0704326100004,34.507899999999999,{"$f":"P41/3.6","v":9.5855277777777772},9133.5149851799997,38.240200000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.622277777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.7559720451427,34.276309419777114,9.5211970610491985,9073.9687404049419,37.990891785896018,10.553025496082228]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                                                                           Цьома Ю.О.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Хімік II категорії                                                                                                                                                           Куровська Н.І.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник дільниці ГВ і М                                                                                                                                          Гладчук А.З."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 254"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","ГРС Новий Став",37.99,9074,10.55]
[null,"ГРС Жовква",37.99,9074,10.55]
[null,"ГРС Добросин",37.99,9074,10.55]
[null,"ГРС Колодно",37.99,9074,10.55]
[null,"ГРС Воля Жовтанецька",37.99,9074,10.55]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 254",null,37.99,9074,10.55]
[]
[]
[]
["Начальник управління Волинського ЛВУМГ                                                Цьома Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Хімік II категорії                                                                                                    Куровська Н.І.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник дільниці ГВ і М                                                                                 Гладчук А.З."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\Illinci","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Talne"]
[null,"X:\\Gaysin\\"]