{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[6,0,9,0],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,0,4,5],[4,10,4,17],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[43,20,43,27],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[8,7,9,7],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 259"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого  СтрийськимУЕГГ"]
["Угерське ВВВ і СП",null,null,null,null,null,"Маршрут №259"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 018/13  чинне до  04.02.2018р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу      ДКС Угерсько-Львів Ду 1000",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,{"$f":"P11/3.6","v":9.5222222222222221},{"$f":"S11*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S11/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8187.6374519999999},34.28,9.5222222222222221,{"$f":"S12*238.8459","v":9076.1442000000006},38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.933400000000006,2.9359999999999999,0.7702,0.10059999999999999,0.1353,2.0999999999999999E-3,3.6700000000000003E-2,2.7E-2,2.1100000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,1.0804,0.95150000000000001,0.71730000000000005,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,11732,49.12,{"$f":"V19/3.6","v":13.644444444444444},null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5},9054.6480689999989,37.909999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.530555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8168.5297800000008,34.200000000000003,9.5,9054.6480689999989,37.909999999999997,10.530555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.508499999999998,4.0229999999999997,0.87139999999999995,9.5200000000000007E-2,0.1394,2.5000000000000001E-3,3.8600000000000002E-2,3.1199999999999999E-2,4.1599999999999998E-2,8.2000000000000007E-3,1.4517,1.7887,0.73719999999999997,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11551,48.36,{"$f":"V23/3.6","v":13.433333333333334},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.4888888888888872},9037.9288560000005,37.840000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.511111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8158.9759439999989,34.159999999999997,9.4888888888888872,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,91.669799999999995,3.9676999999999998,0.85819999999999996,9.5600000000000004E-2,0.1386,2.8E-3,3.7600000000000001E-2,2.75E-2,3.2300000000000002E-2,7.6E-3,1.4373,1.7250000000000001,0.73560000000000003,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,11566,48.43,{"$f":"V31/3.6","v":13.452777777777778},null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,{"$f":"P33/3.6","v":9.4861111111111107},9037.9288560000005,37.840000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.511111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9037.9288560000005,37.840000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.511111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,96.711100000000002,1.6821999999999999,0.55579999999999996,9.4399999999999998E-2,9.3299999999999994E-2,1.8E-3,2.24E-2,1.41E-2,1.11E-2,7.7000000000000002E-3,0.66459999999999997,0.14149999999999999,0.69410000000000005,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,11894.91,49.801600000000001,{"$f":"V38/3.6","v":13.833777777777778},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8142.2567310000004},34.090000000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.469444444444445},{"$f":"S39*238.8459","v":9030.7634790000011},37.81,{"$f":"S39/3.6","v":10.502777777777778},null,null,null,37.700000000000003,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,37.700000000000003,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8142.2567310000004,34.090000000000003,9.469444444444445,9030.7634790000011,37.81,10.502777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.524873073961654,10.524873073961654,10.524873073961654,10.524873073961654,10.524873073961654,10.524873073961654]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Керівник Угерського ВВР і СП                                                                                                                                                            Р.Б.Корчак                                                                        31.03.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        А.Я.Садовська                                                                   31.03.17р                                "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                              А.Я Дурда                                                                          31.03.17р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №259"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"ГРС Пукенричі замір №10",37.89,9050,10.52]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 259",null,37.89,9050,10.52]
[]
[]
["Керівник Угерського ВВР і СП    ",null,null," Р.Б.Корчак ",null,null,"31.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Завідувач лабораторією",null,null,"А.Я.Садовська",null,null,"31.03.17р "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Начальник служби метрології  ",null,null,"А.Я Дурда  ",null,null,"31.03.17р"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]