{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,1,47,26],[8,7,9,7],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[43,20,43,27],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[6,0,9,0],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,0,4,5],[4,10,4,17],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 263"]
["Філія \"УМГ \"ЛЬВІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого  СтрийськимУЕГГ"]
["Угерське ВВВ і СП",null,null,null,null,null,"Маршрут №263"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 018/13  чинне до  04.02.2018р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу      Більче-Волиця -Пукеничі Ду 500",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,{"$f":"P11/3.6","v":9.5833333333333339},{"$f":"S11*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8240.1835499999997},34.5,9.5833333333333339,{"$f":"S12*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,0,0,0,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,92.231399999999994,3.8702000000000001,0.99690000000000001,0.1192,0.16839999999999999,2.7000000000000001E-3,4.1200000000000001E-2,3.4000000000000002E-2,4.2999999999999997E-2,7.7999999999999996E-3,1.3044,1.1808000000000001,0.73109999999999997,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11709,49.03,{"$f":"V19/3.6","v":13.619444444444444},null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.5388888888888896},9095.2518719999989,38.08,{"$f":"S20/3.6","v":10.577777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.821600000000004,4.9066999999999998,1.0429999999999999,0.1081,0.1638,3.0999999999999999E-3,4.3999999999999997E-2,3.6700000000000003E-2,4.9099999999999998E-2,7.3000000000000001E-3,1.6305000000000001,2.1861000000000002,0.75109999999999999,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,11499.52,48.15,{"$f":"V23/3.6","v":13.375},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.5388888888888896},9097.6403310000005,38.090000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.580555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.796899999999994,4.9520999999999997,1.0508999999999999,0.1091,0.16500000000000001,3.0999999999999999E-3,4.3999999999999997E-2,3.6400000000000002E-2,4.9000000000000002E-2,8.8000000000000005E-3,1.6940999999999999,2.0905999999999998,0.75070000000000003,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,11511.61,48.2,{"$f":"V31/3.6","v":13.388888888888889},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.5472222222222207},9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9088.0864949999996,38.049999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.569444444444443},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.1335829999989,34.369999999999997,9.5472222222222207,9088.0864949999996,38.049999999999997,10.569444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.768699999999995,2.3363999999999998,0.74470000000000003,0.11840000000000001,0.11899999999999999,1.6000000000000001E-3,2.4E-2,1.61E-2,1.2699999999999999E-2,6.0000000000000001E-3,0.6865,0.16589999999999999,0.7016,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11932,49.96,{"$f":"V38/3.6","v":13.877777777777778},null,null,null,null,null,99.999999999999957,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8213.9105010000003},34.39,{"$f":"P39/3.6","v":9.5527777777777771},{"$f":"S39*238.8459","v":9107.1941670000015},38.130000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.591666666666667},null,null,null,10.8,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,10.8,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8213.9105010000003,34.39,9.5527777777777771,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8215.3226270113155,34.395912289100693,9.554478979784939,9104.5482585161699,38.118922110516309,10.588589475143419]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Керівник Угерського ВВР і СП                                                                                                                                                            Р.Б.Корчак                                                                        31.03.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        А.Я.Садовська                                                                   31.03.17р                                "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                                              А.Я Дурда                                                                          31.03.17р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №263"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"ГРС Пукенричі замір № 9",38.119999999999997,9105,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 263",null,38.119999999999997,9105,10.59]
[]
[]
["Керівник Угерського ВВР і СП    ",null,null," Р.Б.Корчак ",null,null,"31.03.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Завідувач лабораторією",null,null,"А.Я.Садовська",null,null,"31.03.17р "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]
["Начальник служби метрології  ",null,null,"А.Я Дурда  ",null,null,"31.03.17р"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис",null,"дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]