{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","variablesList","додат вища тепл згор"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[4,10,4,19],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[3,6,3,24],[1,4,1,27],[2,8,2,23],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 850",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 850"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,"переданого Олександрівським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Миколаївгаз \"; ПАТ\"Одесагаз \"; "]
["Південно-Бузький п/м  Олександрівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,"          ВАТ\"Кіровоградгаз \"; Кіровоград-2 ТОВ ТПЗ \"ОіК\"; Кіровоград-2 ТОВ \"Антарктида-17 \""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РН-0058/2015 чинно до 18.06.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                      по газопроводу  \"Кременчук-Ананьїв-Богородчани\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню,г/м3\n","Вміст \nмеркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.240899999999996,2.0173000000000001,0.61870000000000003,9.6500000000000002E-2,9.2299999999999993E-2,4.0000000000000001E-3,1.7299999999999999E-2,1.18E-2,4.7000000000000002E-3,9.5999999999999992E-3,0.68240000000000001,0.20449999999999999,0.69740000000000002,8161,34.17,{"$f":"P11/3.6","v":9.4916666666666671},9050,37.89,{"$f":"S11/3.6","v":10.525},11894,49.8,{"$f":"V11/3.6","v":13.833333333333332},-23.6,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,96.278700000000001,1.9927999999999999,0.61,9.4E-2,9.0399999999999994E-2,3.0999999999999999E-3,1.6899999999999998E-2,1.15E-2,4.5999999999999999E-3,9.7999999999999997E-3,0.68779999999999997,0.20030000000000001,0.69699999999999995,8157,34.15,{"$f":"P12/3.6","v":9.4861111111111107},9046,37.869999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.519444444444444},11891,49.79,{"$f":"V12/3.6","v":13.830555555555556},-23.1,null,null,null,null,99.999899999999997]
[3,96.244500000000002,2.0122,0.6109,9.4200000000000006E-2,9.0499999999999997E-2,3.0999999999999999E-3,1.7500000000000002E-2,1.15E-2,4.7999999999999996E-3,9.1999999999999998E-3,0.69779999999999998,0.20399999999999999,0.69720000000000004,8157,34.15,9.4861111111111107,9046,37.880000000000003,{"$f":"S14/3.6","v":10.522222222222222},11890,49.78,{"$f":"V13/3.6","v":13.827777777777778},-23.4,null,null,null,null,100.00020000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157,34.15,9.4861111111111107,9046,37.880000000000003,10.522222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157,34.15,9.49,9046,37.880000000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.522222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.121799999999993,2.1004,0.64419999999999999,0.1003,9.6500000000000002E-2,3.8999999999999998E-3,1.7299999999999999E-2,1.1900000000000001E-2,3.3E-3,9.1999999999999998E-3,0.6845,0.20660000000000001,0.69830000000000003,9170,34.21,9.5027777777777782,9060,37.93,10.536111111111111,11899,49.82,{"$f":"V16/3.6","v":13.838888888888889},-23.9,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,96.058800000000005,2.125,0.65129999999999999,0.1018,9.8000000000000004E-2,4.3E-3,1.8800000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,9.4000000000000004E-3,0.70269999999999999,0.21199999999999999,0.69879999999999998,8172,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,11897,49.81,{"$f":"V17/3.6","v":13.836111111111112},-23.7,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8172,34.21,9.5027777777777782,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.854900000000001,2.2553999999999998,0.69669999999999999,0.10879999999999999,0.1047,4.0000000000000001E-3,1.9800000000000002E-2,1.38E-2,4.5999999999999999E-3,8.9999999999999993E-3,0.69320000000000004,0.23499999999999999,0.7006,8188,34.28,9.5222222222222221,9079,38.01,10.558333333333332,11904,49.84,{"$f":"V19/3.6","v":13.844444444444445},-23.4,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[10,95.838899999999995,2.2669000000000001,0.70009999999999994,0.1101,0.10589999999999999,4.1999999999999997E-3,1.9800000000000002E-2,1.37E-2,4.5999999999999999E-3,9.2999999999999992E-3,0.69010000000000005,0.2364,0.70079999999999998,8189,34.29,{"$f":"P20/3.6","v":9.5250000000000004},9081,38.020000000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.561111111111112},11905,49.84,{"$f":"V20/3.6","v":13.844444444444445},-24.5,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.5250000000000004,9081,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.29,9.5250000000000004,9081,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.837999999999994,2.2614000000000001,0.70679999999999998,0.11260000000000001,0.1085,3.3999999999999998E-3,2.0899999999999998E-2,1.47E-2,3.5999999999999999E-3,9.4000000000000004E-3,0.68700000000000006,0.2336,0.70089999999999997,8191,34.299999999999997,9.5277777777777768,9083,38.03,10.563888888888888,11907,49.85,{"$f":"V23/3.6","v":13.847222222222221},-21.9,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,95.787199999999999,2.2942,0.71630000000000005,0.1144,0.11020000000000001,4.1999999999999997E-3,2.1399999999999999E-2,1.49E-2,4.4000000000000003E-3,9.2999999999999992E-3,0.68579999999999997,0.23769999999999999,0.70130000000000003,8196,34.31,9.5305555555555568,9087,38.049999999999997,10.569444444444443,11909,49.86,{"$f":"V24/3.6","v":13.85},-22.7,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,95.814999999999998,2.2753000000000001,0.7077,0.1125,0.1087,4.1999999999999997E-3,2.12E-2,1.4800000000000001E-2,4.4999999999999997E-3,8.6E-3,0.6915,0.23599999999999999,0.70109999999999995,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,11907,49.85,{"$f":"V25/3.6","v":13.847222222222221},-22.4,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[16,95.724100000000007,2.3374999999999999,0.72340000000000004,0.1147,0.1106,1.1000000000000001E-3,2.12E-2,1.46E-2,4.7000000000000002E-3,9.2999999999999992E-3,0.69099999999999995,0.2477,0.70179999999999998,8197,34.32,{"$f":"P26/3.6","v":9.5333333333333332},9089,38.06,{"$f":"S26/3.6","v":10.572222222222223},11908,49.86,{"$f":"V26/3.6","v":13.85},-22.1,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[17,95.707099999999997,2.3702000000000001,0.73899999999999999,0.11650000000000001,0.1123,4.4000000000000003E-3,2.0899999999999998E-2,1.4E-2,5.1999999999999998E-3,1.0699999999999999E-2,0.69199999999999995,0.2077,0.70179999999999998,8206,34.36,9.5444444444444443,9098,38.090000000000003,10.580555555555556,11919,49.9,{"$f":"V27/3.6","v":13.861111111111111},-21.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206,34.32,9.49,9098,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8206,34.32,9.49,9098,38.090000000000003,10.580555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.6584,2.4176000000000002,0.75829999999999997,0.12039999999999999,0.1167,2.8E-3,2.1499999999999998E-2,1.4500000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,8.6999999999999994E-3,0.66080000000000005,0.21510000000000001,0.70240000000000002,8214,34.39,9.5527777777777771,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,11927,49.94,{"$f":"V30/3.6","v":13.872222222222222},-24.3,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.795699999999997,2.3222,0.73229999999999995,0.1171,0.1134,3.8E-3,2.12E-2,1.43E-2,4.7000000000000002E-3,9.4999999999999998E-3,0.66949999999999998,0.19639999999999999,0.70120000000000005,8205,34.35,9.5416666666666661,9098,38.090000000000003,10.580555555555556,11923,49.92,{"$f":"V31/3.6","v":13.866666666666667},-21.9,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[22,95.628100000000003,2.4300000000000002,0.76549999999999996,0.121,0.1172,3.5000000000000001E-3,2.2499999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,8.9999999999999993E-3,0.66269999999999996,0.22070000000000001,0.70269999999999999,8216,34.4,9.5555555555555554,9110,38.14,10.594444444444445,11927,49.93,{"$f":"V32/3.6","v":13.869444444444444},-22.6,null,0,0,0,100.0001," "]
[23,95.619900000000001,2.4375,0.76749999999999996,0.1211,0.11749999999999999,3.7000000000000002E-3,2.2100000000000002E-2,1.4800000000000001E-2,4.8999999999999998E-3,9.1000000000000004E-3,0.6663,0.21540000000000001,0.70269999999999999,8217,34.4,{"$f":"P33/3.6","v":9.5555555555555554},9111,38.14,{"$f":"S33/3.6","v":10.594444444444445},11928,49.94,{"$f":"V33/3.6","v":13.872222222222222},-23.9,null,null,null,null,99.999800000000008,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.5458,2.4862000000000002,0.78449999999999998,0.12429999999999999,0.1201,3.0999999999999999E-3,2.2499999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,9.1000000000000004E-3,0.65349999999999997,0.23089999999999999,0.70340000000000003,8223,34.43,9.5638888888888882,9117,38.17,10.602777777777778,11930,49.95,{"$f":"V34/3.6","v":13.875},-23.9,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223,34.43,9.5638888888888882,9117,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223,34.43,9.5638888888888882,9117,38.17,{"$f":"S36/3.6","v":10.602777777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.368700000000004,2.6052,0.82469999999999999,0.1313,0.12790000000000001,4.3E-3,2.3599999999999999E-2,1.5900000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,8.6E-3,0.64039999999999997,0.24460000000000001,0.70499999999999996,8239,34.49,9.5805555555555557,9134,38.24,10.622222222222222,11939,49.99,{"$f":"V37/3.6","v":13.886111111111111},-23.8,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,95.394300000000001,2.5832999999999999,0.81840000000000002,0.13089999999999999,0.1273,3.8999999999999998E-3,2.41E-2,1.61E-2,5.1000000000000004E-3,9.1000000000000004E-3,0.63939999999999997,0.2482,0.70479999999999998,8237,34.479999999999997,9.5777777777777775,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,11937,49.98,{"$f":"V38/3.6","v":13.883333333333333},-22.3,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[29,95.346999999999994,2.6162000000000001,0.82509999999999994,0.13150000000000001,0.128,3.0999999999999999E-3,2.4299999999999999E-2,1.6E-2,5.1999999999999998E-3,9.1999999999999998E-3,0.64249999999999996,0.252,0.70520000000000005,8239,34.49,9.5805555555555557,9134,38.24,10.622222222222222,11937,49.98,{"$f":"V39/3.6","v":13.883333333333333},-23.1,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[30,95.299300000000002,2.6419999999999999,0.83520000000000005,0.1321,0.12809999999999999,4.1999999999999997E-3,2.4299999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,9.2999999999999992E-3,0.64080000000000004,0.2636,0.7056,8241,34.51,9.5861111111111104,9137,38.25,10.625,11937,49.98,{"$f":"V40/3.6","v":13.883333333333333},-21.1,null,null,null,null,99.999899999999982]
[31,95.214699999999993,2.6873,0.84819999999999995,0.1343,0.1303,3.3E-3,2.4500000000000001E-2,1.6299999999999999E-2,4.8999999999999998E-3,0.01,0.66039999999999999,0.26569999999999999,0.70620000000000005,8245,34.520000000000003,9.5888888888888903,9140,38.270000000000003,10.630555555555556,11937,49.98,{"$f":"V41/3.6","v":13.883333333333333},-23.2,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
["Рівень  одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":8231.8695003202811},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":34.314462869722561},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":9.5288114729083038},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":9088.4700972810206},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":38.051417907868895},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!AC7:AC37)/' розрахунок'!AC38","v":10.569838307741357}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ                                                                                             Сурін М.А.                                                                                           31.03.2017 р.                   "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null," Начальник лабораторії                                                                                                                                    Волкова С.Т.                                                                                         31.03.2017р.                                                          "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ                                                                                                  Мартьянов А.М.                                                                                   31.03.2017р."]
[null,"                Підрозділ, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":29,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,12,4,13],[3,12,3,13],[3,28,5,28],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11],[3,14,3,27],[4,14,4,27]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 850"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Миколаївська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Одеська область",null,"Кіровоградська область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 ",null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Миролюбівка","ГРС Братське","ГРС Арбузинка","ГРС Вознесенськ","ГРС Прибужжя","ГРС Доманівка","ГРС Острогорське","ГРС Врадіївка","ГРС Кримка","ГРС Первомайськ","ГРС Троїцьке","ГРС Любашівка","ГРС Іванівка","ГРС Мошоріно","ГРС Червоний яр","ГРС Новгородка","ГРС Калинівка","ГРС Кіровоград-2","ГРС Марівка","ГРС Компаніївка","ГРС Софіївка","ГРС Бобринець","ГРС Витязівка","ГРС Новоградівка","АГНКС ТОВ Антарктида-17","АГНКС ТОВ ТПЗ \"ОіК\""]
[1,37.89,2990,17054,4347,112239,4622,14699,2955,28951,4831,148820,5424,43562,982,26172,10721,27182,10192,0,7457,17962,2019,36720,4648,5575,5649,6668,{"$f":"SUM(C7:AB7)","v":552441}]
[2,37.869999999999997,3457,18077,4536,108481,5075,15637,3090,29302,4983,161561,5527,43290,1033,26726,11389,28484,10944,0,7884,19001,2062,38212,4777,5725,6300,6593,{"$f":"SUM(C8:AB8)","v":572146}]
[3,37.880000000000003,3070,17442,4435,111129,4664,15136,2809,27098,4640,156905,5654,43107,1013,25741,10681,27215,10620,0,7643,18180,1987,36526,4556,5500,5667,6307,{"$f":"SUM(C9:AB9)","v":557725}]
[4,37.880000000000003,2939,17695,4389,107794,4619,14674,2595,26262,4312,149239,5402,41145,1064,25542,10504,26658,10306,0,7379,18195,1878,36273,4369,5262,4769,4037,537301]
[5,37.880000000000003,3019,17529,4361,108068,4982,15151,2682,27493,4693,152458,5233,42470,1053,25319,11320,27981,10581,0,7499,18799,2066,37527,4509,5559,4436,4394,549182]
[6,37.93,3951,16335,4074,102567,4762,14668,2756,27372,4505,149822,5063,40493,1045,24856,10475,26808,10269,0,7381,17342,1896,35518,4618,5416,5901,6205,534098]
[7,37.94,2844,15947,3979,105084,4231,13153,2403,23160,3890,136514,4752,36301,1014,23820,10327,24714,10168,0,7318,17010,1831,34977,4302,5083,5433,5664,503919]
[8,37.94,3609,14659,3638,97824,3992,12427,2265,21094,3825,121742,4286,33788,986,23097,9790,23984,9603,0,6621,15813,1650,32523,3905,4862,4487,5268,465738]
[9,38.01,4835,14305,3587,101281,3990,12274,2403,21740,3764,124255,4354,35409,891,22999,9527,23891,9352,0,6497,15777,1653,31493,4120,4835,6273,7073,476578]
[10,38.020000000000003,2577,14605,3633,101538,4008,12808,2339,22747,3663,123177,4764,36873,962,22204,9247,23382,9408,0,6439,15420,1649,31023,4037,4695,5787,5876,472861]
[11,38.020000000000003,2664,15637,3886,107125,4115,12932,2455,23538,3554,131362,4753,38331,977,22505,9306,23758,9312,0,6468,15938,1707,32219,3943,4774,4293,4475,490027]
[12,38.020000000000003,2979,16647,4214,105924,4642,14896,2787,27635,4270,151240,5131,41740,1026,24606,10573,26813,10035,0,7241,17556,1903,35672,4343,5344,3825,4247,535289]
[13,38.03,2895,15929,4093,107814,4631,14124,2850,27465,4416,147772,5217,42134,976,24770,10490,26221,10289,0,7361,17542,1824,36060,4507,5285,6043,6377,537085]
[14,38.049999999999997,2799,15926,4048,106681,4432,13752,2924,27626,4598,148378,5003,41206,1028,26290,11279,28515,10784,0,7438,17733,1490,37523,4443,5581,6176,7048,542701]
[15,38.03,2608,14159,3728,103415,4249,13520,2819,27341,4284,134785,4925,40968,911,24713,9784,25706,9516,0,6676,15737,1667,33167,4030,4891,5972,7829,507400]
[16,38.06,2742,15149,3791,106141,4253,13566,2740,26597,4168,139524,4998,41341,947,25179,10349,26485,9946,0,6927,16897,1819,34423,4329,5130,5362,7464,520267]
[17,38.090000000000003,2744,15392,3970,107587,4286,13759,2946,27119,4217,145149,5286,44195,982,24646,10441,26357,10298,0,6883,17059,1845,33282,4378,5021,6506,6879,531227]
[18,38.090000000000003,2910,16922,4389,110322,4676,14793,2849,27994,4249,148467,5392,43217,1017,25244,11092,28113,10627,0,7435,18016,2005,36572,4596,5329,3726,4609,544561]
[19,38.090000000000003,2929,16724,4363,106176,4784,15087,2911,28682,4569,151447,5271,43349,1023,25430,11120,27594,10595,0,7506,18015,2003,36525,4469,5409,3849,5003,544833]
[20,38.130000000000003,2968,16490,4163,109897,4710,14612,2740,28079,4330,140177,5058,41680,997,25730,11044,27504,10507,0,7421,17349,1912,36123,4544,5463,5593,6972,536063]
[21,38.090000000000003,2783,15856,4040,107614,4546,13604,2618,25812,4143,133709,4565,36428,944,24728,10125,25504,9975,0,6876,16331,1783,33365,4252,5000,5927,7332,507860]
[22,38.14,2481,13957,3566,99250,3681,12023,2368,22148,3651,118384,4221,33335,871,21905,8998,22408,8650,0,5989,14225,1540,29715,3828,4387,5946,7328,454855]
[23,38.14,2245,13156,3143,94013,3372,10888,2095,19103,3238,99996,3888,31106,765,19408,7780,19667,7695,0,5165,12311,1400,26218,3521,4071,5555,7159,406958]
[24,38.17,2236,13092,3179,87968,342,10231,2035,20039,3103,97587,3644,31146,817,19367,8265,20306,7695,0,5331,12434,1359,26193,3370,4140,5377,6448,395704]
[25,38.17,2100,12041,2805,83257,3210,9221,1946,19047,2828,94838,3452,29058,762,18699,7508,19088,7433,0,5201,12477,1389,25004,3097,3805,4426,4362,377054]
[26,38.17,2545,14668,3677,98376,3883,12260,2444,24689,3587,121149,4279,38747,876,21182,9015,22725,8828,0,6041,14731,1625,29715,3772,4395,3804,5385,462398]
[27,38.24,2713,15070,3872,101019,4114,12677,2439,25012,3515,123192,4552,38580,931,23563,10306,25943,10006,0,7039,16349,1914,33485,4130,4855,5893,7103,488272]
[28,38.229999999999997,2367,12150,3267,84256,3317,10218,2070,20172,3247,105606,3808,32005,778,21026,8546,21703,8480,0,5886,13532,1563,27662,3395,4180,6334,6463,412031]
[29,38.24,1865,9863,2434,74604,2615,8063,1680,15303,2470,78347,3200,25115,607,18438,7271,18130,7115,0,4747,10870,1313,22444,2082,3448,5444,7359,334827]
[30,38.25,2002,10731,2625,84142,2982,8665,1834,16820,2672,91480,3307,28178,810,19440,8147,19915,7556,0,5406,12461,1328,24910,2974,3672,6086,7154,375297]
[31,38.270000000000003,2086,11060,2798,79100,3021,9236,2040,18359,2928,91105,3620,28918,810,20350,8418,21448,7976,0,5779,13222,1487,25895,3238,3181,6084,6659,378818]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":86952},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":464267},117030,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":3120686},124806,398754,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":77887},753799,121143,4018187,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":144029},1167215,28898,723695,303838,764202,294761,0,206934,494284,53567,1006964,125082,149873,166923,191740,15105516]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":3308279.93},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":17665302.550000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":4452990.7300000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":118756319.43000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":4748408.6800000006},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":15171949.48},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":2963758.6399999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":28683020.469999995},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":4609180.72},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":152880663.27000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":5480239.5500000007},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":44415039.910000011},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":1099648.18},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":27539711.460000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":11562156.440000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,R7:R37)","v":29080699.060000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,S7:S37)","v":11216650.200000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,T7:T37)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,U7:U37)","v":7874288.790000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,V7:V37)","v":18807864.289999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,W7:W37)","v":2038370.9000000006},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,X7:X37)","v":38316024.390000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Y7:Y37)","v":4759423.8600000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Z7:Z37)","v":5702710.3099999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AA7:AA37)","v":6353965.5200000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AB7:AB37)","v":7299635.2699999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AC7:AC37)","v":574786302.03000009}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.047197649277763},{"$f":"D39/D38","v":38.049877656607094},{"$f":"E39/E38","v":38.049993420490473},{"$f":"F39/F38","v":38.054555770750405},38.04631732448761,38.048394448707725,38.052032303208492,38.051284851797355,38.047437491229374,38.047174825362788,38.049556339348328,38.052149698213277,38.052743442452766,38.054306662337034,38.053687952132393,38.053680911591442,38.053372732484966,{"$error":"#DIV/0!"},38.052175041317525,38.050724462050155,38.052735826161644,38.05103696855101,38.050429798052477,38.05028464099604,38.065248767395751,38.070487483049959,38.051417907868895]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9087.4171650196313},{"$f":"D40*238.8459","v":9088.0572737822131},9088.0849235111255,9089.1746221650737,9087.2069030528346,9087.7030156565997,9088.5719022889043,9088.3933765839065,9087.4744502864214,9087.4117136211171,9087.980528472357,9088.5999416044779,9088.7417549817292,9089.1151236418846,9088.9673472462182,9088.9656656418792,9088.8920583258314,{"$error":"#DIV/0!"},9088.6059947010217,9088.2595297903845,{"$f":"W40*238.8459","v":9088.7399358618222},9088.3341706868378,9088.1891505026615,9088.1544803348752,9091.7286005725291,9092.9798463278021,9088.4251564810638]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.568666013688267},{"$f":"D40/3.6","v":10.569410460168637},10.56944261680291,10.570709936319556,10.568421479024336,10.568998457974368,10.57000897311347,10.569801347721487,10.568732636452603,10.568659673711885,10.569321205374536,10.570041582837021,10.570206511792435,10.570640739538065,10.570468875592331,{"$f":"R40/3.6","v":10.570466919886512},10.570381314579157,{"$error":"#DIV/0!"},10.570048622588201,10.56964568390282,10.570204396156011,10.569732491264169,10.569563832792355,10.569523511387789,10.573680213165487,10.575135411958321,10.56983830774136]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"додат вища тепл згор","index":3,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,0,32,4],[34,0,34,4],[36,0,36,4],[0,0,0,4],[29,0,29,1],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,4],[3,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,28,0]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу  № 850"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Середньозважене значення вищої теплоти згорання"]
[null,null,"МДж/м³","ккал/м³","кВт*год/м³"]
["Миколаївськ область","ГРС Первомайськ",38.049999999999997,{"$f":"C4*238.8459","v":9088.0864949999996},{"$f":"C4/3.6","v":10.569444444444443}]
[null,"ГРС Острогірське",38.049999999999997,{"$f":"C5*238.8459","v":9088.0864949999996},{"$f":"C5/3.6","v":10.569444444444443}]
[null,"ГРС Братське",38.049999999999997,{"$f":"C6*238.8459","v":9088.0864949999996},{"$f":"C6/3.6","v":10.569444444444443}]
[null,"ГРС Вознесенськ",38.049999999999997,9088.0864949999996,{"$f":"C7/3.6","v":10.569444444444443}]
[null,"ГРС Прибужжя",38.049999999999997,9088.0864949999996,{"$f":"C8/3.6","v":10.569444444444443}]
[null,"ГРС Врадіївка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Арбузинка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Миролюбівка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Доманівка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Кримка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
["Одеська область","ГРС Любашівка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Троїцьке",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
["Кіровоградська область","ГРС-2 Кіровоград",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"АГНКС ТОВ ТПЗ \"ОіК\"",38.07,9092.8634130000009,10.574999999999999]
[null,"АГНКС ТОВ \" Антарктида-17\"",38.07,9092.8634130000009,10.574999999999999]
[null,"ГРС Калинівка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Бобринець",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРСНовоградівка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Копаніївка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Софіївка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Витязівка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Марівка",38.049999999999997,{"$f":"C25*238.8459","v":9088.0864949999996},10.569444444444443]
[null,"ГРС Новгородка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Іванівка",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Червоний ЯР",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
[null,"ГРС Мошорине",38.049999999999997,9088.0864949999996,10.569444444444443]
["Середньозважене значення вищої теплоти                                    згорання по маршруту № 850",null,38.049999999999997,9088.0864949999996,{"$f":"C30/3.6","v":10.569444444444443}]
[]
[]
["Начальник управління Олександрівського ЛВУМГ                 Сурін М.А.                                       31.03.2017 р.                   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
[" Начальник лабораторії                                                          Волкова С.Т.                                      31.03.2017р.                                                          "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ                   Мартьянов А.М.                                   31.03.2017р."]
["Підрозділ, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]