{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №101"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №101"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПК 715-КС Диканька\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130,34.04,9.4555555555555557,9005,37.700000000000003,10.472222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,88.665199999999999,5.3681000000000001,1.02,5.1299999999999998E-2,9.2700000000000005E-2,8.9999999999999998E-4,2.7900000000000001E-2,2.6599999999999999E-2,7.0599999999999996E-2,2.6700000000000002E-2,2.5005000000000002,2.1496,0.75529999999999997,8135.6818724623845,34.064100000000003,9.4617972238289667,9011.6312395509904,37.731699999999996,10.480526252281649,11379.914019584428,47.6477,13.234838894373707,-10.199999999999999,-14.9,null,null,null,100.0001," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6818724623845,34.064100000000003,9.4622500000000009,9011.6312395509904,37.731699999999996,10.481027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6818724623845,34.064100000000003,9.4622500000000009,9011.6312395509904,37.731699999999996,10.481027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6818724623845,34.064100000000003,9.4622500000000009,9011.6312395509904,37.731699999999996,10.481027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8135.6818724623845,34.064100000000003,9.4622500000000009,9011.6312395509904,37.731699999999996,10.481027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,88.656999999999996,5.3682999999999996,1.0243,5.0299999999999997E-2,8.5300000000000001E-2,5.9999999999999995E-4,2.8000000000000001E-2,2.6700000000000002E-2,7.1199999999999999E-2,2.5999999999999999E-2,2.4931999999999999,2.1690999999999998,0.75539999999999996,8133.9144972534041,34.056699999999999,9.4597417666333747,9009.6727967518527,37.723500000000001,10.478248583497349,11376.665870551707,47.634099999999997,13.231061297365594,-9.8000000000000007,-7.1,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9144972534041,34.056699999999999,9.4601944444444435,9009.6727967518527,37.723500000000001,10.47875,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9144972534041,34.056699999999999,9.4601944444444435,9009.6727967518527,37.723500000000001,10.47875,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9144972534041,34.056699999999999,9.4601944444444435,9009.6727967518527,37.723500000000001,10.47875,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9144972534041,34.056699999999999,9.4601944444444435,9009.6727967518527,37.723500000000001,10.47875,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8133.9144972534041,34.056699999999999,9.4601944444444435,9009.6727967518527,37.723500000000001,10.47875,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,88.8292,5.2106000000000003,0.93089999999999995,4.9599999999999998E-2,9.2399999999999996E-2,8.0000000000000004E-4,3.1199999999999999E-2,2.9100000000000001E-2,7.3700000000000002E-2,2.3400000000000001E-2,2.4914999999999998,2.2376,0.75449999999999995,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.432826387950568,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449194418273182,11352.065918318607,47.531100000000002,13.202451555318856,-8.4,-2.2000000000000002,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.4332777777777785,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.4332777777777785,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.4332777777777785,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.4332777777777785,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.4332777777777785,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.4332777777777785,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8110.7714353952715,33.959800000000001,9.4332777777777785,8984.6907093384289,37.618899999999996,10.449694444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,88.643000000000001,5.3902999999999999,1.0124,4.9599999999999998E-2,8.7400000000000005E-2,6.9999999999999999E-4,2.4899999999999999E-2,2.35E-2,6.0900000000000003E-2,2.4400000000000002E-2,2.4954000000000001,2.1875,0.75519999999999998,8127.8719847145931,34.031399999999998,9.4527143251403398,9003.1526152376409,37.696199999999997,10.470665613032532,11370.050155242418,47.606400000000001,13.223367221106422,-10,-4.5,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8719847145931,34.031399999999998,9.4531666666666663,9003.1526152376409,37.696199999999997,10.471166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8719847145931,34.031399999999998,9.4531666666666663,9003.1526152376409,37.696199999999997,10.471166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.8719847145931,34.031399999999998,9.4531666666666663,9003.1526152376409,37.696199999999997,10.471166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8126.5507284080904,34.025786576562801,9.4515482824287336,9001.6148666663703,37.688729165718769,10.46902597019267]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                 31.03.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                    Горшковоз О.В.                                                                   31.03.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                     31.03.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,101]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС В.Будища",37.688729165718769,9001.7984374423486,10.46909143492188]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №101",null,37.688729165718769,9001.7984374423486,10.46909143492188]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]