{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №104"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №104"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-31",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.638000000000005,4.1711,0.97560000000000002,0.11550000000000001,0.16919999999999999,3.2000000000000002E-3,4.8099999999999997E-2,3.8800000000000001E-2,6.4500000000000002E-2,5.4000000000000003E-3,1.8385,0.93220000000000003,0.73319999999999996,8239.5748746118934,34.499099999999999,9.5830833333333327,9128.8512061141628,38.222499999999997,10.61736111111111,11700.26271793647,48.988999999999997,13.608055555555554,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00009999999999}]
[2,91.157200000000003,4.3337000000000003,1.0033000000000001,0.11310000000000001,0.16930000000000001,3.5999999999999999E-3,5.0299999999999997E-2,4.0599999999999997E-2,7.1599999999999997E-2,8.9999999999999993E-3,2.0520999999999998,0.99609999999999999,0.73660000000000003,8234,34.4741,9.5761388888888881,9122,38.192100000000003,10.608916666666667,11664,48.837299999999999,13.565916666666666,null,null,null,null,null,99.999900000000011]
[3,91.107500000000002,4.3611000000000004,1.0052000000000001,0.1116,0.16739999999999999,3.3999999999999998E-3,4.9599999999999998E-2,3.9699999999999999E-2,6.8599999999999994E-2,1.1299999999999999E-2,2.0533000000000001,1.0213000000000001,0.7369,8231.2634344399339,34.464300000000001,9.5734166666666667,9118.9873417721519,38.181199999999997,10.605888888888888,11658.275614998807,48.813200000000002,13.559222222222223,null,null,"<0,006","<0,02","від.",100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.2634344399339,34.464300000000001,9.5734166666666667,9118.9873417721519,38.181199999999997,10.605888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231.2634344399339,34.464300000000001,9.5734166666666667,9118.9873417721519,38.181199999999997,10.605888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,91.038499999999999,4.4309000000000003,1.0215000000000001,0.11459999999999999,0.1694,3.5000000000000001E-3,5.0799999999999998E-2,4.0500000000000001E-2,7.8899999999999998E-2,1.2800000000000001E-2,2.0118999999999998,1.0266,0.73780000000000001,8245.0680678289955,34.522100000000002,9.5894722222222217,9133.890613804635,38.243600000000001,10.623222222222223,11670.121805588728,48.8628,13.573,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.0680678289955,34.522100000000002,9.5894722222222217,9133.890613804635,38.243600000000001,10.623222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.0680678289955,34.522100000000002,9.5894722222222217,9133.890613804635,38.243600000000001,10.623222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,90.834599999999995,4.5033000000000003,1.0906,0.1249,0.1865,3.8E-3,5.3199999999999997E-2,4.1200000000000001E-2,7.0199999999999999E-2,9.7999999999999997E-3,2.0445000000000002,1.0373000000000001,0.73960000000000004,8258.1561977549572,34.576900000000002,9.6046944444444442,9147.7907809887747,38.3018,10.639388888888888,11673.584905660378,48.877299999999998,13.577027777777777,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[10,91.066999999999993,4.4160000000000004,1.0106999999999999,0.1158,0.17269999999999999,3.7000000000000002E-3,5.0900000000000001E-2,4.0399999999999998E-2,6.9099999999999995E-2,1.0200000000000001E-2,2.0228000000000002,1.0205,0.73740000000000006,8240.4824456651531,34.502899999999997,9.5841388888888872,9128.9706233580127,38.222999999999999,10.6175,11667.399092428946,48.851399999999998,13.569833333333332,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.4824456651531,34.502899999999997,9.5841388888888872,9128.9706233580127,38.222999999999999,10.6175,null,null,null,-11.5,-13.2,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.4824456651531,34.502899999999997,9.5841388888888872,9128.9706233580127,38.222999999999999,10.6175,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.990200000000002,4.5167999999999999,0.99029999999999996,0.11550000000000001,0.17119999999999999,3.3E-3,4.99E-2,3.9699999999999999E-2,6.7000000000000004E-2,8.8000000000000005E-3,2.0083000000000002,1.0390999999999999,0.73770000000000002,8242.4886553618344,34.511299999999999,9.5864722222222216,9131.120133747314,38.231999999999999,10.62,11667.446859326486,48.851599999999998,13.569888888888888,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,91.147300000000001,4.3868,0.99139999999999995,0.1143,0.1699,3.7000000000000002E-3,5.0299999999999997E-2,4.02E-2,7.2400000000000006E-2,7.7000000000000002E-3,1.9985999999999999,1.0174000000000001,0.73680000000000001,8238.6195366610937,34.495100000000001,9.5819722222222214,9127.0599474564133,38.215000000000003,10.615277777777779,11669.524719369478,48.860300000000002,13.572305555555555,null,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[15,91.147000000000006,4.4222999999999999,1.0081,0.1166,0.17349999999999999,3.7000000000000002E-3,5.0099999999999999E-2,3.9199999999999999E-2,6.0600000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,1.9478,1.0262,0.73680000000000001,8243.6350609027959,34.516100000000002,9.5878055555555566,9132.5770241222854,38.238100000000003,10.621694444444445,11676.856938141867,48.890999999999998,13.580833333333333,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[16,91.282899999999998,4.3442999999999996,0.99099999999999999,0.11409999999999999,0.16930000000000001,3.7000000000000002E-3,4.99E-2,3.9899999999999998E-2,6.8099999999999994E-2,4.8999999999999998E-3,1.9245000000000001,1.0075000000000001,0.7359,8241.2228325770247,34.506,9.5849999999999991,9130.1170288989742,38.227800000000002,10.618833333333333,11680.678289945068,48.906999999999996,13.585277777777776,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[17,91.111800000000002,4.3499999999999996,1.0047999999999999,0.1144,0.16919999999999999,3.7000000000000002E-3,4.9599999999999998E-2,3.8800000000000001E-2,6.0900000000000003E-2,8.3999999999999995E-3,2.0907,0.99760000000000004,0.73660000000000003,8227.967518509673,34.450499999999998,9.5695833333333322,9115.4287079054211,38.1663,10.601749999999999,11656.412705994746,48.805399999999999,13.557055555555555,-10.3,-12,null,null,null,99.999899999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.967518509673,34.450499999999998,9.5695833333333322,9115.4287079054211,38.1663,10.601749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.967518509673,34.450499999999998,9.5695833333333322,9115.4287079054211,38.1663,10.601749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.121600000000001,4.3422000000000001,0.98580000000000001,0.1132,0.16869999999999999,3.3999999999999998E-3,5.0200000000000002E-2,3.9800000000000002E-2,6.6100000000000006E-2,9.7000000000000003E-3,2.0787,1.0205,0.73670000000000002,8225.7463577740637,34.441200000000002,9.5670000000000002,9113.0164795796518,38.156199999999998,10.598944444444443,11652.519703845235,48.789099999999998,13.552527777777776,null,null,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,91.096800000000002,4.3978999999999999,0.97619999999999996,0.1138,0.1724,3.7000000000000002E-3,5.0299999999999997E-2,4.0300000000000002E-2,6.6500000000000004E-2,8.0999999999999996E-3,2.0579999999999998,1.0161,0.73680000000000001,8231,34.46,9.5722222222222229,9119,38.18,10.605555555555556,11659,48.82,13.56111111111111,null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[22,91.070099999999996,4.4095000000000004,0.99790000000000001,0.1154,0.17230000000000001,3.7000000000000002E-3,0.05,3.9600000000000003E-2,6.1600000000000002E-2,9.4999999999999998E-3,2.06,1.0103,0.73699999999999999,8233.4607117267733,34.473500000000001,9.575972222222223,9121.3756866491531,38.191200000000002,10.608666666666666,11660.878910914736,48.824100000000001,13.562250000000001,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[23,91.133600000000001,4.4241999999999999,1.0168999999999999,0.1166,0.17280000000000001,3.7000000000000002E-3,4.9799999999999997E-2,4.02E-2,6.6699999999999995E-2,8.0000000000000002E-3,1.9520999999999999,1.0155000000000001,0.73699999999999999,8247.0265106281349,34.530299999999997,9.5917499999999993,9136.2311917840943,38.253399999999999,10.625944444444444,11679.818485789348,48.903399999999998,13.584277777777777,null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,91.184799999999996,4.3863000000000003,0.99039999999999995,0.1152,0.17199999999999999,3.7000000000000002E-3,5.0200000000000002E-2,4.0399999999999998E-2,6.6799999999999998E-2,7.6E-3,1.9910000000000001,0.99139999999999995,0.73629999999999995,8240.0286601385233,34.500999999999998,9.5836111111111109,9128.6840219727746,38.221800000000002,10.617166666666668,11675.25674707428,48.884300000000003,13.578972222222223,-11.9,-13.2,null,null,null,99.999799999999993," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.0286601385233,34.500999999999998,9.5836111111111109,9128.6840219727746,38.221800000000002,10.617166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.0286601385233,34.500999999999998,9.5836111111111109,9128.6840219727746,38.221800000000002,10.617166666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.156199999999998,4.3718000000000004,0.99729999999999996,0.1144,0.17,3.5999999999999999E-3,4.8000000000000001E-2,3.8199999999999998E-2,5.96E-2,1.3599999999999999E-2,2.0164,1.0107999999999999,0.73640000000000005,8232.0754716981137,34.467700000000001,9.5743611111111111,9119.9904466204935,38.185400000000001,10.607055555555556,11663.959875806067,48.837000000000003,13.565833333333334,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0754716981137,34.467700000000001,9.5743611111111111,9119.9904466204935,38.185400000000001,10.607055555555556]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232.0754716981137,34.467700000000001,9.5743611111111111,9119.9904466204935,38.185400000000001,10.607055555555556]
[30,91.082599999999999,4.3966000000000003,1.0053000000000001,0.1163,0.17280000000000001,3.8E-3,5.0799999999999998E-2,4.1399999999999999E-2,7.3499999999999996E-2,8.0999999999999996E-3,2.0293000000000001,1.0196000000000001,0.73740000000000006,8240,34.5,9.5833333333333339,9128,38.22,10.616666666666665,11667,48.85,13.569444444444445]
[31,91.021000000000001,4.4267000000000003,1.0262,0.11840000000000001,0.1762,3.8E-3,5.04E-2,3.9E-2,5.8700000000000002E-2,7.3000000000000001E-3,2.0627,1.0096000000000001,0.73740000000000006,8238,34.49,9.5805555555555557,9127,38.21,10.613888888888889,11664,48.84,13.566666666666666,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.2102090658263,34.488925044707997,9.5802569568633302,9125.5204579707843,38.208334739143758,10.613426316428823]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                31.03.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                    Горшковоз О.В.                                                                  31.03.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    31.03.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,104]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Диканька",38.208334739143758,9125.9040982720562,10.613426316428821]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №104",null,38.208334739143758,9125.9040982720562,10.613426316428821]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]