{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №106"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №106"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬК - КУРСЬК - ДИКАНЬКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221,34.42,9.5611111111111118,9115,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,90.995199999999997,4.4116,0.98660000000000003,0.1149,0.1709,3.3999999999999998E-3,0.05,0.04,6.9000000000000006E-2,1.04E-2,2.1147,1.0333000000000001,0.73760000000000003,8227.8481012658231,34.450000000000003,9.5694444444444446,9115.1182230714112,38.164999999999999,10.601388888888888,11648.077382374015,48.770499999999998,13.546712859131771,-8.1999999999999993,-13,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.8481012658231,34.450000000000003,9.5694444444444446,9115.1182230714112,38.164999999999999,10.601388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.8481012658231,34.450000000000003,9.5694444444444446,9115.1182230714112,38.164999999999999,10.601388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.8481012658231,34.450000000000003,9.5694444444444446,9115.1182230714112,38.164999999999999,10.601388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.8481012658231,34.450000000000003,9.5694444444444446,9115.1182230714112,38.164999999999999,10.601388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8227.8481012658231,34.450000000000003,9.5694444444444446,9115.1182230714112,38.164999999999999,10.601388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.587599999999995,2.2986,0.72309999999999997,0.1154,0.12039999999999999,1.6999999999999999E-3,3.8199999999999998E-2,3.9E-2,6.4100000000000004E-2,1.04E-2,0.8427,0.15859999999999999,0.70420000000000005,8219.9426797229517,34.416899999999998,9.5602499999999999,9113.3508478624317,38.157600000000002,10.599333333333334,11918.820157630762,49.9041,13.861586680337455,-11.5,-2.2999999999999998,null,null,null,99.999799999999993,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.9426797229517,34.416899999999998,9.5602499999999999,9113.3508478624317,38.157600000000002,10.599333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.9426797229517,34.416899999999998,9.5602499999999999,9113.3508478624317,38.157600000000002,10.599333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.9426797229517,34.416899999999998,9.5602499999999999,9113.3508478624317,38.157600000000002,10.599333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.9426797229517,34.416899999999998,9.5602499999999999,9113.3508478624317,38.157600000000002,10.599333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.9426797229517,34.416899999999998,9.5602499999999999,9113.3508478624317,38.157600000000002,10.599333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219.9426797229517,34.416899999999998,9.5602499999999999,9113.3508478624317,38.157600000000002,10.599333333333334]
[27,91.119399999999999,4.415,0.99180000000000001,0.1148,0.17019999999999999,3.7000000000000002E-3,4.9399999999999999E-2,3.9100000000000003E-2,5.6099999999999997E-2,2.2100000000000002E-2,2.0125999999999999,1.0058,0.73650000000000004,8233.723429663245,34.474600000000002,9.5762777777777774,9121.757821829473,38.192799999999998,10.60911111111111,11665.201815142107,48.842199999999998,13.566628572770133,-18,-21.3]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.723429663245,34.474600000000002,9.5762777777777774,9121.757821829473,38.192799999999998,10.60911111111111]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.723429663245,34.474600000000002,9.5762777777777774,9121.757821829473,38.192799999999998,10.60911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.723429663245,34.474600000000002,9.5762777777777774,9121.757821829473,38.192799999999998,10.60911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.723429663245,34.474600000000002,9.5762777777777774,9121.757821829473,38.192799999999998,10.60911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.5804925712218,34.431503687323904,9.5643065798121949,9115.3699838883185,38.163922700536993,10.601089639038049]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                                Герасименко І.М.                                                                 31.03.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                Горшковоз О.В.                                                                 31.03.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                                    Левадний С.А.                                                                    31.03.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[10,0,10,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,106]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Зіньків",38.16563249218968,9115.7048416662874,10.6015645811638]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №106",null,38.16563249218968,9115.7048416662874,10.6015645811638]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]