{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 109"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 109"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ-КРЕМЕНЧУК-КРИВИЙ РІГ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5277777777777768,9084,38.03,10.563888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.790800000000004,2.3746,0.749,0.11360000000000001,0.1079,2.7000000000000001E-3,2.0400000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,9.9000000000000008E-3,5.5999999999999999E-3,0.64059999999999995,0.1711,0.70120000000000005,8214,34.390900000000002,9.5530277777777783,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,11937,49.976399999999998,13.882333333333332,-22.9,-20.100000000000001,null,null,null,100.00010000000002," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.390900000000002,9.5530277777777783,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.390900000000002,9.5530277777777783,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.390900000000002,9.5530277777777783,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.390900000000002,9.5530277777777783,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.390900000000002,9.5530277777777783,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.390900000000002,9.5530277777777783,9108,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.636099999999999,2.4678,0.79100000000000004,0.12559999999999999,0.1205,1.6000000000000001E-3,2.3300000000000001E-2,1.5800000000000002E-2,1.1299999999999999E-2,4.7000000000000002E-3,0.62539999999999996,0.17680000000000001,0.70279999999999998,8232,34.465499999999999,9.5737499999999986,9127,38.212299999999999,10.614527777777777,11948,50.0246,13.895722222222222,-23.2,-20,"<0,006","<0,02",null,99.999900000000011," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.465499999999999,9.5737499999999986,9127,38.212299999999999,10.614527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.465499999999999,9.5737499999999986,9127,38.212299999999999,10.614527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.465499999999999,9.5737499999999986,9127,38.212299999999999,10.614527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.465499999999999,9.5737499999999986,9127,38.212299999999999,10.614527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.465499999999999,9.5737499999999986,9127,38.212299999999999,10.614527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8232,34.465499999999999,9.5737499999999986,9127,38.212299999999999,10.614527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.661199999999994,2.4396,0.78390000000000004,0.1245,0.1198,1.6999999999999999E-3,2.3300000000000001E-2,1.5900000000000001E-2,1.1599999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,0.64570000000000005,0.1678,0.70250000000000001,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,9123,38.200000000000003,10.611111111111112,11945,50.01,13.891666666666666,-23.4,-20.399999999999999,null,null,"відсут.",100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,8228,34.450000000000003,9.5694444444444446,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.431899999999999,2.6011000000000002,0.83399999999999996,0.1333,0.1285,1.6000000000000001E-3,2.4400000000000002E-2,1.66E-2,1.34E-2,4.8999999999999998E-3,0.62719999999999998,0.1832,0.70450000000000002,8249,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,11957,50.06,13.905555555555555,-21.4,-19.399999999999999,null,null,null,100.00010000000002," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249,34.54,9.5944444444444432,9145,38.29,10.636111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.6066010641844,34.427453100026639,9.5631814166740625,8959.2340007363764,37.509679579609575,10.419355438780435]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №109"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Решетилівка",37.502681564135393,8957.3617305993266,10.417411545593165]
[null,"ГРС Остап'є",37.509487519723791,8958.9873051871964,10.419302088812165]
[null,"ГРС Покровське (Жовтневе)",37.542890546004791,8966.965481062005,10.428580707223553]
[null,"ГРС Ставкове",37.502683670823657,8957.3622337731795,10.417412130784349]
[null,"ГРС Дейкалівка",37.490249282142031,8954.3923310175669,10.413958133928341]
[null,"ГРС Пірки (Комсомольське)",37.483902071905206,8952.8763258760628,10.412195019973668]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 109",null,37.509679579609575,8959.0331779034714,10.419355438780437]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]