{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.24,9.51,9060,37.93,{"$f":"S11/3.6","v":10.536111111111111},11450,47.94,{"$f":"V11/3.6","v":13.316666666666666},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.24,9.51,9060,37.93,10.536111111111111,11450,47.94,{"$f":"V12/3.6","v":13.316666666666666},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.24,9.51,9060,37.93,10.536111111111111,11450,47.94,13.316666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.24,9.51,9060,37.93,10.536111111111111,11450,47.94,13.316666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8178,34.24,9.51,9060,37.93,10.536111111111111,11450,47.94,13.316666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.299099999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":5.0529999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.032},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.112},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.16200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.381},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":2.7970000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.75849999999999995},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8190},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V16/3.6","v":13.294444444444444},-14.2,-13.5,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8190},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V17/3.6","v":13.294444444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8190},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V18/3.6","v":13.294444444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8190},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8190},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8190},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8190},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9071},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":37.979999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":89.104299999999995},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":5.194},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":1.044},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.115},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.17},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.41},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":2.806},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.75970000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V23/3.6","v":13.294444444444444},-15.7,-17.399999999999999,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V24/3.6","v":13.294444444444444},null,null,1.1999999999999999E-3," < 0,0002","відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11432},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.441199999999995},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":5.03},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":1.036},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.11700000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.16900000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":3.8E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":6.2E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.3859999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":2.6659999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.75690000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8199},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.33},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5361111111111097},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9081},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.020000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.561111111111112},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11456},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.96},{"$f":"V30/3.6","v":13.322222222222223},-15.1,-16.2,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8199},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.33},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5361111111111097},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9081},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.020000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.561111111111112},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11456},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.96},{"$f":"V31/3.6","v":13.322222222222223},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8199},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.33},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5361111111111097},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9081},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.020000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.561111111111112},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11456},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.96},13.322222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8199},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.33},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5361111111111097},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9081},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.020000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.561111111111112},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11456},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.96},13.322222222222223,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8199},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.33},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5361111111111097},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9081},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.020000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.561111111111112},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11456},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.96},13.322222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8199},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.33},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5361111111111097},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9081},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.020000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.561111111111112},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11456},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.96},13.322222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8199},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.33},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5361111111111097},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9081},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.020000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.561111111111112},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11456},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.96},13.322222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":89.216300000000004},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":5.1459999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":1.0369999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.11600000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.17199999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":0.05},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":3.9E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":6.9000000000000006E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.4490000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":2.6970000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.75860000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8202},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5388888888888896},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9084},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11447},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.93},{"$f":"V37/3.6","v":13.313888888888888},-15,-14.3,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8202},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5388888888888896},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9084},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11447},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.93},{"$f":"V38/3.6","v":13.313888888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8202},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5388888888888896},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9084},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11447},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.93},{"$f":"V39/3.6","v":13.313888888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8202},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5388888888888896},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9084},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11447},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8202},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5388888888888896},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9084},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.03},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.563888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11447},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193.1965336053599,34.304042424169111,9.5287031237632327,9074.9710708077291,37.994042424169116,10.553900673380307]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                              Сирота В.П.                                                          31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                  Алєксєєнко Н.А.                                                      31.03.2017 року                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                               Шило О.Є.                                                           31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",37.992048600786816,9074.2450408986679,10.553346833551894]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",37.99863127615064,9075.8172859203478,10.555175354486289]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",37.997948785063031,9075.6542757222869,10.554985773628619]
[null,"ГРС Мгар",37.997723559118121,9075.6004814287717,10.554923210866145]
[null,"ГРС Новаки",37.993746686397358,9074.6506216845955,10.553818523999267]
[null,"ГРС Пирятин",37.994425939477516,9074.8128584978531,10.554007205410421]
[null,"ГРС Гребінка",37.993826802171569,9074.6697570087908,10.553840778380991]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,37.994042424169116,9074.7212574388541,10.55390067338031]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"31.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"31.03.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"31.03.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]