{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 52"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8208,34.36,9.5399999999999991,9093,38.07,10.68,11602,48.57,{"$f":"U11/859.8453","v":13.493124867926824},-14.6,-14.4,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8208,34.36,9.5399999999999991,9093,38.07,10.68,11602,48.57,13.493124867926824,-14.9,-14.9,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8208,34.36,9.5399999999999991,9093,38.07,10.68,11602,48.57,13.493124867926824,-13.8,-11.3,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8208,34.36,9.5399999999999991,9093,38.07,10.68,11602,48.57,13.493124867926824,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8208,34.36,9.5399999999999991,9093,38.07,10.68,11602,48.57,13.493124867926824,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$234","v":90.328199999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":4.7050000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":1.042},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":0.114},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.16900000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":3.8E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":3.9E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":1.8109999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.6619999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$251","v":0.74560000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8227},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.44},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5666666666666664},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9113},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11582},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.49},{"$f":"U16/859.8453","v":13.469864869878338},-14.2,-13.5,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8227},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.44},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5666666666666664},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9113},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11582},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.49},{"$f":"U17/859.8453","v":13.469864869878338},-13.4,-12.4,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8227},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.44},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5666666666666664},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9113},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11582},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.49},{"$f":"U18/859.8453","v":13.469864869878338},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8227},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.44},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5666666666666664},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9113},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11582},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.49},13.469864869878338,-15.2,-15.4,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8227},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.44},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5666666666666664},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9113},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11582},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.49},13.469864869878338,-12.5,-14.2,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8227},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.44},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5666666666666664},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9113},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11582},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.49},13.469864869878338,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8227},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.44},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.5666666666666664},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9113},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.159999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11582},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.49},13.469864869878338,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$D$234","v":90.5655},{"$f":"[2]Лист1!$D$235","v":4.6280000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$236","v":0.97399999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$237","v":0.108},{"$f":"[2]Лист1!$D$238","v":0.161},{"$f":"[2]Лист1!$D$239","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$240","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$241","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$242","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$244","v":1.919},{"$f":"[2]Лист1!$D$245","v":1.4910000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$251","v":0.74229999999999996},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11588},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.52},{"$f":"U23/859.8453","v":13.476842869292884},-15.7,-17.399999999999999,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11588},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.52},{"$f":"U24/859.8453","v":13.476842869292884},-15.9,-17.8,1.1999999999999999E-3," < 0,0002","відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11588},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.52},13.476842869292884,-14.7,-17.8,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11588},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.52},13.476842869292884,-14.8,-18,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11588},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.52},13.476842869292884,-15.3,-18.3,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11588},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.52},13.476842869292884,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11588},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.52},13.476842869292884,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$D$234","v":91.185500000000005},{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":4.3470000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":0.93899999999999995},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":0.109},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.157},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":5.7000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":1.792},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.3260000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$251","v":0.73740000000000006},{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8211},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11626},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"U30/859.8453","v":13.521036865585009},-15.1,-16.2,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8211},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11626},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"U31/859.8453","v":13.521036865585009},-16.8,-15.3,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8211},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11626},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.68},13.521036865585009,-16.600000000000001,-16.100000000000001,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8211},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11626},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.68},13.521036865585009,-16.399999999999999,-14.6,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8211},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11626},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.68},13.521036865585009,-15.1,-12.2,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8211},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11626},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.68},13.521036865585009,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$253","v":8211},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[3]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11626},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.68},13.521036865585009,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$D$234","v":90.630200000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$235","v":4.6079999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$236","v":0.95899999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$237","v":0.107},{"$f":"[4]Лист1!$D$238","v":0.16},{"$f":"[4]Лист1!$D$239","v":3.8E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$240","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$241","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$242","v":6.3E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$243","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$244","v":1.948},{"$f":"[4]Лист1!$D$245","v":1.4339999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$251","v":0.74150000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11594},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.54},{"$f":"U37/859.8453","v":13.483820868707429},-15,-14.3,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11594},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.54},{"$f":"U38/859.8453","v":13.483820868707429},-16,-13.4,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11594},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.54},{"$f":"U39/859.8453","v":13.483820868707429},-14.9,-12.3,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11594},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.54},13.483820868707429,-14.6,-13,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9097},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.090000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.580555555555556},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11594},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.54},13.483820868707429,-14.8,12.6,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.4369831580807,34.389885813379458,9.5519452691097975,9099.8764539498679,38.102134041564412,10.602844790240484]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                   31.03.2017 року                                      "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","КС Лубни",38.102134041564412,9099.8564688787446,10.601595448404122]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52",null,38.102134041564412,9099.8564688787446,10.601595448404122]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"31.03.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"31.03.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"31.03.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]