{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.52,9064,37.950000000000003,10.54,11333,47.45,{"$f":"V11/3.6","v":13.180555555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.52,9064,37.950000000000003,10.54,11333,47.45,{"$f":"V12/3.6","v":13.180555555555555},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.52,9064,37.950000000000003,10.54,11333,47.45,{"$f":"V13/3.6","v":13.180555555555555},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.52,9064,37.950000000000003,10.54,11333,47.45,13.180555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.52,9064,37.950000000000003,10.54,11333,47.45,13.180555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":88.105400000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.38},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.1619999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.13700000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.186},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":5.5999999999999999E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":0.04},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":0.08},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":0.83499999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":4.008},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.77490000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8189},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11306},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.34},13.15,-14.2,-13.5,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8189},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11306},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8189},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11306},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8189},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11306},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8189},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11306},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8189},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11306},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8189},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11306},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":86.069299999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":6.3040000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.472},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.17399999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.251},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":5.7000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":6.9000000000000006E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":4.7E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":7.2999999999999995E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":0.36},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":5.1689999999999996},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.79720000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8253},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9135},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.25},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.625},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11228},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.01},13.058333333333332,-15.7,-17.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,1.1999999999999999E-3," < 0,0002","відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5249993353455551,9071,37.979999999999997,10.549999263821061,11393,47.7,13.250057888320145,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":86.096999999999994},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":6.28},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.4670000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":0.17499999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.253},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":8.4000000000000005E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":0.35099999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":5.1609999999999996},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.79730000000000001},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8257},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.6027777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9139},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.270000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.630555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11233},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.03},{"$f":"V30/3.6","v":13.063888888888888},-15.1,-16.2,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8187.6374519999999,34.28,9.5222215577616112,9069,37.97,10.547221486237117,11368,47.59,13.220982890759537,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":86.165000000000006},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":6.2089999999999996},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":1.4550000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":0.17299999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.248},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":6.8000000000000005E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":0.152},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":0.33600000000000002},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":5.1360000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.79820000000000002},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8273},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.64},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.6222222222222218},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9156},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.340000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.65},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11248},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.09},{"$f":"V37/3.6","v":13.080555555555556},-15,-14.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8273},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.64},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.6222222222222218},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9156},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.340000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.65},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11248},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.09},13.080555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8273},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.64},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.6222222222222218},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9156},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.340000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.65},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11248},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.09},13.080555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8273},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.64},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.6222222222222218},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9156},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.340000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.65},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11248},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.09},13.080555555555556,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8273},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.64},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.6222222222222218},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9156},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.340000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.65},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11248},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.09},13.080555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.8595948693073,34.354269204929153,9.5429518033602729,9085.8711824679795,38.042333808672524,10.567016176820877]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                         Сирота В.П.                                                              31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                   Алєксєєнко Н.А.                                                    31.03.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Шило О.Є.                                                           31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",38.040918311925452,9086,10.566921753312625]
[null,"ГРС Оріхівка",38.042691031482512,9085.9261125041266,10.567414175411809]
[null,"ГРС Хорол",38.042525919858114,9085.8866780693133,10.567368311071698]
[null,"ГРС Стайки",38.04312050066499,9086.0286847763236,10.567533472406941]
[null,"ГРС Новачиха",38.043451077975838,9086.1076382083593,10.567625299437733]
[null,"ГРС Ромодан",38.044222677777931,9086.2919232470922,10.567839632716092]
[null,"ГРС Петракиївка",38.042874285840682,9085.9698800587594,10.56746507940019]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",38.042500546750155,9085.8806180830743,10.567361262986154]
[null,"ГРС  Семенівка",38.04198328214688,9085.7570771915507,10.567217578374134]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,38.042333808672524,9085.8407951943027,10.567314946853479]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                           31.03.2017 року              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                     31.03.2017 року        "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  31.03.2017 року"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]