{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 57"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 57"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ  \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.07,9.4600000000000009,9011,37.729999999999997,10.48,11181,46.81,{"$f":"U11/859.8453","v":13.003501909006191},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.07,9.4600000000000009,9011,37.729999999999997,10.48,11181,46.81,13.003501909006191,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.07,9.4600000000000009,9011,37.729999999999997,10.48,11181,46.81,13.003501909006191,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.07,9.4600000000000009,9011,37.729999999999997,10.48,11181,46.81,13.003501909006191,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.07,9.4600000000000009,9011,37.729999999999997,10.48,11181,46.81,13.003501909006191,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8138,34.07,9.4600000000000009,9011,37.729999999999997,10.48,11181,46.81,13.003501909006191,null,null,null,null,null,0," "]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":86.215000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":7.3040000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.71499999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.05},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":0.115},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":0.03},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":2.7E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":1.429},{"$f":"[1]Лист1!$D$85","v":4.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":0.78010000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9037},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11228},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.01},{"$f":"U17/859.8453","v":13.058162904420133},-14.2,-13.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9037},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11228},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.01},{"$f":"U18/859.8453","v":13.058162904420133},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9037},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11228},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.01},13.058162904420133,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9037},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11228},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.01},13.058162904420133,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9037},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11228},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.01},13.058162904420133,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":9037},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$99","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":11228},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":47.01},13.058162904420133,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":86.167000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":7.3029999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.72199999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":0.121},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":3.2000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":2.8000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":0.06},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":1.429},{"$f":"[2]Лист1!$D$85","v":4.08},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":0.78059999999999996},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8158},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.4861111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9032},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11220},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":46.98},{"$f":"U23/859.8453","v":13.048858905200738},-15.7,-17.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8158},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.4861111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9032},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11220},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":46.98},{"$f":"U24/859.8453","v":13.048858905200738},null,null,1.1999999999999999E-3," < 0,0002","відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8158},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.4861111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9032},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11220},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":46.98},13.048858905200738,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8158},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.4861111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9032},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11220},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":46.98},13.048858905200738,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8158},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.4861111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9032},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11220},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":46.98},13.048858905200738,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8158},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.4861111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9032},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11220},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":46.98},13.048858905200738,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":8158},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":34.15},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":9.4861111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":9032},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":37.82},{"$f":"[2]Лист1!$F$99","v":10.505555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":11220},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":46.98},13.048858905200738,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":85.941999999999993},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":7.476},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.79300000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":0.10199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":2.7E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":2.5000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":1.4219999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$85","v":4.1040000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":0.78200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9044},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11224},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":47},{"$f":"U30/859.8453","v":13.053510904810436},-15.1,-16.2,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9044},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11224},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":47},{"$f":"U31/859.8453","v":13.053510904810436},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9044},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11224},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":47},13.053510904810436,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9044},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11224},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":47},13.053510904810436,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9044},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11224},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":47},13.053510904810436,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9044},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11224},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":47},13.053510904810436,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":9044},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$99","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":11224},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":47},13.053510904810436,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":86.46},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":7.1550000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.64700000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":0.1},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":0},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":2.7E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":2.5000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":6.5000000000000002E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":1.3979999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$85","v":4.077},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":0.77800000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8136},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":34.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":9.4611111111111121},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9009},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":37.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":10.477777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11210},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":46.93},{"$f":"U37/859.8453","v":13.037228906176496},-15,-14.3,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8136},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":34.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":9.4611111111111121},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9009},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":37.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":10.477777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11210},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":46.93},{"$f":"U38/859.8453","v":13.037228906176496},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8136},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":34.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":9.4611111111111121},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9009},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":37.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":10.477777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11210},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":46.93},13.037228906176496,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8136},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":34.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":9.4611111111111121},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9009},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":37.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":10.477777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11210},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":46.93},13.037228906176496,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":8136},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":34.06},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":9.4611111111111121},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":9009},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":37.72},{"$f":"[4]Лист1!$F$99","v":10.477777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":11210},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":46.93},13.037228906176496,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одорізації відповідає чинним нормативним документам.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8153.3975926116818,34.134072344346912,9.480865577223021,9027.6242512701083,37.798593894626478,10.499492103017515]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                   31.03.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 57"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Трудолюб",37.798593894626478,9028.0391774965665,10.499609415174021]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 57",null,37.798593894626478,9028.0391774965665,10.499609415174021]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                             ",null,null,null,null,"31.03.2017 року        "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                        Алєксєєнко Н.А.                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"31.03.2017 року        "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                               ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"31.03.2017 року        "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]