{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 58"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 58"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.26,9.52,9069,37.97,10.55,11329,47.43,{"$f":"V11/3.6","v":13.174999999999999},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.26,9.52,9069,37.97,10.55,11329,47.43,{"$f":"V12/3.6","v":13.174999999999999},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.26,9.52,9069,37.97,10.55,11329,47.43,{"$f":"V13/3.6","v":13.174999999999999},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.26,9.52,9069,37.97,10.55,11329,47.43,13.174999999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.26,9.52,9069,37.97,10.55,11329,47.43,13.174999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.26,9.52,9069,37.97,10.55,11329,47.43,13.174999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":88.222099999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":5.26},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":1.1830000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.14299999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":0.191},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":5.8999999999999999E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":7.9000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.78400000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$138","v":4.0289999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":0.77459999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8189},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9068},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.97},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.547222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11308},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.34},{"$f":"V17/3.6","v":13.15},-14.2,-13.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8189},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9068},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.97},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.547222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11308},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.34},{"$f":"V18/3.6","v":13.15},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8189},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9068},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.97},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.547222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11308},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8189},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9068},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.97},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.547222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11308},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8189},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9068},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.97},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.547222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11308},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8189},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.5250000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9068},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.97},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.547222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11308},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":47.34},13.15,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":86.042699999999996},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":6.1980000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":1.55},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.189},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":0.26900000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":6.3E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":7.4999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":8.6999999999999994E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.25600000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$138","v":5.2679999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":0.7994},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9152},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11234},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.04},{"$f":"V23/3.6","v":13.066666666666666},-15.7,-17.399999999999999,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9152},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11234},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.04},{"$f":"V24/3.6","v":13.066666666666666},null,null,1.1999999999999999E-3," < 0,0002","відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9152},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11234},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9152},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11234},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9152},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11234},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9152},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11234},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9152},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11234},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":85.988399999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":6.22},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":1.548},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.189},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":0.26700000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":6.6E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":7.5999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":8.8999999999999996E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.248},{"$f":"[3]Лист1!$D$138","v":5.3120000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":0.8},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9151},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11229},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.01},{"$f":"V30/3.6","v":13.058333333333332},-15.1,-16.2,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9151},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11229},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.01},{"$f":"V31/3.6","v":13.058333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9151},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11229},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9151},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11229},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9151},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11229},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9151},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11229},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8269},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.619999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.6166666666666654},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9151},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":38.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.644444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11229},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.01},13.058333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":86.129499999999993},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":6.15},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":1.53},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.186},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":0.26400000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":6.4999999999999997E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":7.3999999999999996E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":8.8999999999999996E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.26300000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$138","v":5.2469999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":0.79859999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8264},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.6111111111111107},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9146},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":38.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.636111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11233},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.03},{"$f":"V37/3.6","v":13.063888888888888},-15,-14.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8264},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.6111111111111107},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9146},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":38.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.636111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11233},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.03},{"$f":"V38/3.6","v":13.063888888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8264},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.6111111111111107},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9146},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":38.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.636111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11233},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.03},13.063888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8264},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.6111111111111107},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9146},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":38.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.636111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11233},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.03},{"$f":"V40/3.6","v":13.063888888888888},null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8264},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.6},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.6111111111111107},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9146},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":38.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.636111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11233},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.03},13.063888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8236.0409742404718,34.4776976424818,9.5778540122516258,9117.2928740343232,38.174561100902231,10.604641232108039]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                   31.03.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 58"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Гоголеве                            (Гоголеве-Миргород)",38.177435446713631,9117.9474496869734,10.604843179642675]
[null,"ГРС Гоголеве                               (Радченки-Полтава)",38.167293747293499,9115.5252995011051,10.602026040914861]
[null,"ГРС Гоголеве (В.Багачка)",38.174321648391881,9117.2037787427525,10.603978235664412]
[null,"ГРС В.Сорочинці",38.176803235435791,9117.796458161718,10.604667565398831]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 58",null,38.174561100902231,9117.2609673773604,10.604044750250619]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                    ",null,null,null,null,"31.03.2017 року              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                   ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"31.03.2017 року              "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"31.03.2017 року              "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]