{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 60"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 60"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,11292,47.28,13.13,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,11292,47.28,13.13,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,11292,47.28,13.13,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,11292,47.28,13.13,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,11292,47.28,13.13,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201,34.340000000000003,9.5399999999999991,9080,38.020000000000003,10.56,11292,47.28,13.13,null,null,null,null,null,0," "]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":86.2},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":7.5069999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":0.76500000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.13600000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.2000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.5209999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.6709999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.77800000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9085},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11299},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.31},{"$f":"U17/859.8453","v":13.140735897492259},-9.8000000000000007,-1.7,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9085},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11299},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.31},{"$f":"U18/859.8453","v":13.140735897492259},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9085},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11299},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.31},13.140735897492259,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9085},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11299},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.31},13.140735897492259,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9085},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11299},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.31},13.140735897492259,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9085},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11299},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.31},13.140735897492259,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":86.391000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":7.4039999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":0.75700000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.125},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":3.2000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":8.3000000000000004E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":1.5029999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":3.6160000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.77700000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11308},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.35},{"$f":"U23/859.8453","v":13.151202896614077},-9.9,-1.3,4.0000000000000002E-4,"відсут.","відсут.",100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11308},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.35},{"$f":"U24/859.8453","v":13.151202896614077},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11308},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.35},13.151202896614077,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11308},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.35},13.151202896614077,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11308},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.35},13.151202896614077,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11308},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.35},13.151202896614077,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8204},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.35},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5416666666666661},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9083},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.04},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.566666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11308},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.35},13.151202896614077,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":86.403999999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":7.43},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":0.76200000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.13200000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":3.2000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":7.5999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.472},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.5939999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.77700000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8212},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9091},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.07},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.574999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11319},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.4},{"$f":"U30/859.8453","v":13.163995895540745},-9.1,-1.2,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8212},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9091},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.07},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.574999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11319},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.4},{"$f":"U31/859.8453","v":13.163995895540745},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8212},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9091},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.07},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.574999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11319},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.4},13.163995895540745,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8212},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9091},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.07},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.574999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11319},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.4},13.163995895540745,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8212},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9091},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.07},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.574999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11319},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.4},13.163995895540745,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8212},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9091},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.07},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.574999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11319},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.4},13.163995895540745,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8212},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.380000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5500000000000007},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9091},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.07},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.574999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11319},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.4},13.163995895540745,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":86.617000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":7.26},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":0.67500000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":0.05},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":0.127},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":0.03},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":9.1999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":1.4430000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":3.6629999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.77600000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8190},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9067},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.97},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.547222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11297},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.3},{"$f":"U37/859.8453","v":13.13840989768741},-10.3,-2.2000000000000002,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8190},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9067},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.97},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.547222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11297},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.3},{"$f":"U38/859.8453","v":13.13840989768741},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8190},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9067},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.97},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.547222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11297},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.3},{"$f":"U39/859.8453","v":13.13840989768741},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8190},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9067},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.97},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.547222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11297},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.3},13.13840989768741,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8190},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9067},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.97},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.547222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11297},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.3},13.13840989768741,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8203.2548852680866,34.346735132816889,9.540991185818017,9081.9382012057467,38.031242779163854,10.564002678621076]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                          31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                   31.03.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 60"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Н.Бодаква",38.031040560609966,9081.8885479547807,10.564177933502767]
[null,"ГРС Комишня",38.031335300181368,9081.9589323539112,10.564259805605936]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 60",null,38.031242779163854,9081.9368381498862,10.564234105323292]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                       ",null,null,null,null,"31.03.2017 року   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                  ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"31.03.2017 року   "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"31.03.2017 року   "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]