{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324,34.85,9.68,9216,38.58,10.72,11546,48.34,13.43,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324,34.85,9.68,9216,38.58,10.72,11546,48.34,13.43,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324,34.85,9.68,9216,38.58,10.72,11546,48.34,13.43,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324,34.85,9.68,9216,38.58,10.72,11546,48.34,13.43,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8324,34.85,9.68,9216,38.58,10.72,11546,48.34,13.43,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":87.782399999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":6.0439999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":1.623},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.152},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":0.26800000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":3.5999999999999999E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":6.2E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":1.0999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.595},{"$f":"[1]Лист1!$D$246","v":2.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":0.76990000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8370},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.7361111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9265},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.79},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.775},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11589},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.52},{"$f":"V16/3.6","v":13.477777777777778},-13.2,-9.6,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8370},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.7361111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9265},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.79},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.775},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11589},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.52},{"$f":"V17/3.6","v":13.477777777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8370},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.7361111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9265},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.79},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.775},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11589},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.52},13.477777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8370},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.7361111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9265},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.79},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.775},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11589},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.52},13.477777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8370},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.7361111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9265},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.79},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.775},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11589},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.52},13.477777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8370},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.7361111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9265},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.79},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.775},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11589},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.52},13.477777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8370},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":35.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.7361111111111107},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9265},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.79},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.775},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11589},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.52},13.477777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":87.542400000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":6.1440000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":1.7030000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.16200000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":0.28899999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":3.5999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":6.2E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.607},{"$f":"[3]Лист1!$D$246","v":2.3719999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":0.77229999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8392},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.7611111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9289},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.89},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.802777777777777},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11600},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.57},{"$f":"V23/3.6","v":13.491666666666667},-16.899999999999999,-12.6,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8392},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.7611111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9289},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.89},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.802777777777777},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11600},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.57},{"$f":"V24/3.6","v":13.491666666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8392},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.7611111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9289},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.89},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.802777777777777},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11600},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.57},13.491666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8392},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.7611111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9289},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.89},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.802777777777777},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11600},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.57},13.491666666666667,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8392},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.7611111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9289},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.89},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.802777777777777},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11600},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.57},13.491666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8392},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.7611111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9289},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.89},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.802777777777777},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11600},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.57},13.491666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8392},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.7611111111111111},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9289},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.89},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.802777777777777},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11600},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.57},13.491666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":88.016000000000005},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":6.1280000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":1.4430000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.121},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":0.19500000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":0.04},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":3.1E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":0.01},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":1.6040000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$246","v":2.3719999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":0.76519999999999999},{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8318},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9209},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.56},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.711111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11553},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.37},{"$f":"V30/3.6","v":13.43611111111111},-16.7,-12.2,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8318},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9209},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.56},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.711111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11553},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.37},{"$f":"V31/3.6","v":13.43611111111111},null,null,8.9999999999999998E-4,1.6000000000000001E-3,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8318},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9209},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.56},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.711111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11553},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.37},13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8318},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9209},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.56},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.711111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11553},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.37},13.43611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8318},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9209},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.56},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.711111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11553},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.37},13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8318},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9209},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.56},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.711111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11553},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.37},13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8318},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9209},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.56},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.711111111111112},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11553},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.37},13.43611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[7]Лист1!$D$235","v":89.773600000000002},{"$f":"[7]Лист1!$D$236","v":4.4720000000000004},{"$f":"[7]Лист1!$D$237","v":1.226},{"$f":"[7]Лист1!$D$238","v":0.125},{"$f":"[7]Лист1!$D$239","v":0.191},{"$f":"[7]Лист1!$D$240","v":2.3999999999999998E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$241","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$242","v":3.9E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$243","v":0.05},{"$f":"[7]Лист1!$D$244","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$245","v":1.337},{"$f":"[7]Лист1!$D$246","v":2.7290000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$F$252","v":0.75649999999999995},{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8188},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.28},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.5222222222222221},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11444},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":47.91},{"$f":"V37/3.6","v":13.308333333333332},-16.7,-13.2,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8188},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.28},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.5222222222222221},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9069},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":37.97},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.547222222222222},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11444},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":47.91},{"$f":"V38/3.6","v":13.308333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11444,47.91,13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11444,47.91,13.308333333333332,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.5222222222222221,9069,37.97,10.547222222222222,11444,47.91,13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8329.2693467928348,34.873917069929632,9.687102720356096,9221.3042553661198,38.607115880062942,10.72477764998585]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                   31.03.2017 року                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        31.03.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",38.611151647456886,9222.1152652733235,10.725319902071357]
[null,"ГРс Ісківці",38.604259513552854,9220.4691073480935,10.723405420431348]
[null,"ГРС Безсали",38.602045298300851,9219.9402511134358,10.722790360639125]
[null,"ГРС Яцини",38.607930962679248,9221.3460179189915,10.724425267410902]
[null,"ГРС Кейбалівка",38.608364261338465,9221.4495095272214,10.724545628149574]
[null,"ГРС Каплинці",38.607353664681881,9221.2081326592415,10.724264906856078]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,38.607115880062942,9221.151338777925,10.724198855573039]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"31.03.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"31.03.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"31.03.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]