{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[47,25,47,26],[49,25,49,26],[46,25,46,26],[48,25,48,26],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,25,10,25],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[9,8,10,8],[9,1,10,1],[4,23,4,24],[43,20,43,27],[4,26,4,27],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[7,13,7,22],[42,20,42,27],[7,27,10,27],[42,19,43,19],[9,2,10,2],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[50,12,50,15],[4,21,4,22],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 855"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ТОВ \"Епіцентр К\", ТОВ \"Форт\", ДП \"Укравтогаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 855"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.450999999999993,4.2995999999999999,1.0475000000000001,0.11700000000000001,0.18160000000000001,4.1000000000000003E-3,5.0900000000000001E-2,4.3200000000000002E-2,7.2499999999999995E-2,1.2999999999999999E-3,1.7125999999999999,1.0186999999999999,0.73580000000000001,{"$f":"P12*238.8459","v":8266.4565989999992},34.61,{"$f":"P12/3.6","v":9.6138888888888889},{"$f":"S12*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,{"$f":"S12/3.6","v":10.652777777777779},11718,49.06,{"$f":"V12/3.6","v":13.627777777777778},-9.1,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":99.999999999999986}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8266.4565989999992},34.61,9.6138888888888889,{"$f":"S13*238.8459","v":9159.7402650000004},38.35,10.652777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,91.031199999999998,4.5399000000000003,1.1003000000000001,0.1186,0.18820000000000001,4.0000000000000001E-3,5.0900000000000001E-2,4.2799999999999998E-2,5.96E-2,1.1999999999999999E-3,1.7873000000000001,1.0760000000000001,0.73870000000000002,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,11706,49.01,{"$f":"V18/3.6","v":13.613888888888887},-9.4,null,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,{"$f":"P21/3.6","v":9.625},9166.9056419999997,38.380000000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.661111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,91.190399999999997,4.4888000000000003,1.0734999999999999,0.11609999999999999,0.1918,4.0000000000000001E-3,5.11E-2,4.3799999999999999E-2,5.8700000000000002E-2,1.2999999999999999E-3,1.7439,1.0366,0.73740000000000006,8276.0104350000001,34.65,9.625,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,11717,49.06,13.627777777777778,-9.3000000000000007,null,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,{"$f":"P27/3.6","v":9.625},9169.2941009999995,38.39,{"$f":"S27/3.6","v":10.66388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9169.2941009999995,38.39,10.66388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,90.867699999999999,4.5587,1.1106,0.1222,0.19520000000000001,4.1999999999999997E-3,5.2699999999999997E-2,4.3999999999999997E-2,5.8400000000000001E-2,1.6000000000000001E-3,1.9198999999999999,1.0648,0.73970000000000002,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11691,48.95,13.597222222222223,-9.1999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P34/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S34/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S37/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,90.801199999999994,4.5964,1.1034999999999999,0.12230000000000001,0.19389999999999999,4.3E-3,5.2499999999999998E-2,4.3400000000000001E-2,5.4600000000000003E-2,1.1000000000000001E-3,1.9358,1.091,0.74,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11684,48.92,13.588888888888889,-9.3000000000000007,null,2E-3,2.3E-3,"відсутн",99.999999999999972,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(O12:O42)","v":8272.3121759032256},{"$f":"AVERAGE(P12:P42)","v":34.634516129032242},9.6206989247311832,{"$f":"9163","v":9163},{"$f":"38.36","v":38.36},10.657616487455197]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер  Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грицик О. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Голованова Ж. К.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 855"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Полтава - 1",38.364121921884561,9163.113228142247,10.656700533856823]
[null,"ТОВ \"Епіцентр\"",38.365255566008152,9163.3839943932271,10.657015435002265]
[null,"ТОВ \" Форт\"",38.366880897276125,9163.7721981027244,10.657466915910035]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"                  АГНКС-1 м. Полтава",38.368094283427915,9164.0620104101963,10.657803967618865]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"              АГНКС-2 м. Полтава",38.367580425327297,9163.9392775096803,10.657661229257583]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 855",null,38.364138673926966,9163.1172292988922,10.656705187201934]
[]
[]
[]
["Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Грицик О. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Голованова Ж. К.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]