{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,12,50,15],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[9,4,10,4],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[9,8,10,8],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,27,10,27],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[9,9,10,9],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 860"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\", ДП \"Укравтогаз\", ТОВ \"Кременчукавтогаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 860"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5888888888888903},{"$f":"S12*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,{"$f":"S12/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8244.9604680000011},34.520000000000003,9.5888888888888903,{"$f":"S13*238.8459","v":9133.4672160000009},38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.849699999999999,4.3571999999999997,1.2078,0.12959999999999999,0.2208,4.7000000000000002E-3,5.5E-2,4.6800000000000001E-2,6.7199999999999996E-2,8.0000000000000004E-4,1.3535999999999999,1.7068000000000001,0.74529999999999996,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,11653,48.79,{"$f":"V17/3.6","v":13.552777777777777},-9.1,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,{"$f":"P21/3.6","v":9.625},9166.9056419999997,38.380000000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.661111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.8172,4.351,1.1800999999999999,0.12770000000000001,0.21709999999999999,4.7000000000000002E-3,5.3199999999999997E-2,4.4299999999999999E-2,5.3900000000000003E-2,1E-3,1.4166000000000001,1.7332000000000001,0.74490000000000001,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11631,48.7,13.527777777777779,-9.1999999999999993,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,{"$f":"P27/3.6","v":9.6027777777777779},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S27/3.6","v":10.638888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.970100000000002,4.3232999999999997,1.1173999999999999,0.1239,0.2077,4.5999999999999999E-3,5.2299999999999999E-2,4.3099999999999999E-2,5.6000000000000001E-2,1E-3,1.5592999999999999,1.5412999999999999,0.74229999999999996,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11641,48.74,13.53888888888889,-9,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,{"$f":"S32*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S32/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,{"$f":"P34/3.6","v":9.5944444444444432},9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,90.749300000000005,4.3720999999999997,1.2035,0.13109999999999999,0.2311,4.7000000000000002E-3,5.74E-2,4.9599999999999998E-2,6.2899999999999998E-2,8.9999999999999998E-4,1.3566,1.7807999999999999,0.74639999999999995,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S38/3.6","v":10.655555555555555},11639,48.73,13.53611111111111,-9.3000000000000007,null,2E-3,2.3E-3,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S40/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S41/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P42/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S42/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"8259","v":8259},{"$f":"AVERAGE(P12:P42)","v":34.582903225806447},{"$f":"AVERAGE(Q12:Q42)","v":9.6063620071684621},{"$f":"9149","v":9149},{"$f":"AVERAGE(S12:S42)","v":38.309032258064491},{"$f":"AVERAGE(T12:T42)","v":10.641397849462365}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер  Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грицик О. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Голованова Ж. К.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[18,0,18,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,17,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 860"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Бутенки",38.307085076280224,9149.490211420718,10.640856965633395]
[null,"ГРС Сушки",38.307935498279136,9149.6933312284291,10.641093193966427]
[null,"ГРС Козельщина",38.307931190094138,9149.6923022361061,10.641091997248372]
[null,"ГРС Нова Галещина",38.307678443336357,9149.6319347092704,10.641021789815655]
[null,"ГРС Фрунзівка",38.307678443336357,9149.6319347092704,10.641021789815655]
[null,"ГРС Глобине",38.308566692382101,9149.8440893520255,10.641268525661694]
[null,"ГРС Погреби",38.307744154244247,9149.6476294902059,10.641040042845624]
[null,"ГРС Бугаївка",38.30793047793096,9149.6921321388509,10.641091799425267]
[null,"ГРС Потоки",38.307973182253669,9149.7023318912416,10.64110366173713]
[null,"ГРС Кременчук (Північний промвузол",38.303198151541316,9148.5618353832215,10.639777264317033]
[null,"ГРС Кременчук ( Місто)",38.307954778180445,9149.6979361538088,10.641098549494568]
[null,"ДП \"Укравтогаз\"",38.309355990674831,9150.0326100131224,10.641487775187453]
[null,"ТОВ \"Кременчукавтогаз\"",38.309026804814721,9149.9539853200968,10.641396334670755]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 860",null,38.305458846102809,9149.1017930103862,10.640405235028558]
[]
[]
[]
["Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Грицик О. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Голованова Ж. К.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]