{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,9,10,9],[42,18,43,18],[42,19,43,19],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[4,21,4,22],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[9,20,9,22],[9,17,9,19],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[7,13,7,22],[2,0,2,3],[7,27,10,27],[9,8,10,8],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[7,25,10,25],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[50,12,50,15],[9,10,10,10],[9,14,9,16],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,4,10,4],[5,9,5,20],[9,11,10,11],[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 865"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 865"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Союз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8130.3144359999997},34.04,{"$f":"P12/3.6","v":9.4555555555555557},{"$f":"S12*238.8459","v":9016.4327250000006},37.75,{"$f":"S12/3.6","v":10.486111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8130.3144359999997},34.04,9.4555555555555557,{"$f":"S13*238.8459","v":9016.4327250000006},37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8130.3144359999997,34.04,9.4555555555555557,9016.4327250000006,37.75,10.486111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.474599999999995,1.9106000000000001,0.57240000000000002,8.8499999999999995E-2,8.5099999999999995E-2,0,1.5699999999999999E-2,1.0999999999999999E-2,7.3000000000000001E-3,1E-3,0.70509999999999995,0.12870000000000001,0.69499999999999995,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,"11 878","49,82",{"$f":"V17/3.6","v":13.838888888888889},"-22,8",null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.4777777777777761},9037.9288560000005,37.840000000000003,{"$f":"S21/3.6","v":10.511111111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8149.4221079999998,34.119999999999997,9.4777777777777761,9037.9288560000005,37.840000000000003,10.511111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.348699999999994,1.9715,0.59430000000000005,9.2700000000000005E-2,0.09,0,1.7100000000000001E-2,1.23E-2,9.4000000000000004E-3,1.1999999999999999E-3,0.72670000000000001,0.1361,"0,6961",8156.587485,"34,15",9.4861111111111107,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,"11 899","49,82",13.838888888888889,"-23,1",null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,{"$f":"P27/3.6","v":9.4861111111111107},9045.0942329999998,37.869999999999997,{"$f":"S27/3.6","v":10.519444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8156.587485,34.15,9.4861111111111107,9045.0942329999998,37.869999999999997,10.519444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.169499999999999,2.1185,0.65690000000000004,0.1042,0.1004,1.5E-3,1.8499999999999999E-2,1.3100000000000001E-2,8.5000000000000006E-3,8.9999999999999998E-4,0.67,0.13800000000000001,0.69789999999999996,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,"11 921","49,91",13.863888888888887,"-23,0",null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,{"$f":"P34/3.6","v":9.5166666666666657},9073.7557410000009,37.99,{"$f":"S34/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8182.8605339999995,34.26,9.5166666666666657,9073.7557410000009,37.99,{"$f":"S37/3.6","v":10.552777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.555800000000005,2.5299,0.80049999999999999,0.12770000000000001,0.1241,1.6000000000000001E-3,2.3E-2,1.6400000000000001E-2,1.21E-2,1E-3,0.62760000000000005,0.18029999999999999,0.70340000000000003,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,"11 952","50,04",13.899999999999999,"-22,8",null,0,0,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P40/3.6","v":9.5805555555555557},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S40/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P41/3.6","v":9.5805555555555557},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S41/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,{"$f":"P42/3.6","v":9.5805555555555557},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S42/3.6","v":10.622222222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"8168","v":8168},{"$f":"AVERAGE(P25:P42)","v":34.287222222222219},{"$f":"AVERAGE(Q12:Q42)","v":9.5014336917562741},{"$f":"9058","v":9058},{"$f":"37.92","v":37.92},{"$f":"10.53","v":10.53}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер  Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грицик О. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Голованова Ж. К.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 865"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Коновалівка",37.92313905206273,9057.7862777150694,10.534205292239648]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 865",null,37.92313905206273,9057.7862777150694,10.534205292239648]
[]
[]
[]
["Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Грицик О. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Голованова Ж. К.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]