{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,25,50,26],[45,25,45,26],[46,25,46,26],[47,25,47,26],[48,25,48,26],[49,25,49,26],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[9,12,10,12],[5,21,5,22],[9,14,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,22],[8,14,8,22],[2,6,2,24],[5,26,5,27],[9,7,10,7],[7,1,8,12],[8,13,10,13],[9,6,10,6],[42,14,43,14],[43,7,43,13],[42,15,43,15],[42,16,43,16],[42,17,43,17],[4,23,4,24],[4,26,4,27],[2,0,2,3],[4,0,4,4],[7,0,10,0],[9,11,10,11],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[7,25,10,25],[7,26,10,26],[7,24,10,24],[7,23,10,23],[9,4,10,4],[7,13,7,22],[7,27,10,27],[46,12,46,15],[48,12,48,15],[50,12,50,15],[5,9,5,20],[4,21,4,22],[42,0,42,13],[9,3,10,3],[9,8,10,8],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,5,10,5],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[42,18,43,18],[42,19,43,19]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 875"]
["Філія \"УМГ \"Черкаситрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Кременчукгаз\", ПП \"Будінвест центр\""]
["Кременчуцьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 875"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Кременчуцького промислового майданчика"]
["Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р.",null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Диканька-Кременчук-Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,{"$f":"P12/3.6","v":9.5861111111111104},{"$f":"S12*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.619444444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$43+$N$43","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8242.5720089999995},34.51,9.5861111111111104,{"$f":"S13*238.8459","v":9131.0787569999993},38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.885300000000001,4.3304999999999998,1.1952,0.12920000000000001,0.222,4.5999999999999999E-3,5.4399999999999997E-2,4.58E-2,6.5699999999999995E-2,8.0000000000000004E-4,1.3649,1.7016,0.74490000000000001,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11649,48.77,{"$f":"V17/3.6","v":13.547222222222222},-9.3000000000000007,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S21/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.805999999999997,4.3555000000000001,1.1808000000000001,0.12820000000000001,0.2198,4.7000000000000002E-3,5.3999999999999999E-2,4.5100000000000001E-2,5.8900000000000001E-2,1.1000000000000001E-3,1.4133,1.7325999999999999,0.74519999999999997,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11634,48.71,{"$f":"V24/3.6","v":13.530555555555555},-9.3000000000000007,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,{"$f":"P27/3.6","v":9.6083333333333343},9150.1864290000012,38.31,{"$f":"S27/3.6","v":10.641666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.928600000000003,4.3414999999999999,1.1191,0.124,0.20830000000000001,4.5999999999999999E-3,5.2699999999999997E-2,4.3099999999999999E-2,5.2699999999999997E-2,1.1000000000000001E-3,1.583,1.5412999999999999,0.74239999999999995,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,11638,48.73,13.53611111111111,-9.1,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC31=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,{"$f":"P34/3.6","v":9.5916666666666668},9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S34/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC34=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,{"$f":"S37/3.6","v":10.627777777777776},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,90.761700000000005,4.3666,1.2077,0.13139999999999999,0.23200000000000001,4.5999999999999999E-3,5.7700000000000001E-2,4.9000000000000002E-2,5.96E-2,8.9999999999999998E-4,1.3494999999999999,1.7793000000000001,0.74629999999999996,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11640,48.73,13.53611111111111,-9.4,null,2E-3,2.3E-3,"відсутні",100.00000000000003,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S40/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S41/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,{"$f":"P42/3.6","v":9.6194444444444454},9162.1287240000001,38.36,{"$f":"S42/3.6","v":10.655555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(O12:O42)","v":8259.0600808064537},34.579032258064515,9.6052867383512588,9149.0307230322578,{"$f":"38.3","v":38.299999999999997},10.640322580645163]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер  Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Грицик О. М.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Голованова Ж. К.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний економіст із збуту                                                                                                              ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Кривулькін І. В.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-04-03"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 875"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Комсомольськ лінія ГЗК",38.30369492783997,9148.6804883653731,10.639915257733325]
[null,"ГРС Комсомольськ Місто",38.303530931646925,9148.6413185470483,10.639869703235258]
[null,"ПП \"Будінвест центр\"",38.307503107784107,9149.5900565314914,10.640973085495585]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 875",null,38.303691043120303,9148.6795605160078,10.639914178644528]
[]
[]
[]
["Головний інженер Кременчуцького ЛВУМГ                                                                                                                                                                          ",null,null,"Грицик О. М.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер-лаборант ВХАЛ                                                                                    ",null,null,"Голованова Ж. К.",null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний економіст із збуту                                                                   ",null,null,"Кривулькін І. В.",null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]