{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №92"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №92"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.5833333333333339,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.874799999999993,4.5023999999999997,1.0640000000000001,0.1182,0.1749,3.7000000000000002E-3,5.1900000000000002E-2,4.07E-2,7.8600000000000003E-2,9.5999999999999992E-3,2.0360999999999998,1.0450999999999999,0.73919999999999997,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.63324116662435,11670.456173871507,48.864199999999997,13.572739391459729,-7.7,-10.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.6183424886549,34.557899999999997,9.5994166666666647,9142.9424408884643,38.281500000000001,10.633750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,91.274199999999993,4.3635000000000002,0.9889,0.11360000000000001,0.16869999999999999,3.5999999999999999E-3,4.9399999999999999E-2,3.9399999999999998E-2,6.3299999999999995E-2,5.5999999999999999E-3,1.9156,1.0143,0.73580000000000001,8240.315261523765,34.502200000000002,9.5839444444444446,9129.1616909481727,38.223799999999997,10.617214155788458,11679.890136135658,48.903700000000001,13.583711088652411,-13.6,-15.3,null,null,null,100.00010000000002," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.315261523765,34.502200000000002,9.5839444444444446,9129.1616909481727,38.223799999999997,10.617722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.315261523765,34.502200000000002,9.5839444444444446,9129.1616909481727,38.223799999999997,10.617722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.315261523765,34.502200000000002,9.5839444444444446,9129.1616909481727,38.223799999999997,10.617722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,91.180499999999995,4.3127000000000004,0.96619999999999995,0.11310000000000001,0.16769999999999999,3.5000000000000001E-3,4.9599999999999998E-2,3.9399999999999998E-2,6.4899999999999999E-2,1.01E-2,2.0527000000000002,1.0395000000000001,0.73629999999999995,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.592826433927256,11649.367088607596,48.7759,13.548212787355583,-13.5,-14.2,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.593333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.593333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.593333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.593333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.593333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.593333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.2085025077613,34.422199999999997,9.5617222222222207,9108.1920229281113,38.136000000000003,10.593333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,91.079599999999999,4.4054000000000002,0.99509999999999998,0.1144,0.17,3.8999999999999998E-3,4.87E-2,3.8800000000000001E-2,6.1400000000000003E-2,2.12E-2,2.0373999999999999,1.0241,0.7369,8231,34.4651,9.5736388888888886,9119,38.182200000000002,10.61,11658,48.814,13.56,-15.2,-15.9,null,null,null,100]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.4651,9.5736388888888886,9119,38.182200000000002,10.606166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.4651,9.5736388888888886,9119,38.182200000000002,10.606166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8231,34.4651,9.5736388888888886,9119,38.182200000000002,10.606166666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.9609016891864,34.495829054683618,9.5821747374121138,9127.6181420037883,38.21717522044127,10.615940243890059]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                            31.03.2017р.         "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                            31.03.2017р.                          "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                                31.03.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3],[7,0,7,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,92]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Орданівка",38.217238093816214,9128.0306280318182,10.615899470504504]
[null,"ГРС Пришиб",38.217013344130216,9127.9769474907916,10.615837040036171]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №92",null,38.21717522044127,9128.0156109839936,10.615882005678131]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]