{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №96"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №96"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛІНКА - ПОЛТАВА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9149,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.372799999999998,4.0682999999999998,1.0162,0.14099999999999999,0.1983,4.7000000000000002E-3,5.6300000000000003E-2,4.2500000000000003E-2,6.3700000000000007E-2,9.1999999999999998E-3,1.3549,0.67210000000000003,0.72889999999999999,8310.4848340100307,34.795999999999999,9.6650930510523594,9207.1411511822316,38.5503,10.707904260431768,11835.228086935755,49.554099999999998,13.764369110275714,-6.1,-2.9,null,null,null,100,"ОК"]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8310.4848340100307,34.795999999999999,9.6655555555555548,9207.1411511822316,38.5503,10.708416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8310.4848340100307,34.795999999999999,9.6655555555555548,9207.1411511822316,38.5503,10.708416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8310.4848340100307,34.795999999999999,9.6655555555555548,9207.1411511822316,38.5503,10.708416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8310.4848340100307,34.795999999999999,9.6655555555555548,9207.1411511822316,38.5503,10.708416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8310.4848340100307,34.795999999999999,9.6655555555555548,9207.1411511822316,38.5503,10.708416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8310.4848340100307,34.795999999999999,9.6655555555555548,9207.1411511822316,38.5503,10.708416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,92.497200000000007,4.0213999999999999,0.97409999999999997,0.1384,0.19259999999999999,4.8999999999999998E-3,5.5500000000000001E-2,4.2000000000000003E-2,6.4600000000000005E-2,2.2000000000000001E-3,1.383,0.62419999999999998,0.72750000000000004,8302.889897301171,34.764200000000002,9.6562601404010362,9199.0924289467403,38.516599999999997,10.698543597257252,11836.111774540244,49.5578,13.76539683887351,-7.1,-1.2,null,null,null,100.00010000000002," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.889897301171,34.764200000000002,9.6567222222222231,9199.0924289467403,38.516599999999997,10.699055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.889897301171,34.764200000000002,9.6567222222222231,9199.0924289467403,38.516599999999997,10.699055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.889897301171,34.764200000000002,9.6567222222222231,9199.0924289467403,38.516599999999997,10.699055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.889897301171,34.764200000000002,9.6567222222222231,9199.0924289467403,38.516599999999997,10.699055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.889897301171,34.764200000000002,9.6567222222222231,9199.0924289467403,38.516599999999997,10.699055555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,92.331000000000003,4.1159999999999997,1.0144,0.1424,0.20100000000000001,4.8999999999999998E-3,5.7200000000000001E-2,4.3200000000000002E-2,6.3799999999999996E-2,4.0000000000000001E-3,1.3166,0.70540000000000003,0.72950000000000004,8315.3331741103411,34.816299999999998,9.6707316701159396,9212.371626462862,38.572200000000002,10.713987302672775,11837.544781466444,49.563800000000001,13.767063425788853]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.3331741103411,34.816299999999998,9.6707316701159396,9212.371626462862,38.572200000000002,10.713987302672775]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.3331741103411,34.816299999999998,9.6707316701159396,9212.371626462862,38.572200000000002,10.713987302672775]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.3331741103411,34.816299999999998,9.6707316701159396,9212.371626462862,38.572200000000002,10.713987302672775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.6011914043756,34.681700740680817,9.6337243868048379,9178.9728061499864,38.433838209506533,10.675976015314228]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                31.03.2017р.                   "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 31.03.2017р.                                "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    31.03.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[12,0,12,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[1,0,1,3],[7,0,7,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,96]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чутово","зупинка"]
[null,"ГРС Артемівка",38.433838209506533,9179.7646776039765,10.67606616930737]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №96",null,38.433838209506533,9179.7646776039765,10.67606616930737]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]