{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №97"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №97"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" УКПГ Машівка до ГРС Терешки\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8147,34.11,9.4749999999999996,9026,37.79,10.497222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,91.370999999999995,3.4712000000000001,0.90300000000000002,0.1341,0.20469999999999999,4.7999999999999996E-3,6.1400000000000003E-2,4.9700000000000001E-2,0.10059999999999999,4.0000000000000001E-3,3.3157000000000001,0.37990000000000002,0.73180000000000001,8140.0764270360651,34.082500000000003,9.4669080903693548,9019.4172438500118,37.764299999999999,10.489581374521688,11571.507045617387,48.4499,13.457661564955217,0.7,-10.8,null,null,null,100.00010000000003]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.0764270360651,34.082500000000003,9.4673611111111118,9019.4172438500118,37.764299999999999,10.490083333333333,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.0764270360651,34.082500000000003,9.4673611111111118,9019.4172438500118,37.764299999999999,10.490083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.0764270360651,34.082500000000003,9.4673611111111118,9019.4172438500118,37.764299999999999,10.490083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.0764270360651,34.082500000000003,9.4673611111111118,9019.4172438500118,37.764299999999999,10.490083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.0764270360651,34.082500000000003,9.4673611111111118,9019.4172438500118,37.764299999999999,10.490083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.0764270360651,34.082500000000003,9.4673611111111118,9019.4172438500118,37.764299999999999,10.490083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,90.977599999999995,3.5596000000000001,1.0286,0.15190000000000001,0.23300000000000001,4.8999999999999998E-3,6.4899999999999999E-2,5.0799999999999998E-2,5.96E-2,5.5999999999999999E-3,3.4885000000000002,0.375,0.73429999999999995,8144.6620491999056,34.101700000000001,9.4722411684984564,9023.8117984236924,37.782699999999998,10.494692241062076,11557.224743252926,48.390099999999997,13.441051248698953,-5,-12.6,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6620491999056,34.101700000000001,9.4726944444444445,9023.8117984236924,37.782699999999998,10.495194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6620491999056,34.101700000000001,9.4726944444444445,9023.8117984236924,37.782699999999998,10.495194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8144.6620491999056,34.101700000000001,9.4726944444444445,9023.8117984236924,37.782699999999998,10.495194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,90.938699999999997,3.6120000000000001,1.0668,0.15379999999999999,0.23630000000000001,4.8999999999999998E-3,6.59E-2,5.1900000000000002E-2,6.0600000000000001E-2,3.5000000000000001E-3,3.4028999999999998,0.4027,0.73509999999999998,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4892681314835539,9039.6704084069752,37.8491,10.513135802925218,11571.148793885837,48.448399999999999,13.457244918226381,-7.4,-12.6,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4897222222222215,9039.6704084069752,37.8491,10.513638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4897222222222215,9039.6704084069752,37.8491,10.513638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4897222222222215,9039.6704084069752,37.8491,10.513638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4897222222222215,9039.6704084069752,37.8491,10.513638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4897222222222215,9039.6704084069752,37.8491,10.513638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4897222222222215,9039.6704084069752,37.8491,10.513638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8159.302603295916,34.162999999999997,9.4897222222222215,9039.6704084069752,37.8491,10.513638888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,90.838899999999995,3.5746000000000002,1.0287999999999999,0.1472,0.224,5.1000000000000004E-3,6.4600000000000005E-2,5.7700000000000001E-2,6.1100000000000002E-2,3.0999999999999999E-3,3.6379000000000001,0.35709999999999997,0.73480000000000001,8134.8937186529738,34.0608,9.4608806010255257,9012.9209457845718,37.737099999999998,10.482026180505461,11538.810604251255,48.313000000000002,13.419635606836783,-2.5,-10,null,null,null,100.0001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.8937186529738,34.0608,9.461333333333334,9012.9209457845718,37.737099999999998,10.482527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.8937186529738,34.0608,9.461333333333334,9012.9209457845718,37.737099999999998,10.482527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.8937186529738,34.0608,9.461333333333334,9012.9209457845718,37.737099999999998,10.482527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.8937186529738,34.0608,9.461333333333334,9012.9209457845718,37.737099999999998,10.482527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8134.8937186529738,34.0608,9.461333333333334,9012.9209457845718,37.737099999999998,10.482527777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,91.059600000000003,3.5158999999999998,0.99209999999999998,0.14330000000000001,0.21110000000000001,4.8999999999999998E-3,6.2899999999999998E-2,4.87E-2,5.8500000000000003E-2,1.5699999999999999E-2,3.5427,0.34449999999999997,0.7329,8127.657033675664,34.030500000000004,9.4524643371030397,9005.4931932171021,37.706000000000003,10.473387704994263,11544.542631956056,48.337000000000003,13.426301954498159,-1.2,-13,null,null,null,99.999899999999982," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.657033675664,34.030500000000004,9.4529166666666669,9005.4931932171021,37.706000000000003,10.47388888888889]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.657033675664,34.030500000000004,9.4529166666666669,9005.4931932171021,37.706000000000003,10.47388888888889]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.657033675664,34.030500000000004,9.4529166666666669,9005.4931932171021,37.706000000000003,10.47388888888889]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8127.657033675664,34.030500000000004,9.4529166666666669,9005.4931932171021,37.706000000000003,10.47388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8143.8142610786263,34.098104438612758,9.4716189118548879,9022.9681170907388,37.779110142498901,10.494112208733624]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                 31.03.2017р.                "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                  31.03.2017р.                                  "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                     31.03.2017р. "]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":14,"n_cols":5,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[9,0,9,1],[1,0,1,3],[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,97]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРСМилорадово",37.779110142498901,9023.385563184278,10.494197261805249]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №97",null,37.779110142498901,9023.385563184278,10.494197261805249]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]