{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №98"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №98"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА - ДИКАНЬКА - КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8094,33.89,9.4138888888888896,8966,37.54,10.427777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,90.292400000000001,3.5646,0.9778,0.1384,0.21870000000000001,4.4000000000000003E-3,6.0199999999999997E-2,4.7800000000000002E-2,6.0199999999999997E-2,2.5999999999999999E-3,4.1551,0.47770000000000001,0.73750000000000004,8070.4322904227374,33.790900000000001,9.3863611111111105,8941.8915691425846,37.439700000000002,10.399916666666668,11426.940530212563,47.8446,13.289530721645585,-2.8,-5.2,null,null,null,99.999899999999997]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.4322904227374,33.790900000000001,9.3863611111111105,8941.8915691425846,37.439700000000002,10.399916666666668,null,null,null,null,null,"<0,006","<0,02","від.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.4322904227374,33.790900000000001,9.3863611111111105,8941.8915691425846,37.439700000000002,10.399916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.4322904227374,33.790900000000001,9.3863611111111105,8941.8915691425846,37.439700000000002,10.399916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.4322904227374,33.790900000000001,9.3863611111111105,8941.8915691425846,37.439700000000002,10.399916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.4322904227374,33.790900000000001,9.3863611111111105,8941.8915691425846,37.439700000000002,10.399916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8070.4322904227374,33.790900000000001,9.3863611111111105,8941.8915691425846,37.439700000000002,10.399916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.918599999999998,3.6385000000000001,1.0256000000000001,0.1414,0.2253,4.4999999999999997E-3,6.0299999999999999E-2,4.8099999999999997E-2,6.5199999999999994E-2,2.5999999999999999E-3,4.3574000000000002,0.51249999999999996,0.74029999999999996,8065.416766181037,33.7699,9.3805277777777771,8935.8012897062345,37.414200000000001,10.392833333333334,11398.065440649631,47.723700000000001,13.2559489953014,-1,-3.2,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.416766181037,33.7699,9.3805277777777771,8935.8012897062345,37.414200000000001,10.392833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.416766181037,33.7699,9.3805277777777771,8935.8012897062345,37.414200000000001,10.392833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8065.416766181037,33.7699,9.3805277777777771,8935.8012897062345,37.414200000000001,10.392833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.8703,3.6065,1.0261,0.14199999999999999,0.22639999999999999,4.4999999999999997E-3,6.08E-2,4.7800000000000002E-2,5.5199999999999999E-2,3.8999999999999998E-3,4.4497999999999998,0.50670000000000004,0.74019999999999997,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,11382.039646524958,47.656599999999997,13.237310998298135,-9.6,-14.5,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8053.7138762837358,33.7209,9.3669166666666666,8922.9758777167426,37.360500000000002,10.377916666666668,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.618200000000002,3.6701999999999999,1.0210999999999999,0.13930000000000001,0.22620000000000001,4.5999999999999999E-3,5.9400000000000001E-2,5.4699999999999999E-2,6.5299999999999997E-2,3.7000000000000002E-3,4.6212,0.51600000000000001,0.7419,8046.620491999046,33.691200000000002,9.3586666666666662,8914.8316216861713,37.3264,10.368444444444444,11358.944351564367,47.559899999999999,13.210451172512506,-7.2,-10.8,null,null,null,99.999899999999997," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.620491999046,33.691200000000002,9.3586666666666662,8914.8316216861713,37.3264,10.368444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.620491999046,33.691200000000002,9.3586666666666662,8914.8316216861713,37.3264,10.368444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.620491999046,33.691200000000002,9.3586666666666662,8914.8316216861713,37.3264,10.368444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.620491999046,33.691200000000002,9.3586666666666662,8914.8316216861713,37.3264,10.368444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8046.620491999046,33.691200000000002,9.3586666666666662,8914.8316216861713,37.3264,10.368444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,89.812799999999996,3.6238999999999999,0.99890000000000001,0.1409,0.22259999999999999,4.7000000000000002E-3,6.3799999999999996E-2,5.28E-2,0.1166,5.7000000000000002E-3,4.4599000000000002,0.49730000000000002,0.7419,8071.3398614759972,33.794699999999999,9.3874166666666667,8941.8676856938146,37.439599999999999,10.399888888888889,11393.43205158825,47.704300000000003,13.25056036427512,-2.9,0.3,null,null,null,99.999900000000025," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.3398614759972,33.794699999999999,9.3874166666666667,8941.8676856938146,37.439599999999999,10.399888888888889]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.3398614759972,33.794699999999999,9.3874166666666667,8941.8676856938146,37.439599999999999,10.399888888888889]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.3398614759972,33.794699999999999,9.3874166666666667,8941.8676856938146,37.439599999999999,10.399888888888889]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8071.3398614759972,33.794699999999999,9.3874166666666667,8941.8676856938146,37.439599999999999,10.399888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8062.1224805142565,33.756122226152648,9.3767006183757324,8932.1622173544329,37.398939775262697,10.388594382017416]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                31.03.2017р.                   "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 31.03.2017р.                                "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    31.03.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[13,0,13,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[1,0,1,3],[8,0,8,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,98]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Ковалівка",37.398836989221813,8932.5588796439752,10.388565830339392]
[null,"ГРС Божково",37.399934802866149,8932.8210879318885,10.38887077857393]
[null,"ГРС Руновщина",37.399039872113832,8932.607337390913,10.388622186698287]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №98",null,37.398939775262697,8932.583429668417,10.388594382017416]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]