{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  №99"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданогоДиканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Диканський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут №99"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА - ДИКАНЬКА- КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","31.03.2017р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8104,33.93,9.4249999999999989,8983,37.61,10.447222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,93.074799999999996,2.9165999999999999,0.60850000000000004,8.0399999999999999E-2,0.1681,3.3E-3,4.6800000000000001E-2,5.0099999999999999E-2,9.3700000000000006E-2,1.5E-3,2.746,0.2102,0.71799999999999997,8105.3976594220212,33.9373,9.4270277777777771,8984.5712920945789,37.618400000000001,10.449555555555555,11636.302842130404,48.721200000000003,13.53301906997736,-6.9,-3.9,null,null,null,99.999999999999986]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.3976594220212,33.9373,9.4270277777777771,8984.5712920945789,37.618400000000001,10.449555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.3976594220212,33.9373,9.4270277777777771,8984.5712920945789,37.618400000000001,10.449555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.3976594220212,33.9373,9.4270277777777771,8984.5712920945789,37.618400000000001,10.449555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.3976594220212,33.9373,9.4270277777777771,8984.5712920945789,37.618400000000001,10.449555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.3976594220212,33.9373,9.4270277777777771,8984.5712920945789,37.618400000000001,10.449555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8105.3976594220212,33.9373,9.4270277777777771,8984.5712920945789,37.618400000000001,10.449555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.115600000000001,2.8929,0.60740000000000005,8.0399999999999999E-2,0.1678,3.0000000000000001E-3,4.6800000000000001E-2,5.2400000000000002E-2,8.1500000000000003E-2,1.6999999999999999E-3,2.7422,0.2082,0.71750000000000003,8100.9553379508006,33.918700000000001,9.4218611111111112,8979.8184857893484,37.598500000000001,10.444027777777778,11634.248865536185,48.712600000000002,13.530630295398701,-10.199999999999999,-6.4,"<0,006","<0,02","від.",99.999900000000011," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100.9553379508006,33.918700000000001,9.4218611111111112,8979.8184857893484,37.598500000000001,10.444027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100.9553379508006,33.918700000000001,9.4218611111111112,8979.8184857893484,37.598500000000001,10.444027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100.9553379508006,33.918700000000001,9.4218611111111112,8979.8184857893484,37.598500000000001,10.444027777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,93.128,2.8778000000000001,0.59830000000000005,7.9200000000000007E-2,0.1651,3.0000000000000001E-3,4.58E-2,5.2400000000000002E-2,7.1800000000000003E-2,4.1000000000000003E-3,2.7681,0.20660000000000001,0.71709999999999996,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,11626.391210890853,48.679699999999997,13.521491843812898,-15.9,-15,null,null,null,100.00019999999998," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8092.7394315739202,33.884300000000003,9.412305555555557,8970.9577262956773,37.561399999999999,10.433722222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,93.049199999999999,2.9287999999999998,0.61550000000000005,8.1900000000000001E-2,0.1714,3.2000000000000002E-3,4.7699999999999999E-2,5.3600000000000002E-2,7.7299999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,2.7602000000000002,0.21010000000000001,0.71799999999999997,8102.842130403631,33.926600000000001,9.4240555555555563,8981.7769285884879,37.606699999999996,10.446305555555554,11633.293527585383,48.708599999999997,13.529519237455137,-14.1,-16.899999999999999,null,null,null,100.0001," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.842130403631,33.926600000000001,9.4240555555555563,8981.7769285884879,37.606699999999996,10.446305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.842130403631,33.926600000000001,9.4240555555555563,8981.7769285884879,37.606699999999996,10.446305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.842130403631,33.926600000000001,9.4240555555555563,8981.7769285884879,37.606699999999996,10.446305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.842130403631,33.926600000000001,9.4240555555555563,8981.7769285884879,37.606699999999996,10.446305555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.842130403631,33.926600000000001,9.4240555555555563,8981.7769285884879,37.606699999999996,10.446305555555554]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.842130403631,33.926600000000001,9.4240555555555563,8981.7769285884879,37.606699999999996,10.446305555555554]
[28,93.131,2.9074,0.6079,8.0600000000000005E-2,0.16800000000000001,3.3999999999999998E-3,4.6899999999999997E-2,5.1799999999999999E-2,7.7200000000000005E-2,2.3999999999999998E-3,2.714,0.20949999999999999,0.71740000000000004,8102.7227131597801,33.926099999999998,9.4239166666666652,8981.8008120372579,37.6068,10.446333333333333,11638.070217339384,48.7286,13.53507452717295,-11.3,-6.6]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.7227131597801,33.926099999999998,9.4239166666666652,8981.8008120372579,37.6068,10.446333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.7227131597801,33.926099999999998,9.4239166666666652,8981.8008120372579,37.6068,10.446333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8102.7227131597801,33.926099999999998,9.4239166666666652,8981.8008120372579,37.6068,10.446333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8100.4330238501771,33.916460488848138,9.421239024680041,8979.2357766245659,37.595994069762362,10.4433316860451]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                                     Герасименко І.М.                                                                31.03.2017р.                   "]
[]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                     Горшковоз О.В.                                                                 31.03.2017р.                                "]
[]
[null,"Начальник служби ГВМ та М                                                                                                                         Левадний С.А.                                                                    31.03.2017р."]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[14,0,14,1],[0,0,0,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[1,0,1,3],[9,0,9,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №",null,null,null,99]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Кошманівка",37.596291801922646,8979.7201520928356,10.443414389422957]
[null,"ГРС Карлівка",37.595914057843373,8979.6299294682522,10.443309460512047]
[null,"ГРС Попівка",37.596056567682233,8979.6639673589743,10.443349046578398]
[null,"ГРС Халтуріно",37.596326768301495,8979.7285036690628,10.44342410230597]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту №99",null,37.595994069762362,8979.6490399870545,10.4433316860451]
[]
[]
["Заступник начальника Диканського ЛВУМГ                                                                                       ",null,"Герасименко І.М.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Завідувач вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії лабораторії                                                                                                                                                                ",null,"Горшковоз О.В.",null,"31.03.2017р."]
[]
["Начальник службиГВ та М",null,"Левадний С.А.",null,"31.03.2017р."]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]