{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[1,6,1,26],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 165"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Чернігівгаз\", ПАТ \"Сумигаз\", ТОВ \"ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ\""]
["Чернігівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 165"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 74/2014 чинно до 01.07.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ДАШАВА-КИЇВ-БРЯНСЬК-МОСКВА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,90.019300000000001,4.8654000000000002,1.1254,0.1183,0.19139999999999999,4.5999999999999999E-3,5.2499999999999998E-2,4.1700000000000001E-2,4.82E-2,7.7999999999999996E-3,1.5946,1.9308000000000001,0.74970000000000003,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,11567,48.43,13.45,-11.4,-12,"<0,01","<0,01","відс.",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243,34.51,9.59,9126,38.21,10.61,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.546199999999999,5.1245000000000003,1.1933,0.12540000000000001,0.20710000000000001,3.5999999999999999E-3,5.6500000000000002E-2,4.4400000000000002E-2,5.45E-2,6.4000000000000003E-3,1.6175999999999999,2.0205000000000002,0.75390000000000001,8266,34.61,9.61,9151,38.31,10.64,11567,48.43,13.45,-11.2,-11.6,"<0,01","<0,01","відс.",99.999999999999986,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9151,38.31,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B18:M18)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9151,38.31,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9151,38.31,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9151,38.31,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9151,38.31,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9151,38.31,10.64,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.927099999999996,4.9242999999999997,1.1477999999999999,0.1202,0.19969999999999999,3.5999999999999999E-3,5.21E-2,4.1599999999999998E-2,4.8599999999999997E-2,3.7000000000000002E-3,1.5942000000000001,1.9370000000000001,0.75049999999999994,8251,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,11572,48.45,13.46,-11.8,-12.6,"<0,01","<0,01","відс.",99.999899999999982," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.549999999999997,9.6,9135,38.25,10.63,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.4649,5.0335999999999999,1.0490999999999999,0.10929999999999999,0.19120000000000001,3.7000000000000002E-3,4.8000000000000001E-2,3.4700000000000002E-2,4.65E-2,3.5000000000000001E-3,1.6048,2.4106999999999998,0.75490000000000002,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,11467,48.01,13.34,-10.8,-11.4,"<0,01","<0,01","відс.",100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200,34.33,9.5399999999999991,9079,38.01,10.56,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,89.661799999999999,4.9150999999999998,1.0230999999999999,0.1062,0.18079999999999999,3.8E-3,4.53E-2,3.3099999999999997E-2,3.49E-2,5.7000000000000002E-3,1.6355999999999999,2.3546,0.75270000000000004,8184,34.270000000000003,9.52,9062,37.94,10.54,11462,47.99,13.33,-11.3,-11,"<0,01","<0,01","відс.",100,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.52,9062,37.94,10.54,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184,34.270000000000003,9.52,9062,37.94,10.54,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8234,34.47,9.58,9116,38.17,10.6]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                       Шутішин В.О.                                                              03.04.2017 р.                                                              "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Лапа І.О.                                                                        03.04.2017 р.                                                  "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби газовимірювання та метрології                                                                                                  Макаров О.В.                                                                03.04.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[24,0,24,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,21,0],[22,0,23,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 165"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Н.Сіверський",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Корюківка",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС Наумівка",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС Сядрине",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС Семенівка",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Костобобрів",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Олександрівка",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС Хотіївка",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Жадове",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Іванівка (Семенівського району)",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Машеве",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Радомка",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Горбове",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Печенюги",38.17,9117,10.6]
[null,"ГРС Б.Вороб'ївська",38.159999999999997,9115,10.6]
[null,"ГРС Забарівка",38.17,9116,10.6]
[null,"ГРС Троїцьке",38.159999999999997,9115,10.6]
["Сумська область","ГРС № 1 м. Шостка",38.159999999999997,9114,10.6]
[null,"ТОВ \"ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ\",                                    АГНКС м. Шостка",38.159999999999997,9115,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 165",null,38.17,9116,10.6]
[]
[]
[]
["Начальник управління Чернігівського ЛВУМГ                                                                                                                           ",null,null,"Шутішин В.О.",null,"03.04.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                                                                                                                        ",null,null,"Лапа І.О.",null,"03.04.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби газовимірювання та метрології",null,null,"Макаров О.В.",null,"03.04.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]