{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 171"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 171"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до  10 травня 2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8192.4143699999986},34.299999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5277777777777768},{"$f":"S11*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8192.4143699999986},34.299999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5277777777777768},{"$f":"S12*238.8459","v":9080.9211180000002},38.020000000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.561111111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9080.9211180000002,38.020000000000003,10.561111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.759500000000003,2.4060000000000001,0.754,0.112,0.109,1.6000000000000001E-3,1.9400000000000001E-2,1.38E-2,9.1000000000000004E-3,4.5999999999999999E-3,0.627,0.184,0.70140000000000002,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V16*238.8459","v":11930.352705000001},49.95,{"$f":"V16/3.6","v":13.875},-23.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.662300000000002,2.4710000000000001,0.77600000000000002,0.115,0.112,1.6000000000000001E-3,1.9599999999999999E-2,1.3599999999999999E-2,9.1999999999999998E-3,4.4000000000000003E-3,0.624,0.191,0.70230000000000004,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,{"$f":"V23*238.8459","v":11935.129622999999},49.97,{"$f":"V23/3.6","v":13.880555555555555},-23.5,null,null,null,null,99.99969999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9114.359543999999,38.159999999999997,10.6,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.449600000000004,2.6019999999999999,0.82599999999999996,0.125,0.122,1.5E-3,2.2200000000000001E-2,1.6400000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,4.1999999999999997E-3,0.61499999999999999,0.20300000000000001,0.70430000000000004,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,{"$f":"V30*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,{"$f":"V30/3.6","v":13.894444444444446},-23.7,null,0,"≤0,01",0,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9135.8556750000007,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.472899999999996,2.589,0.82899999999999996,0.127,0.126,1.5E-3,2.2800000000000001E-2,1.6299999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,4.3E-3,0.60499999999999998,0.192,0.70420000000000005,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,{"$f":"V37*238.8459","v":11951.848835999999},50.04,{"$f":"V37/3.6","v":13.899999999999999},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.8872091933463,34.427583681333225,9.5632176892592273,9113.2230068520585,38.1552415463362,10.59867820731561]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                                03.04.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                           03.04.2017     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                 03.04.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,3],[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №171"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Северинівка",38.163451509547265,9115.1839229041743,10.600958752652017]
[null,"ГРС Миколаївка (Жовтневе)",38.153625872645613,9112.8371098153275,10.598229409068226]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 171",null,38.1552415463362,9113.2230068520621,10.598678207315611]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                            Соловйов О.Б.                                                                                             ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                Журавльова В.В.                                                                                                      ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                Соловйов А.І.",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Октябрь - Cчетчик (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,48354.84,896,51.65,24.94,"A"]
[2,50719.839999999997,947,51.18,24.65]
[3,48716.57,904,51.6,25.08,"A"]
[4,44638.34,829,51.58,25.15]
[5,46271.53,849,52.01,24.51,"A"]
[6,44123.5,696,59.55,24.61," B"]
[7,45089.51,620,67.64,25.16,"A"]
[8,42132.85,530,70.33,16.73,"A"]
[9,40473.339999999997,529,70.569999999999993,24.65]
[10,38057.129999999997,502,70.44,25.71,"A"]
[11,38548.54,520,69,25.55]
[12,43067.88,580,68.760000000000005,24.54]
[13,45136.9,596,70.209999999999994,25.7," B"]
[14,38906.550000000003,509,70.94,25.62]
[15,37314.32,488,70.91,25.82,"A"]
[16,35598.120000000003,460,71.510000000000005,25.53]
[17,37362.370000000003,478,72.34,25.95]
[18,40927.279999999999,523,72.06,24.85]
[19,35992.839999999997,460,72.680000000000007,26.79]
[20,35756.54,450,73.010000000000005,24.95," B"]
[21,36265.040000000001,445,72.55,19.84,"A"]
[22,36047.51,442,71.63,16.739999999999998]
[23,31834.02,405,70.88,21.44]
[24,30957.599999999999,413,67.02,18.170000000000002]
[25,30126.46,422,66.44,25.42," B"]
[26,32979.56,471,65.44,25.76]
[27,34845.949999999997,556,59.5,26.85," B"]
[28,31406.87,496,58.22,19.809999999999999]
[29,29609.1,480,57.04,20.93]
[30,32945.620000000003,544,56.66,22.65]
[31,34964.39,572,58.19,27.07]
["Итого",1199170.92,17612,64.89,23.91,"AB"]