{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 172"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 172"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до  10 травня 2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПРОГРЕС\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P11/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S11*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S11/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,-22.6,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8190.0259109999997},34.29,{"$f":"P12/3.6","v":9.5250000000000004},{"$f":"S12*238.8459","v":9076.1442000000006},38,{"$f":"S12/3.6","v":10.555555555555555},null,null,null,-23.4,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,-23.1,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.0259109999997,34.29,9.5250000000000004,9076.1442000000006,38,10.555555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.790199999999999,2.38,0.747,0.112,0.109,1.6000000000000001E-3,1.9599999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,1.41E-2,4.7000000000000002E-3,0.626,0.18099999999999999,0.70130000000000003,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,{"$f":"V16*238.8459","v":11930.352705000001},49.95,{"$f":"V16/3.6","v":13.875},-22.6,null,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-23.7,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-24.4,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,-24.5,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9104.8057079999999,38.119999999999997,10.588888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.700100000000006,2.4359999999999999,0.77600000000000002,0.11799999999999999,0.11600000000000001,1.5E-3,2.1499999999999998E-2,1.4800000000000001E-2,1.3599999999999999E-2,4.4999999999999997E-3,0.61599999999999999,0.182,0.70220000000000005,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,{"$f":"V23*238.8459","v":11939.906541},49.99,{"$f":"V23/3.6","v":13.886111111111111},-24.1,null,0,"≤0,01",0,99.999999999999972,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-24.3,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-24.2,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.933700000000002,2.2719999999999998,0.72899999999999998,0.113,0.112,1.6000000000000001E-3,2.12E-2,1.61E-2,1.6899999999999998E-2,4.4999999999999997E-3,0.62,0.16,0.70040000000000002,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,{"$f":"V30*238.8459","v":11932.741164000001},49.96,{"$f":"V30/3.6","v":13.877777777777778},-24.6,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-24.3,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-24,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-24.2,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,-24.2,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.475999999999999,2.5880000000000001,0.82899999999999996,0.127,0.125,1.4E-3,2.2499999999999999E-2,1.61E-2,1.46E-2,4.4000000000000003E-3,0.60399999999999998,0.192,0.70420000000000005,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,{"$f":"V37*238.8459","v":11951.848835999999},50.04,{"$f":"V37/3.6","v":13.899999999999999},-23.7,null,null,null,null,99.999999999999972]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,-24.5,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,-23.7,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,-23.8,null,null,null,null,0," "]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.3489270000009,34.53,9.5916666666666668,9138.2441339999987,38.26,10.627777777777776,null,null,null,-23.5,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.9101510028358,34.406745734395422,9.5574293706653926,9106.9412733875688,38.128941185038414,10.59137255139956]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                                03.04.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                           03.04.2017     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                03.04.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №172"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Білоярське",38.129656613499392,9107.1121505422143,10.591571281527608]
[null,"ГРС Недригайлів",38.12863699016814,9106.868617690001,10.591288052824483]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 172",null,38.128941185038414,9106.941273387567,10.591372551399559]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                            Соловйов О.Б.                                                                                       ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                Журавльова В.В.                                                                                                      ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                Соловйов А.І.",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Белоярское (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," dP, кгс/м2"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC"]
[1,17802.71,217.554,2.89,2.04,null,null,{"$f":"SUM(B3:B33)","v":517071.87000000005}]
[2,18125.37,221.60599999999999,2.89,1.3]
[3,18077.36,224.83799999999999,2.92,3.3,"A"]
[4,17276.71,206.75299999999999,2.91,2.83,"A"]
[5,17410.169999999998,207.6,2.89,3.45]
[6,16779.38,193.29300000000001,2.91,2.81," B"]
[7,15643.31,170.292,2.89,2.66]
[8,14457.37,146.37299999999999,2.96,0.46,"A"]
[9,14659.1,152.64599999999999,2.87,0.86,"A"]
[10,14998.73,160.13300000000001,2.85,1.68,"A"]
[11,15027.69,164.91800000000001,2.87,1.8,"A"]
[12,16551.54,185.411,2.92,1.61]
[13,17599.439999999999,224.30099999999999,2.8,1.34,"AB"]
[14,17190.91,206.81899999999999,2.83,2.2000000000000002]
[15,15494.43,173.399,2.84,3.21,"A"]
[16,16654.939999999999,192.595,2.88,1.93]
[17,17263.41,211.53399999999999,2.81,2.72,"A"]
[18,17414.169999999998,215.08199999999999,2.83,2.37,"A"]
[19,18399.28,242.005,2.79,3.41,"A"]
[20,18046.14,231.92400000000001,2.77,2.0099999999999998,"AB"]
[21,16512.27,205.83199999999999,2.79,2.62,"A"]
[22,15445.12,169.60400000000001,2.81,-0.56000000000000005,"A"]
[23,15724.21,172.03100000000001,2.79,-1.4]
[24,15947.31,176.28100000000001,2.83,0.65]
[25,15818.91,188.79900000000001,2.81,-1.18," B"]
[26,17499.830000000002,213.37100000000001,2.79,-1.24]
[27,18176.62,236.61500000000001,2.74,0.26," B"]
[28,16281.59,187.209,2.76,-2.74]
[29,15501.42,172.285,2.75,-1.33]
[30,16836.060000000001,199.23099999999999,2.74,-4.3899999999999997]
[31,18456.37,244.81399999999999,2.73,-1.99]
["Итого",517071.86,197.26300000000001,2.83,1.05,"AB"]