{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 173"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Сумигаз\""]
["Сумського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 173"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РУ-1071/12 чинне до  10 травня 2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Єлець - Кременчук - Кривий Ріг\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8192.4143699999986},34.299999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5277777777777768},{"$f":"S11*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,10.544444444444444,null,null,null,-21.8,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8192.4143699999986},34.299999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.5277777777777768},{"$f":"S12*238.8459","v":9078.5326590000004},38.01,{"$f":"S12/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,-22.6,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.5277777777777768},9078.5326590000004,38.01,{"$f":"S13/3.6","v":10.558333333333332},null,null,null,-22.3,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.4143699999986,34.299999999999997,9.5277777777777768,9078.5326590000004,38.01,10.558333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.745999999999995,2.4089999999999998,0.75800000000000001,0.113,0.111,1.6000000000000001E-3,2.01E-2,1.4500000000000001E-2,0.01,4.7999999999999996E-3,0.629,0.183,0.7016,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,{"$f":"V16*238.8459","v":11932.741164000001},49.96,{"$f":"V16/3.6","v":13.877777777777778},-22.1,null,0,"≤0,01",0,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,-23.3,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,-23.5,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.612799999999993,2.4900000000000002,0.79600000000000004,0.121,0.12,1.5E-3,2.2200000000000001E-2,1.5900000000000001E-2,1.21E-2,4.4999999999999997E-3,0.61699999999999999,0.187,0.70299999999999996,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,{"$f":"V23*238.8459","v":11942.295},50,{"$f":"V23/3.6","v":13.888888888888889},-23.7,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,-23.6,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,-23.2,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,-23,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.626900000000006,2.4830000000000001,0.79100000000000004,0.121,0.11799999999999999,1.8E-3,2.1600000000000001E-2,1.6E-2,1.14E-2,4.3E-3,0.62,0.185,0.70279999999999998,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,{"$f":"V30*238.8459","v":11939.906541},49.99,{"$f":"V30/3.6","v":13.886111111111111},-24.2,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-23.1,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-23.4,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,-23.9,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.4101,2.6269999999999998,0.84299999999999997,0.129,0.128,1.5E-3,2.35E-2,1.6899999999999998E-2,1.2699999999999999E-2,4.3E-3,0.60799999999999998,0.19600000000000001,0.70469999999999999,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,{"$f":"V37*238.8459","v":11951.848835999999},50.04,{"$f":"V37/3.6","v":13.899999999999999},-23.1,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-23.7,null,null,null,null,0]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-23.2,null,null,null,null,0]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-23.7,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9143.0210520000001,38.28,10.633333333333333,null,null,null,-23.8,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8224.7711694367572,34.435471445968957,9.5654087349913759,9115.2400698159963,38.163686585434355,10.600523824602977]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                                                                              Соловйов О.Б.                                                             03.04.2017"]
[null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                Журавльова В.В.                                                           03.04.2017    "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                               Соловйов А.І.                                                                 03.04.2017    "]
[null,null,"Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №173"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Сумська область","ГРС Терешківка",38.163686585434355,9115.2400698159963,10.601024051509542]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 173",null,38.163686585434355,9115.2400698159963,10.601024051509542]
[]
[]
[]
["Головний інженер Сумського ЛВУМГ                                                            Соловйов О.Б.                                                                                       ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                Журавльова В.В.                                                                                                      ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби МтаГВ                                                                                Соловйов А.І.",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист1","index":3,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Данные по объекту Счетчик-ТЕРЕШКОВКА (осн.) за 3/17."]
["День"," V, м3"," Vру, м3"," Pабс, кгс/см2"," T, °C","ABC",null,{"$f":"SUM(B3:B33)","v":130675.41999999998}]
[1,4706.45,1488,3.07,3.3]
[2,4658.2700000000004,1473,3.06,2.99]
[3,4374.01,1372,3.08,1.85,"A"]
[4,4313.25,1356,3.07,2.2799999999999998]
[5,4386.29,1383,3.07,2.91]
[6,4331.1400000000003,1366,3.07,2.73," B"]
[7,3939.74,1248,"3,06*","2,79*","A C"]
[8,3677.16,1152,3.08,1.91,"A"]
[9,3769.2,1180,3.08,1.71,"A"]
[10,3686.73,1166,3.06,2.33,"A"]
[11,3797.69,1199,3.06,2.2400000000000002,"A"]
[12,4212.96,1335,3.05,2.12]
[13,4675.01,1477,3.05,1.83," B"]
[14,4207.04,1334,3.05,2.5]
[15,3860.46,1222,3.06,2.77,"A"]
[16,4204.13,1331,3.05,1.89]
[17,4374.17,1366,3.07,-0.26]
[18,4507.8,1432,3.04,2.2999999999999998,"A"]
[19,4721.12,1508,3.02,1.8]
[20,4624.25,1472,3.03,1.46," B"]
[21,4119.8999999999996,1305,3.05,2.66,"A"]
[22,3887.67,1236,3.05,3.48]
[23,3927.65,1248,3.05,2.86]
[24,4080.05,1298,3.06,3.96]
[25,3875.97,1225,3.06,2.71," B"]
[26,4204.51,1326,3.06,2.0299999999999998]
[27,4562.84,1452,3.05,3.51," B"]
[28,4140.21,1312,3.06,2.94]
[29,3930.11,1254,3.05,4.66]
[30,4351.63,1372,3.06,2.04]
[31,4568.01,1447,3.06,3.62,"A"]
["Итого","130675,42*",41335,"3,06*","2,51*","ABC"]