{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,8,3,21],[41,16,42,16],[7,13,9,13],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[4,10,4,19],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[43,20,43,27],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[8,11,9,11],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 400"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\", ПАТ \"Тернопільгаз\", ДП \"Укравтогаз\","]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"ДП \"Укрспирт\" та філією \"Агрогаз\""]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 400"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Союз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8152.7659506},34.134,{"$f":"P11/3.6","v":9.4816666666666674},{"$f":"S11*238.8459","v":9037.6183563300001},37.838700000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.51075},null,null,null,-20.3]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8152.7659506},34.134,{"$f":"P12/3.6","v":9.4816666666666674},{"$f":"S12*238.8459","v":9037.6183563300001},37.838700000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.51075},null,null,null,-20.5,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":0}]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8152.7659506},34.134,{"$f":"P13/3.6","v":9.4816666666666674},{"$f":"S13*238.8459","v":9037.6183563300001},37.838700000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.51075},null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8152.7659506},34.134,9.4816666666666674,{"$f":"S14*238.8459","v":9037.6183563300001},37.838700000000003,10.51075,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8152.7659506},34.134,{"$f":"P15/3.6","v":9.4816666666666674},{"$f":"S15*238.8459","v":9037.6183563300001},37.838700000000003,{"$f":"S15/3.6","v":10.51075},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.009200000000007,2.1835,0.66169999999999995,0.1031,9.9299999999999999E-2,1.6000000000000001E-3,1.9E-2,1.32E-2,1.2999999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.73450000000000004,0.1578,0.69899999999999995,{"$f":"P16*238.8459","v":8181.1169589299998},34.252699999999997,{"$f":"P16/3.6","v":9.5146388888888875},{"$f":"S16*238.8459","v":9068.0234393999999},37.966000000000001,{"$f":"S16/3.6","v":10.546111111111111},{"$f":"V16*238.8459","v":11903.028734039999},49.835599999999999,{"$f":"V16/3.6","v":13.843222222222222},-20.6,-17,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8181.1169589299998},34.252699999999997,{"$f":"P17/3.6","v":9.5146388888888875},{"$f":"S17*238.8459","v":9068.0234393999999},37.966000000000001,{"$f":"S17/3.6","v":10.546111111111111},null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8181.1169589299998},34.252699999999997,{"$f":"P18/3.6","v":9.5146388888888875},{"$f":"S18*238.8459","v":9068.0234393999999},37.966000000000001,{"$f":"S18/3.6","v":10.546111111111111},null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.1169589299998,34.252699999999997,9.5146388888888875,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.1169589299998,34.252699999999997,9.5146388888888875,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,-20.5,null,2.13E-4,"<0,0002",0,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.1169589299998,34.252699999999997,9.5146388888888875,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181.1169589299998,34.252699999999997,9.5146388888888875,9068.0234393999999,37.966000000000001,10.546111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.78,2.3117000000000001,0.72719999999999996,0.1149,0.11119999999999999,1.9E-3,2.07E-2,1.46E-2,1.4E-2,4.1000000000000003E-3,0.73260000000000003,0.1671,0.70120000000000005,8202.2070519000008,34.341000000000001,{"$f":"P23/3.6","v":9.5391666666666666},9090.5943769499991,38.060499999999998,{"$f":"S23/3.6","v":10.57236111111111},{"$f":"V23*238.8459","v":11914.350029700001},49.883000000000003,{"$f":"V23/3.6","v":13.856388888888889},-20.5,-17.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8202.2070519000008},34.341000000000001,{"$f":"P24/3.6","v":9.5391666666666666},{"$f":"S24*238.8459","v":9090.5943769499991},38.060499999999998,{"$f":"S24/3.6","v":10.57236111111111},null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8202.2070519000008},34.341000000000001,{"$f":"P25/3.6","v":9.5391666666666666},{"$f":"S25*238.8459","v":9090.5943769499991},38.060499999999998,{"$f":"S25/3.6","v":10.57236111111111},null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.5943769499991,38.060499999999998,10.57236111111111,null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.5943769499991,38.060499999999998,10.57236111111111,null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.5943769499991,38.060499999999998,10.57236111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.2070519000008,34.341000000000001,9.5391666666666666,9090.5943769499991,38.060499999999998,10.57236111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.686000000000007,2.4352999999999998,0.76359999999999995,0.1157,0.12,1.4E-3,1.49E-2,2.1700000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,4.5999999999999999E-3,0.66039999999999999,0.17199999999999999,0.70189999999999997,8218.8307265399999,34.410600000000002,{"$f":"P30/3.6","v":9.5585000000000004},9108.5794732200011,38.135800000000003,10.593277777777779,{"$f":"V30*238.8459","v":11931.475280730001},49.954700000000003,{"$f":"V30/3.6","v":13.876305555555556},-20.7,-17,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8218.8307265399999},34.410600000000002,{"$f":"P31/3.6","v":9.5585000000000004},{"$f":"S31*238.8459","v":9108.5794732200011},38.135800000000003,{"$f":"S31/3.6","v":10.593277777777779},null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8218.8307265399999},34.410600000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.5585000000000004},{"$f":"S32*238.8459","v":9108.5794732200011},38.135800000000003,{"$f":"S32/3.6","v":10.593277777777779},null,null,null,-21,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9108.5794732200011,38.135800000000003,10.593277777777779,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9108.5794732200011,38.135800000000003,10.593277777777779,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9108.5794732200011,38.135800000000003,10.593277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.8307265399999,34.410600000000002,9.5585000000000004,9108.5794732200011,38.135800000000003,10.593277777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.285799999999995,2.6475,0.84350000000000003,0.13489999999999999,0.13109999999999999,2E-3,2.5000000000000001E-2,1.7600000000000001E-2,1.5299999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.70299999999999996,0.1903,0.7056,{"$f":"P37*238.8459","v":8247.8266187999998},34.531999999999996,9.5922222222222207,{"$f":"S37*238.8459","v":9139.4622480899998},38.265099999999997,10.629194444444444,{"$f":"V37*238.8459","v":11941.196308859999},49.995399999999997,{"$f":"V37/3.6","v":13.887611111111109},-19.3,-16.600000000000001,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8247.8266187999998},34.531999999999996,{"$f":"P38/3.6","v":9.5922222222222207},{"$f":"S38*238.8459","v":9139.4622480899998},38.265099999999997,{"$f":"S38/3.6","v":10.629194444444444},null,null,null,-19.8]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8247.8266187999998},34.531999999999996,{"$f":"P39/3.6","v":9.5922222222222207},{"$f":"S39*238.8459","v":9139.4622480899998},38.265099999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.629194444444444},null,null,null,-20.2]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8247.8266187999998},34.531999999999996,9.5922222222222207,{"$f":"S40*238.8459","v":9139.4622480899998},38.265099999999997,10.629194444444444,null,null,null,-20.100000000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8247.8266187999998},34.531999999999996,9.5922222222222207,{"$f":"S41*238.8459","v":9139.4622480899998},38.265099999999997,10.629194444444444,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8198.3164051631029,34.324710640471963,9.5346418445755479,9086.4678840168326,38.043223199631349,10.567561999897602]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[23,0,23,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0],[9,0,22,0],[32,9,32,10],[27,3,27,5],[27,7,27,8],[28,3,28,5],[28,7,28,8],[29,3,29,5],[29,7,29,8],[30,0,30,3],[32,0,32,3],[30,7,30,8],[32,7,32,8],[31,3,31,5],[31,7,31,8]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 400"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Братишів",38.045152801040793,9086.9287614021086,10.568098000289108]
[null,"ГРС Осмолода",37.973038887727768,9069.7046488743381,10.548066357702158]
[null,"ГРС Ясень",38.046934618359941,9087.3543411633364,10.568592949544428]
[null,"ГРС КС 21 Союз",38.040526496569349,9085.8237875469531,10.566812915713708]
["Тернопільська область","ГРС Чортків",38.042386556028255,9086.2680551224694,10.567329598896738]
[null,"ГРС Чортків",38.043340222382213,9086.4958344210791,10.567594506217281]
[null,"ГРС Чортків",38.067654931013863,9092.3033028874434,10.574348591948295]
[null,"ГРС Шульганівка",38.044458387993195,9086.7629036927847,10.567905107775887]
[null,"ГРС Білобожниця",38.047168690864545,9087.4102484213636,10.568657969684596]
[null,"ГРС Джурин",38.043503583828034,9086.5348526326325,10.567639884396677]
[null,"ГРС Палашівка",38.044207713740263,9086.7030311752351,10.567835476038962]
[null,"ГРС Передмістя",38.04414552056425,9086.6881765901362,10.567818200156736]
[null,"ГРС Золотий Потік",38.046773637748466,9087.3158916043067,10.568548232707906]
[null,"ГРС Бучач",38.043816501345056,9086.6095916986105,10.567726805929182]
[null,"ГРС Бариш",38.045231516937356,9086.9475623712678,10.568119865815932]
[null,"ГРС Монастириськ",38.036656274615495,9084.8994009011858,10.56573785405986]
[null,"ГРС Коропець",38.04260804303312,9086.3209563854834,10.567391123064755]
[null,"ГРС Задарів",38.046106832427441,9087.1566278872815,10.568363009007623]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 400",null,38.043223199631349,9086.467884016829,10.567561999897597]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]