{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[8,11,9,11],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,16,42,16],[7,13,9,13],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[6,1,7,12],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[6,24,9,24],[6,23,9,23]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 401"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Івано - Франківськгаз\", ПАТ \"Тернопільгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 401"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"УПУ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S11*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.531277777777778},null,null,null,-20.6,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S12*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S12/3.6","v":10.531277777777778},null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P13*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S13*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.531277777777778},null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P14/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S14*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.531277777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P15*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P15/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S15*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S15/3.6","v":10.531277777777778},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.106800000000007,2.1234000000000002,0.64439999999999997,0.1002,9.6000000000000002E-2,1.6999999999999999E-3,1.9300000000000001E-2,1.3100000000000001E-2,1.21E-2,4.0000000000000001E-3,0.72509999999999997,0.15390000000000001,0.69830000000000003,{"$f":"P16*238.8459","v":8174.9308501199994},34.226799999999997,9.5071999999999992,{"$f":"S16*238.8459","v":9061.4312925600007},37.938400000000001,10.5381,{"$f":"V16*238.8459","v":11900.99854389},49.827100000000002,13.837400000000001,-20,-15.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8174.9308501199994},34.226799999999997,9.5071999999999992,{"$f":"S17*238.8459","v":9061.4312925600007},37.938400000000001,10.5381,null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8174.9308501199994},34.226799999999997,9.5071999999999992,{"$f":"S18*238.8459","v":9061.4312925600007},37.938400000000001,10.5381,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.9308501199994,34.226799999999997,9.5071999999999992,9061.4312925600007,37.938400000000001,10.5381,null,null,null,-20.100000000000001,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.9308501199994,34.226799999999997,9.5071999999999992,9061.4312925600007,37.938400000000001,10.5381,null,null,null,-19.899999999999999,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.9308501199994,34.226799999999997,9.5071999999999992,9061.4312925600007,37.938400000000001,10.5381,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8174.9308501199994,34.226799999999997,9.5071999999999992,9061.4312925600007,37.938400000000001,10.5381,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.694999999999993,2.3696999999999999,0.746,0.11799999999999999,0.114,2E-3,2.0899999999999998E-2,1.55E-2,1.5599999999999999E-2,4.1000000000000003E-3,0.72750000000000004,0.17169999999999999,0.70199999999999996,8210.1128511899988,34.374099999999999,{"$f":"P23/3.6","v":9.5483611111111113},9099.0495218100004,38.0959,{"$f":"S23/3.6","v":10.582194444444445},{"$f":"V23*238.8459","v":11918.91198639},49.902099999999997,13.8338,-20.3,-16.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8210.1128511899988},34.374099999999999,{"$f":"P24/3.6","v":9.5483611111111113},{"$f":"S24*238.8459","v":9099.0495218100004},38.0959,{"$f":"S24/3.6","v":10.582194444444445},null,null,null,-20.8,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8210.1128511899988},34.374099999999999,{"$f":"P25/3.6","v":9.5483611111111113},{"$f":"S25*238.8459","v":9099.0495218100004},38.0959,{"$f":"S25/3.6","v":10.582194444444445},null,null,null,-21.1,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9099.0495218100004,38.0959,10.582194444444445,null,null,null,-20.6,null,2.4800000000000001E-4,"<0,0002",0,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9099.0495218100004,38.0959,10.582194444444445,null,null,null,-20.9,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9099.0495218100004,38.0959,10.582194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.1128511899988,34.374099999999999,9.5483611111111113,9099.0495218100004,38.0959,10.582194444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.636600000000001,2.4698000000000002,0.77180000000000004,0.12139999999999999,0.1169,1.2999999999999999E-3,2.1399999999999999E-2,1.4999999999999999E-2,6.4999999999999997E-3,4.4999999999999997E-3,0.65900000000000003,0.17580000000000001,0.70240000000000002,8222.9149914299996,34.427700000000002,9.56325,9112.9503531899991,38.1541,10.59836111111111,{"$f":"V30*238.8459","v":11933.457701700001},49.963000000000001,13.8786,-21,-16.600000000000001,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8222.9149914299996},34.427700000000002,{"$f":"P31/3.6","v":9.56325},{"$f":"S31*238.8459","v":9112.9503531899991},38.1541,{"$f":"S31/3.6","v":10.59836111111111},null,null,null,-20.8,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8222.9149914299996},34.427700000000002,{"$f":"P32/3.6","v":9.56325},{"$f":"S32*238.8459","v":9112.9503531899991},38.1541,{"$f":"S32/3.6","v":10.59836111111111},null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.9149914299996,34.427700000000002,9.56325,9112.9503531899991,38.1541,10.59836111111111,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.9149914299996,34.427700000000002,9.56325,9112.9503531899991,38.1541,10.59836111111111,null,null,null,-20.9,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.9149914299996,34.427700000000002,9.56325,9112.9503531899991,38.1541,10.59836111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.9149914299996,34.427700000000002,9.56325,9112.9503531899991,38.1541,10.59836111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.299000000000007,2.6402999999999999,0.84089999999999998,0.13389999999999999,0.13,1.8E-3,2.4500000000000001E-2,1.72E-2,0.159,4.0000000000000001E-3,0.70369999999999999,0.1888,0.70540000000000003,{"$f":"P37*238.8459","v":8246.6801584799996},34.527200000000001,{"$f":"P37/3.6","v":9.5908888888888892},{"$f":"S37*238.8459","v":9138.2202494100002},38.259900000000002,{"$f":"S37/3.6","v":10.627750000000001},{"$f":"V37*238.8459","v":11940.670847880001},49.993200000000002,13.8338,-21.1,-16.8,null,null,null,100.14310000000002," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8246.6801584799996},34.527200000000001,{"$f":"P38/3.6","v":9.5908888888888892},{"$f":"S38*238.8459","v":9138.2202494100002},38.259900000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.627750000000001},null,null,null,-20.5]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8246.6801584799996},34.527200000000001,{"$f":"P39/3.6","v":9.5908888888888892},{"$f":"S39*238.8459","v":9138.2202494100002},38.259900000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.627750000000001},null,null,null,-20.100000000000001]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40*238.8459","v":8246.6801584799996},34.527200000000001,{"$f":"P40/3.6","v":9.5908888888888892},{"$f":"S40*238.8459","v":9138.2202494100002},38.259900000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.627750000000001},null,null,null,-20.399999999999999]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41*238.8459","v":8246.6801584799996},34.527200000000001,{"$f":"P41/3.6","v":9.5908888888888892},{"$f":"S41*238.8459","v":9138.2202494100002},38.259900000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.627750000000001},null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.4793496658513,34.342140056269983,9.5394262321886654,9090.9367483731476,38.061933440654187,10.572678806341893]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,3],[23,7,23,8],[24,3,24,5],[24,7,24,8],[25,0,25,3],[25,7,25,8],[20,3,20,5],[20,7,20,8],[21,3,21,5],[21,7,21,8],[22,3,22,5],[22,7,22,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[16,0,16,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,9,0],[10,0,15,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 401"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Івано - Франківська область","ГРС Михальче",38.063868865374815,9091.3990166324256,10.57329690704856]
[null,"ГРС Чернелиця",38.063712893648876,9091.3617634251696,10.573253581569132]
[null,"ГРС Обертин",38.063657897947131,9091.3486279272911,10.573238304985313]
[null,"ГРС Живачів",38.064936566878046,9091.6540327588973,10.573593490799457]
[null,"ГРС Богородчани",38.061986467477475,9090.9494136124777,10.572774018743743]
["Тернопільська область","ГРС Колиндяни",38.061331282959145,9090.7929254765313,10.572592023044207]
[null,"ГРС Борщів",38.061349528284914,9090.7972832977866,10.572597091190254]
[null,"ГРС Товсте",38.060928850538836,9090.6968061429143,10.572480236260787]
[null,"ГРС Торське",38.060894756887016,9090.6886630139597,10.572470765801949]
[null,"ГРС Заліщики",38.061137189961194,9090.7465671597529,10.572538108322554]
[null,"ГРС Шутроминці",38.064021865411171,9091.43556006381,10.573339407058658]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 401",null,38.061933440654187,9090.9367483731457,10.572759289070607]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]