{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[47,13,47,15],[47,21,47,22],[48,13,48,15],[48,21,48,22],[7,13,9,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[41,16,42,16],[41,15,42,15],[6,26,9,26],[6,27,9,27],[49,13,49,15],[49,21,49,22],[44,13,44,15],[44,21,44,22],[45,13,45,15],[45,21,45,22],[46,13,46,15],[46,21,46,22],[41,17,42,17],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[6,0,9,0],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[6,1,7,12],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,7,9,7],[42,7,42,13],[8,8,9,8],[41,0,41,13],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,13,6,22],[6,24,9,24],[6,23,9,23]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 402"]
["Філія \"УМГ \"Прикарпаттрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ \"Тернопільгаз\""]
["Богородчанське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 402"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ІФ 760 чинне до  12.06.2019р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Прогрес\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, +","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8169.1985485200012},34.202800000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.5007777777777793},{"$f":"S11*238.8459","v":9055.2690683399996},37.912599999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.531277777777778},null,null,null,-20.9,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.1985485200012,34.202800000000003,9.5007777777777793,9055.2690683399996,37.912599999999998,10.531277777777778,null,null,null,-20.8,null,null,null,null,0]
[3," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.1985485200012,34.202800000000003,9.5007777777777793,9055.2690683399996,37.912599999999998,10.531277777777778,null,null,null,-20.399999999999999,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.1985485200012,34.202800000000003,9.5007777777777793,9055.2690683399996,37.912599999999998,10.531277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169.1985485200012,34.202800000000003,9.5007777777777793,9055.2690683399996,37.912599999999998,10.531277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.971800000000002,2.2121,0.67449999999999999,0.1051,0.1009,1.5E-3,1.9199999999999998E-2,1.37E-2,1.2699999999999999E-2,4.0000000000000001E-3,0.72389999999999999,0.16059999999999999,0.69940000000000002,{"$f":"P16*238.8459","v":8185.869992339999},34.272599999999997,9.5165000000000006,{"$f":"S16*238.8459","v":9073.1108570699998},37.987299999999998,10.5481,{"$f":"V16*238.8459","v":11906.587537949999},49.850499999999997,13.844900000000001,-20.2,-15.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P17*238.8459","v":8185.869992339999},34.272599999999997,9.5165000000000006,{"$f":"S17*238.8459","v":9073.1108570699998},37.987299999999998,10.5481,null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8185.869992339999},34.272599999999997,9.5165000000000006,{"$f":"S18*238.8459","v":9073.1108570699998},37.987299999999998,10.5481,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.869992339999,34.272599999999997,9.5165000000000006,9073.1108570699998,37.987299999999998,10.5481,null,null,null,-20.399999999999999,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.869992339999,34.272599999999997,9.5165000000000006,9073.1108570699998,37.987299999999998,10.5481,null,null,null,-20.100000000000001,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.869992339999,34.272599999999997,9.5165000000000006,9073.1108570699998,37.987299999999998,10.5481,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.869992339999,34.272599999999997,9.5165000000000006,9073.1108570699998,37.987299999999998,10.5481,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.640900000000002,2.4085000000000001,0.75890000000000002,0.1227,0.11650000000000001,2.5999999999999999E-3,2.01E-2,1.2999999999999999E-2,1.49E-2,4.1000000000000003E-3,0.72119999999999995,0.17660000000000001,0.70240000000000002,8214.6986924700013,34.393300000000004,{"$f":"P23/3.6","v":9.5536944444444458},9103.9458627599997,38.116399999999999,{"$f":"S23/3.6","v":10.587888888888889},{"$f":"V23*238.8459","v":11921.539291290001},49.9131,13.8443,-20.7,-14.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8214.6986924700013},34.393300000000004,{"$f":"P24/3.6","v":9.5536944444444458},{"$f":"S24*238.8459","v":9103.9458627599997},38.116399999999999,{"$f":"S24/3.6","v":10.587888888888889},null,null,null,-20.6,null,3.4000000000000002E-4,"<0,0002",0,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8214.6986924700013},34.393300000000004,{"$f":"P25/3.6","v":9.5536944444444458},{"$f":"S25*238.8459","v":9103.9458627599997},38.116399999999999,{"$f":"S25/3.6","v":10.587888888888889},null,null,null,-20.5,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.6986924700013,34.393300000000004,9.5536944444444458,9103.9458627599997,38.116399999999999,10.587888888888889,null,null,null,-20.3,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.6986924700013,34.393300000000004,9.5536944444444458,9103.9458627599997,38.116399999999999,10.587888888888889,null,null,null,-20.7,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.6986924700013,34.393300000000004,9.5536944444444458,9103.9458627599997,38.116399999999999,10.587888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.6986924700013,34.393300000000004,9.5536944444444458,9103.9458627599997,38.116399999999999,10.587888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.656000000000006,2.4586000000000001,0.7722,0.12180000000000001,0.1172,1E-3,2.18E-2,1.4999999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,4.4000000000000003E-3,0.64990000000000003,0.1757,0.70230000000000004,8223.1299527400006,34.428600000000003,9.5635000000000012,9113.2130836800006,38.155200000000001,10.598666666666666,{"$f":"V30*238.8459","v":11934.62804661},49.9679,13.8468,-20.8,-16.2,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P31*238.8459","v":8223.1299527400006},34.428600000000003,{"$f":"P31/3.6","v":9.5635000000000012},{"$f":"S31*238.8459","v":9113.2130836800006},38.155200000000001,{"$f":"S31/3.6","v":10.598666666666666},null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32*238.8459","v":8223.1299527400006},34.428600000000003,{"$f":"P32/3.6","v":9.5635000000000012},{"$f":"S32*238.8459","v":9113.2130836800006},38.155200000000001,{"$f":"S32/3.6","v":10.598666666666666},null,null,null,-20,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.1299527400006,34.428600000000003,9.5635000000000012,9113.2130836800006,38.155200000000001,10.598666666666666,null,null,null,-20.2,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.1299527400006,34.428600000000003,9.5635000000000012,9113.2130836800006,38.155200000000001,10.598666666666666,null,null,null,-20.6,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.1299527400006,34.428600000000003,9.5635000000000012,9113.2130836800006,38.155200000000001,10.598666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8223.1299527400006,34.428600000000003,9.5635000000000012,9113.2130836800006,38.155200000000001,10.598666666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.301000000000002,2.6356000000000002,0.84189999999999998,0.1341,0.13,1.9E-3,2.4799999999999999E-2,1.7899999999999999E-2,1.54E-2,4.0000000000000001E-3,0.70469999999999999,0.18870000000000001,0.70540000000000003,8246.5368509400014,34.526600000000002,9.5907222222222224,9138.0769418700002,38.259300000000003,10.627583333333334,{"$f":"V37*238.8459","v":11940.503655750001},49.9925,{"$f":"V37/3.6","v":13.886805555555554},-20.5,-17.399999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P38*238.8459","v":8246.5368509400014},34.526600000000002,{"$f":"P38/3.6","v":9.5907222222222224},{"$f":"S38*238.8459","v":9138.0769418700002},38.259300000000003,{"$f":"S38/3.6","v":10.627583333333334},null,null,null,-20]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P39*238.8459","v":8246.5368509400014},34.526600000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.5907222222222224},{"$f":"S39*238.8459","v":9138.0769418700002},38.259300000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.627583333333334},null,null,null,-19.8]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.5368509400014,34.526600000000002,9.5907222222222224,9138.0769418700002,38.259300000000003,10.627583333333334,null,null,null,-19.899999999999999]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8246.5368509400014,34.526600000000002,9.5907222222222224,9138.0769418700002,38.259300000000003,10.627583333333334,null,null,null,-19.7,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8205.9590341669718,34.35670879913355,9.5426772128163027,9094.6592538217155,38.077518826246191,10.576174809088851]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Басистюк  В.С.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,null,null,null,null,"03.04.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,7,13,8],[14,3,14,5],[14,7,14,8],[15,0,15,3],[15,7,15,8],[10,3,10,5],[10,7,10,8],[11,3,11,5],[11,7,11,8],[12,3,12,5],[12,7,12,8],[0,0,0,1],[1,0,1,4],[6,0,6,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 402"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Тернопільська область","ГРС Улашківці",38.077518826246191,9094.6592538217155,10.577088562846164]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 402",null,38.077518826246191,9094.6592538217155,10.577088562846164]
[]
[]
[]
["Заступник начальника Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                        ",null,null,"Басистюк В.С.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище",null,null,"підпис","дата"]
["Хімік І кат. ВХАЛ Богородчанського ЛВУМГ                                                                                                                                                                                                                                          ",null,null,"Сапіжак Н.М.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,null,"Стоколоса А.Б.",null,null,null,"03.04.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,"прізвище",null,"підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]