{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 131"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 131"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.969300000000004,3.9744000000000002,0.89659999999999995,0.10929999999999999,0.18049999999999999,5.7999999999999996E-3,5.1499999999999997E-2,4.1000000000000002E-2,0.13739999999999999,5.3E-3,1.3361000000000001,0.2928,0.72360000000000002,8334,34.894799999999996,{"$f":"P11/3.6","v":9.6929999999999996},9234,38.6614,{"$f":"S11/3.6","v":10.739277777777778},11914,49.8797,{"$f":"V11/3.6","v":13.855472222222222},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.894799999999996,9.6929999999999996,9234,38.6614,10.739277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.894799999999996,9.6929999999999996,9234,38.6614,10.739277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.894799999999996,9.6929999999999996,9234,38.6614,10.739277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.894799999999996,9.6929999999999996,9234,38.6614,10.739277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.894799999999996,9.6929999999999996,9234,38.6614,10.739277777777778,null,null,null,19.3,2.2999999999999998,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.894799999999996,9.6929999999999996,9234,38.6614,10.739277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8334,34.894799999999996,9.6929999999999996,9234,38.6614,10.739277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,92.8733,4.0132000000000003,0.91159999999999997,0.1115,0.185,4.7000000000000002E-3,5.33E-2,4.2099999999999999E-2,0.1205,5.4000000000000003E-3,1.3408,0.33860000000000001,0.72419999999999995,8331,34.881300000000003,9.6892500000000013,9230,38.6462,10.735055555555556,11904,49.8384,13.843999999999999,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.881300000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.6892500000000013},9230,38.6462,{"$f":"S20/3.6","v":10.735055555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.881300000000003,{"$f":"P21/3.6","v":9.6892500000000013},9230,38.6462,10.735055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.881300000000003,9.6892500000000013,9230,38.6462,10.735055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.881300000000003,9.6892500000000013,9230,38.6462,10.735055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.881300000000003,9.6892500000000013,9230,38.6462,10.735055555555556,null,null,null,23.5,2.5,null,null,"відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8331,34.881300000000003,9.6892500000000013,9230,38.6462,10.735055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,92.567300000000003,3.9079000000000002,0.88170000000000004,0.1096,0.18260000000000001,5.0000000000000001E-3,5.3499999999999999E-2,4.2500000000000003E-2,0.12889999999999999,5.1999999999999998E-3,1.3509,0.76490000000000002,0.72850000000000004,8288,34.700000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.6388888888888893},9183,38.450000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.680555555555555},11808,49.44,13.733333333333333,null,null,"<0,006","<0,02",null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,{"$f":"P27/3.6","v":9.6388888888888893},9183,38.450000000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.680555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,{"$f":"P28/3.6","v":9.6388888888888893},9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,21.3,1.2,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,92.462500000000006,4.0900999999999996,0.9113,0.1138,0.1895,5.0000000000000001E-3,5.5399999999999998E-2,4.4299999999999999E-2,0.13120000000000001,5.1999999999999998E-3,1.3354999999999999,0.65620000000000001,0.72889999999999999,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,11844,49.59,13.775,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,null,null,null,25.8,5.8,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8317,34.82,9.6722222222222225,9214,38.58,10.716666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,92.842799999999997,3.9308999999999998,0.91259999999999997,0.11609999999999999,0.19500000000000001,5.3E-3,5.7299999999999997E-2,4.5400000000000003E-2,0.14149999999999999,5.3E-3,1.3774999999999999,0.37040000000000001,0.72540000000000004,8332,34.880000000000003,9.68888888888889,9231,38.65,10.736111111111111,11895,49.8,13.833333333333332,null,null,null,null,null,100.00009999999999]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8332,34.880000000000003,9.68888888888889,9231,38.65,10.736111111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.5996570303305,34.832570265605028,9.6757139626680662,9217.5601941063396,38.593986326108016,10.720551757252233]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №131"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Киселі",38.593986326108016,9218.0153986469631,10.720551757252226]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 131",null,38.593986326108016,9218.0153986469631,10.720551757252226]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]