{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 132"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 132"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ Єфремівка"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,89.604699999999994,4.1737000000000002,1.0553999999999999,0.1694,0.222,6.3E-3,8.3500000000000005E-2,5.8900000000000001E-2,0.2127,6.1000000000000004E-3,3.3746,1.0327999999999999,0.75060000000000004,8199,34.327199999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.5353333333333321},9080,38.017299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.56036111111111},11502,48.1586,{"$f":"V11/3.6","v":13.377388888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00009999999997}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.327199999999998,9.5353333333333321,9080,38.017299999999999,10.56036111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.327199999999998,{"$f":"P13/3.6","v":9.5353333333333321},9080,38.017299999999999,10.56036111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.327199999999998,9.5353333333333321,9080,38.017299999999999,10.56036111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.327199999999998,9.5353333333333321,9080,38.017299999999999,10.56036111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.327199999999998,9.5353333333333321,9080,38.017299999999999,10.56036111111111,null,null,0,20.6,1.1000000000000001,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.327199999999998,9.5353333333333321,9080,38.017299999999999,10.56036111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199,34.327199999999998,9.5353333333333321,9080,38.017299999999999,10.56036111111111,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.578900000000004,4.1729000000000003,1.0578000000000001,0.1701,0.2235,5.3E-3,8.3099999999999993E-2,5.7200000000000001E-2,0.20330000000000001,5.3E-3,3.4022000000000001,1.0405,0.75049999999999994,8193,34.303100000000001,{"$f":"P19/3.6","v":9.5286388888888887},9074,37.991,{"$f":"S19/3.6","v":10.553055555555556},11495,48.127400000000002,{"$f":"V19/3.6","v":13.368722222222223},null,null,"<0,006","<0,02",null,100.0001," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193,34.303100000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5286388888888887},9074,37.991,{"$f":"S20/3.6","v":10.553055555555556},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193,34.303100000000001,{"$f":"P21/3.6","v":9.5286388888888887},9074,37.991,10.553055555555556,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193,34.303100000000001,9.5286388888888887,9074,37.991,10.553055555555556,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193,34.303100000000001,9.5286388888888887,9074,37.991,10.553055555555556,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193,34.303100000000001,9.5286388888888887,9074,37.991,10.553055555555556,null,null,0,20.100000000000001,1.1000000000000001,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8193,34.303100000000001,9.5286388888888887,9074,37.991,10.553055555555556,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,92.553700000000006,3.9519000000000002,0.88,0.11509999999999999,0.1789,5.4000000000000003E-3,5.5E-2,4.2000000000000003E-2,0.1197,5.3E-3,1.7363,0.35670000000000002,0.72570000000000001,8290,34.71,9.6416666666666675,9185,38.46,10.683333333333334,11834,49.55,13.763888888888888,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,{"$f":"P27/3.6","v":9.6416666666666675},9185,38.46,{"$f":"S27/3.6","v":10.683333333333334},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,{"$f":"P28/3.6","v":9.6416666666666675},9185,38.46,10.683333333333334,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9185,38.46,10.683333333333334,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9185,38.46,10.683333333333334,null,null,0,21.9,0.2,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9185,38.46,10.683333333333334,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[22,89.744299999999996,4.2046999999999999,1.0502,0.16350000000000001,0.21759999999999999,5.5999999999999999E-3,7.5899999999999995E-2,5.2600000000000001E-2,0.14940000000000001,5.7000000000000002E-3,3.3321000000000001,0.99839999999999995,0.74770000000000003,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,11501,48.15,13.375,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,0,25.5,3.7,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8181,34.253599999999999,9.5148888888888887,9062,37.94,10.538888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.939899999999994,4.1154999999999999,1.0335000000000001,0.16289999999999999,0.21940000000000001,5.4000000000000003E-3,7.8100000000000003E-2,5.4300000000000001E-2,0.1686,5.1999999999999998E-3,3.2513000000000001,0.96589999999999998,0.74690000000000001,8190,34.29,9.5250000000000004,9071,37.979999999999997,10.549999999999999,11519,48.23,13.39722222222222,null,null,null,null,null,99.999999999999986]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190,34.29,9.5250000000000004,9071,37.979999999999997,10.549999999999999,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8209.3809852262166,34.371656553705392,9.5476823760292788,9092.897235122442,38.071151579013019,10.575319883059173]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №132"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Троїцьке (Більшовик)",38.071151579013019,9093.1384629257864,10.575319883059171]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 132",null,38.071151579013019,9093.1384629257864,10.575319883059171]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]