{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 133"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 133"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,93.2958,3.7334000000000001,0.84389999999999998,0.11559999999999999,0.1615,5.7000000000000002E-3,5.0999999999999997E-2,3.8300000000000001E-2,0.1603,5.1999999999999998E-3,1.3548,0.2346,0.72130000000000005,8320,34.833599999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6759999999999984},9219,38.596400000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.721222222222222},11912,49.8735,{"$f":"V11/3.6","v":13.85375},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00010000000003}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320,34.833599999999997,9.6759999999999984,9219,38.596400000000003,10.721222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320,34.833599999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6759999999999984},9219,38.596400000000003,10.721222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320,34.833599999999997,9.6759999999999984,9219,38.596400000000003,10.721222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320,34.833599999999997,9.6759999999999984,9219,38.596400000000003,10.721222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320,34.833599999999997,9.6759999999999984,9219,38.596400000000003,10.721222222222222,null,null,null,16.399999999999999,-0.6,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320,34.833599999999997,9.6759999999999984,9219,38.596400000000003,10.721222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8320,34.833599999999997,9.6759999999999984,9219,38.596400000000003,10.721222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,93.299400000000006,3.7435999999999998,0.84140000000000004,0.1144,0.1603,6.0000000000000001E-3,5.0599999999999999E-2,3.8399999999999997E-2,0.16719999999999999,5.4000000000000003E-3,1.3352999999999999,0.23810000000000001,0.72150000000000003,8323,34.847299999999997,{"$f":"P19/3.6","v":9.6798055555555553},9222,38.611199999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.725333333333332},11916,49.887999999999998,{"$f":"V19/3.6","v":13.857777777777777},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.847299999999997,{"$f":"P20/3.6","v":9.6798055555555553},9222,38.611199999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.725333333333332},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.847299999999997,{"$f":"P21/3.6","v":9.6798055555555553},9222,38.611199999999997,10.725333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.847299999999997,9.6798055555555553,9222,38.611199999999997,10.725333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.847299999999997,9.6798055555555553,9222,38.611199999999997,10.725333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.847299999999997,9.6798055555555553,9222,38.611199999999997,10.725333333333332,null,null,null,18.2,0.8,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.847299999999997,9.6798055555555553,9222,38.611199999999997,10.725333333333332,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,93.348799999999997,3.6920000000000002,0.83220000000000005,0.1134,0.16,5.7999999999999996E-3,5.11E-2,3.9E-2,0.19739999999999999,5.4000000000000003E-3,1.3162,0.2389,0.72189999999999999,8330,34.869999999999997,9.68611111111111,9229,38.64,10.733333333333333,11921,49.91,13.863888888888887,null,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330,34.869999999999997,{"$f":"P27/3.6","v":9.68611111111111},9229,38.64,{"$f":"S27/3.6","v":10.733333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330,34.869999999999997,{"$f":"P28/3.6","v":9.68611111111111},9229,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330,34.869999999999997,9.68611111111111,9229,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330,34.869999999999997,9.68611111111111,9229,38.64,10.733333333333333,null,null,null,17,-0.9,null,null,"відсут.",0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8330,34.869999999999997,9.68611111111111,9229,38.64,10.733333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,93.244600000000005,3.7658,0.84760000000000002,0.1153,0.16259999999999999,5.4000000000000003E-3,5.1400000000000001E-2,3.9E-2,0.16289999999999999,5.3E-3,1.3573,0.24279999999999999,0.7218,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,11912,49.87,13.852777777777776,null,null,"<0,006","<0,02",null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,null,null,null,19.600000000000001,3.5,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323,34.85,9.6805555555555554,9222,38.61,10.725,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,93.382000000000005,3.6873,0.83209999999999995,0.1133,0.16009999999999999,5.4000000000000003E-3,5.0700000000000002E-2,3.85E-2,0.1673,5.0000000000000001E-3,1.3208,0.23749999999999999,0.72089999999999999,8319,34.83,9.6749999999999989,9218,38.590000000000003,10.719444444444445,11915,49.89,13.858333333333333,null,null,null,null,null,99.999999999999986]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319,34.83,9.6749999999999989,9218,38.590000000000003,10.719444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8323.3471721654914,34.847679444183782,9.6799109567177162,9222.3471721654914,38.611368399772161,10.725380111047823]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №133"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Медведівка",38.611368399772161,9222.167035675142,10.725380111047823]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 133",null,38.611368399772161,9222.167035675142,10.725380111047823]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]