{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 136"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 136"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.975099999999998,2.1408,0.68369999999999997,0.10680000000000001,0.10879999999999999,2.5000000000000001E-3,2.1999999999999999E-2,1.5699999999999999E-2,2.1000000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,0.77259999999999995,0.1454,0.69969999999999999,8186,34.273099999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.5203055555555558},9077,38.004600000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.556833333333334},11909,49.862000000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.850555555555555},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186,34.273099999999999,9.5203055555555558,9077,38.004600000000003,10.556833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186,34.273099999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.5203055555555558},9077,38.004600000000003,10.556833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186,34.273099999999999,9.5203055555555558,9077,38.004600000000003,10.556833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186,34.273099999999999,9.5203055555555558,9077,38.004600000000003,10.556833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186,34.273099999999999,9.5203055555555558,9077,38.004600000000003,10.556833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186,34.273099999999999,9.5203055555555558,9077,38.004600000000003,10.556833333333334,null,null,null,-12.2,-6.5,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186,34.273099999999999,9.5203055555555558,9077,38.004600000000003,10.556833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,92.979100000000003,3.8254000000000001,0.91159999999999997,0.12859999999999999,0.18559999999999999,5.1999999999999998E-3,5.4399999999999997E-2,4.0399999999999998E-2,5.1299999999999998E-2,5.1999999999999998E-3,1.5069999999999999,0.30609999999999998,0.7218,8291,34.711100000000002,{"$f":"P19/3.6","v":9.6419722222222219},9187,38.462200000000003,{"$f":"S19/3.6","v":10.683944444444444},11867,49.682899999999997,{"$f":"V19/3.6","v":13.800805555555554},null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291,34.711100000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.6419722222222219},9187,38.462200000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.683944444444444},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291,34.711100000000002,{"$f":"P21/3.6","v":9.6419722222222219},9187,38.462200000000003,10.683944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291,34.711100000000002,9.6419722222222219,9187,38.462200000000003,10.683944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291,34.711100000000002,9.6419722222222219,9187,38.462200000000003,10.683944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291,34.711100000000002,9.6419722222222219,9187,38.462200000000003,10.683944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8291,34.711100000000002,9.6419722222222219,9187,38.462200000000003,10.683944444444444,null,null,null,-14.9,-10,null,null,null,0," "]
[16,93.020600000000002,3.7854000000000001,0.90480000000000005,0.12820000000000001,0.18529999999999999,5.3E-3,5.45E-2,4.02E-2,5.2400000000000002E-2,5.3E-3,1.5125,0.30570000000000003,0.72160000000000002,8287,34.97,9.7138888888888886,9183,38.450000000000003,10.680555555555555,11864,49.67,13.797222222222222,null,null,null,null,null,100.00020000000002," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.97,{"$f":"P27/3.6","v":9.7138888888888886},9183,38.450000000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.680555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.97,{"$f":"P28/3.6","v":9.7138888888888886},9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.97,9.7138888888888886,9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.97,9.7138888888888886,9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.97,9.7138888888888886,9183,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,-15.6,-8,null,null,"відсут.",0," "]
[22,92.855900000000005,3.8525,0.91849999999999998,0.1288,0.1857,5.1999999999999998E-3,5.4199999999999998E-2,4.02E-2,5.2600000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,1.5690999999999999,0.33189999999999997,0.72270000000000001,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,11853,49.63,13.786111111111111,null,null,"<0,006","<0,02",null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8286,34.69,9.6361111111111111,9182,38.44,10.677777777777777,null,null,null,-17.3,-8.4,null,null,null,0," "]
[30,93.040400000000005,3.7778,0.90149999999999997,0.1265,0.1825,5.4000000000000003E-3,5.2999999999999999E-2,3.95E-2,5.0999999999999997E-2,5.0000000000000001E-3,1.5069999999999999,0.31040000000000001,0.72130000000000005,8284,34.69,9.6361111111111111,9180,38.43,10.674999999999999,11862,49.66,13.794444444444443,null,null,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284,34.69,9.6361111111111111,9180,38.43,10.674999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.9184955344772,34.642552561569552,9.6229312671026559,9155.6042389764752,38.331964313443081,10.647767864845301]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №136"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Слобожанське (Комінтерн)",38.326526427049409,9154.1336983424007,10.646257340847058]
["Харківська область","ГРС Н-Водолага",38.332429688136536,9155.5436680496896,10.647897135593482]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 136",null,38.331964313443081,9155.4325152121946,10.647767864845299]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]