{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 137"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 137"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Газопровід - підвід УКПГ Ланна"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси вуглеводнів, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.965900000000005,3.8974000000000002,1.0293000000000001,0.14749999999999999,0.20749999999999999,4.8999999999999998E-3,6.2799999999999995E-2,4.5999999999999999E-2,0.1089,5.4000000000000003E-3,1.2861,0.23830000000000001,0.72450000000000003,8362,35.008099999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.7244722222222215},9263,38.784199999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.773388888888888},11944,50.007100000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.890861111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362,35.008099999999999,9.7244722222222215,9263,38.784199999999998,10.773388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362,35.008099999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.7244722222222215},9263,38.784199999999998,10.773388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362,35.008099999999999,9.7244722222222215,9263,38.784199999999998,10.773388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362,35.008099999999999,9.7244722222222215,9263,38.784199999999998,10.773388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362,35.008099999999999,9.7244722222222215,9263,38.784199999999998,10.773388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362,35.008099999999999,9.7244722222222215,9263,38.784199999999998,10.773388888888888,null,null,null,10.1,0.2,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8362,35.008099999999999,9.7244722222222215,9263,38.784199999999998,10.773388888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,92.876300000000001,3.9218999999999999,1.0387,0.15029999999999999,0.21390000000000001,4.5999999999999999E-3,6.6500000000000004E-2,4.99E-2,0.13819999999999999,5.1000000000000004E-3,1.2784,0.25619999999999998,0.72609999999999997,8376,35.0687,{"$f":"P19/3.6","v":9.7413055555555559},9279,38.848999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.791388888888887},11951,50.0349,{"$f":"V19/3.6","v":13.898583333333333},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376,35.0687,{"$f":"P20/3.6","v":9.7413055555555559},9279,38.848999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.791388888888887},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376,35.0687,{"$f":"P21/3.6","v":9.7413055555555559},9279,38.848999999999997,10.791388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376,35.0687,9.7413055555555559,9279,38.848999999999997,10.791388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376,35.0687,9.7413055555555559,9279,38.848999999999997,10.791388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376,35.0687,9.7413055555555559,9279,38.848999999999997,10.791388888888887,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376,35.0687,9.7413055555555559,9279,38.848999999999997,10.791388888888887,null,null,null,12.7,-3.7,null,null,null,0," "]
[16,92.946299999999994,3.8717000000000001,1.0354000000000001,0.14940000000000001,0.2109,4.3E-3,6.6299999999999998E-2,4.9599999999999998E-2,0.14030000000000001,5.3E-3,1.2781,0.24249999999999999,0.72560000000000002,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,11951,50.04,{"$f":"V26/3.6","v":13.899999999999999},null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,{"$f":"P27/3.6","v":9.7388888888888889},9276,38.840000000000003,{"$f":"S27/3.6","v":10.78888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,{"$f":"P28/3.6","v":9.7388888888888889},9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,9.7388888888888889,9276,38.840000000000003,10.78888888888889,null,null,null,15.2,-4.4000000000000004,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373,35.06,{"$f":"P32/3.6","v":9.7388888888888889},9276,38.840000000000003,{"$f":"S32/3.6","v":10.78888888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,92.792500000000004,3.9470999999999998,1.0491999999999999,0.1515,0.21740000000000001,5.3E-3,6.9199999999999998E-2,5.2499999999999998E-2,0.17680000000000001,5.3E-3,1.2961,0.2369,0.72760000000000002,8393,35.14,9.7611111111111111,9297,38.93,10.813888888888888,11962,50.08,13.91111111111111,null,null,null,null,null,99.999800000000008,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393,35.14,9.7611111111111111,9297,38.93,10.813888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393,35.14,9.7611111111111111,9297,38.93,10.813888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393,35.14,9.7611111111111111,9297,38.93,10.813888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393,35.14,9.7611111111111111,9297,38.93,10.813888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393,35.14,9.7611111111111111,9297,38.93,10.813888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8393,35.14,9.7611111111111111,9297,38.93,10.813888888888888,null,null,null,16.600000000000001,-1.6,null,null,"відсут.",0," "]
[30,93.066699999999997,3.8174000000000001,1.0234000000000001,0.1477,0.20799999999999999,5.7000000000000002E-3,6.4500000000000002E-2,4.8000000000000001E-2,0.12089999999999999,5.1000000000000004E-3,1.2428999999999999,0.24979999999999999,0.72430000000000005,8363,35.020000000000003,9.7277777777777779,9265,38.79,10.775,11948,50.02,13.894444444444446,null,null,"<0,006","<0,02",null,100.0001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8363,35.020000000000003,9.7277777777777779,9265,38.79,10.775,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8374.0634073905931,35.061336750921569,9.739260208589327,9276.6518957392054,38.841734753251437,10.789370764792068]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.04.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №137"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Зоряне (Ленінка)",38.841734753251437,9277.1890947016182,10.789370764792066]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 137",null,38.841734753251437,9277.1890947016182,10.789370764792066]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,"03.04.17р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,"03.04.17р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]