{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 600"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 600"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"СОЮЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.596100000000007,1.8086,0.54520000000000002,8.3599999999999994E-2,8.0199999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,1.5299999999999999E-2,1.0699999999999999E-2,9.4999999999999998E-3,1.2699999999999999E-2,0.7056,0.13120000000000001,0.69410000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8137.5992359500005},34.070500000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.4640277777777779},{"$f":"S11*238.8459","v":9025.6521767400009},37.788600000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.496833333333333},{"$f":"V11*238.8459","v":11889.151787250001},49.777500000000003,{"$f":"V11/3.6","v":13.827083333333334},-19.899999999999999,-18.399999999999999,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000011}]
[2,96.519599999999997,1.8463000000000001,0.55000000000000004,8.4500000000000006E-2,8.0799999999999997E-2,1.1999999999999999E-3,1.54E-2,1.0500000000000001E-2,9.1999999999999998E-3,1.15E-2,0.73470000000000002,0.1363,0.6946,{"$f":"P12*238.8459","v":8138.1008123400006},34.072600000000001,9.4646111111111111,{"$f":"S12*238.8459","v":9026.0582147700006},37.790300000000002,10.497305555555556,{"$f":"V12*238.8459","v":11885.521329570001},49.762300000000003,13.822861111111111,-20.399999999999999,-18.3,null,null,null,{"$f":"SUM(B12:M12)+$K$42+$N$42","v":100}]
[3,96.410300000000007,1.9315,0.57720000000000005,8.7999999999999995E-2,8.2699999999999996E-2,1.1999999999999999E-3,1.5299999999999999E-2,1.0200000000000001E-2,8.3999999999999995E-3,1.34E-2,0.72050000000000003,0.14130000000000001,0.69550000000000001,8148.0129171899998,34.114100000000001,9.4761388888888884,9036.7107419099993,37.834899999999998,10.509694444444444,11892.017938049999,49.789499999999997,{"$f":"V13/3.6","v":13.830416666666665},-19.8,-17.7,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8148.0129171899998,34.114100000000001,9.4761388888888884,9036.7107419099993,37.834899999999998,10.509694444444444,11892.017938049999,49.789499999999997,{"$f":"V14/3.6","v":13.830416666666665},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8148.0129171899998,34.114100000000001,9.4761388888888884,9036.7107419099993,37.834899999999998,10.509694444444444,11892.017938049999,49.789499999999997,13.830416666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.435199999999995,1.9088000000000001,0.57620000000000005,9.2999999999999999E-2,8.8999999999999996E-2,1.1000000000000001E-3,1.5900000000000001E-2,1.15E-2,9.2999999999999992E-3,1.4E-3,0.72360000000000002,0.13500000000000001,0.69550000000000001,8150.5207991400002,34.124600000000001,9.479055555555556,9039.4335851699998,37.846299999999999,10.512861111111111,11895.7200495,49.805,13.834722222222222,-19.3,-17.899999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[7,96.478200000000001,1.8732,0.55559999999999998,8.5800000000000001E-2,8.1699999999999995E-2,1.1999999999999999E-3,1.5699999999999999E-2,1.0800000000000001E-2,9.1999999999999998E-3,1.5100000000000001E-2,0.7409,0.13250000000000001,0.69489999999999996,8140.5370405200001,34.082799999999999,9.4674444444444443,9028.6616350799995,37.801200000000001,10.500333333333334,11886.476713170001,49.766300000000001,13.823972222222222,-18.3,-16.2,null,null,null,99.999899999999997," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8140.5370405200001,34.082799999999999,9.4674444444444443,9028.6616350799995,37.801200000000001,10.500333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,96.428100000000001,1.8931,0.57509999999999994,9.01E-2,8.6999999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,1.72E-2,1.1900000000000001E-2,1.0200000000000001E-2,1.4E-2,0.73819999999999997,0.13389999999999999,0.69550000000000001,8147.1053027700009,34.110300000000002,9.475083333333334,9035.7075891299992,37.8307,10.508527777777777,11890.632631830002,49.783700000000003,13.828805555555556,-19.3,-17,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[10,96.360100000000003,1.9372,0.58830000000000005,9.2100000000000001E-2,8.8800000000000004E-2,1.1999999999999999E-3,1.7299999999999999E-2,1.21E-2,1.0500000000000001E-2,1.43E-2,0.73509999999999998,0.1429,0.69610000000000005,8151.9061053600008,34.130400000000002,9.4806666666666661,9040.8427759800015,37.852200000000003,10.5145,11892.32843772,49.790799999999997,13.830777777777776,-20.399999999999999,-18.7,null,null,null,99.999900000000025," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.9061053600008,{"$f":"P20","v":34.130400000000002},9.4806666666666661,9040.8427759800015,{"$f":"S20","v":37.852200000000003},10.5145,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8151.9061053600008,{"$f":"P20","v":34.130400000000002},9.4806666666666661,9040.8427759800015,{"$f":"S20","v":37.852200000000003},10.5145,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,96.375299999999996,1.9337,0.58350000000000002,9.0800000000000006E-2,8.6999999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,1.67E-2,1.15E-2,0.01,1.44E-2,0.73540000000000005,0.14050000000000001,0.69589999999999996,8150.2102994699999,34.1233,9.4786944444444448,9039.02754714,37.8446,10.512388888888889,11891.659669199998,49.787999999999997,13.829999999999998,-20.5,-18.3,null,null,null,100,"ОК"]
[14,96.299899999999994,1.9757,0.59540000000000004,9.2600000000000002E-2,8.9300000000000004E-2,1.2999999999999999E-3,1.72E-2,1.2E-2,1.0800000000000001E-2,1.52E-2,0.74439999999999995,0.1462,0.69650000000000001,8154.3423335400003,34.140599999999999,9.4834999999999994,9043.3984271100016,37.862900000000003,10.517472222222223,11892.113476410001,49.789900000000003,13.830527777777778,-20.6,-17.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,96.257800000000003,2.0137999999999998,0.60540000000000005,9.4799999999999995E-2,9.0999999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,1.77E-2,1.24E-2,1.0999999999999999E-2,1.4200000000000001E-2,0.73219999999999996,0.1484,0.69689999999999996,8159.8596738299993,34.163699999999999,9.4899166666666659,9049.3456900199999,37.887799999999999,10.524388888888888,11896.556010150001,49.808500000000002,13.835694444444444,-20.2,-17.5,null,null,"не виявлено",100.00000000000001,"ОК"]
[16,96.218699999999998,2.0865,0.64729999999999999,0.1008,9.6299999999999997E-2,1.2999999999999999E-3,1.8200000000000001E-2,1.26E-2,1.09E-2,1.2200000000000001E-2,0.65639999999999998,0.13900000000000001,0.69750000000000001,8178.8001537000009,34.243000000000002,9.5119444444444454,9069.9103220100005,37.9739,10.548305555555556,11918.195448689999,49.899099999999997,13.86086111111111,-18.600000000000001,-15.8,"не виявлено",0,null,100.00020000000002," "]
[17,96.103800000000007,2.1429,0.67149999999999999,0.10580000000000001,0.1022,1.4E-3,1.9699999999999999E-2,1.35E-2,1.23E-2,1.3899999999999999E-2,0.66779999999999995,0.14499999999999999,0.6986,8186.9447988899992,34.277099999999997,9.5214166666666653,9078.5804281799992,38.010199999999998,10.558388888888889,11920.583907690001,49.909100000000002,13.86363888888889,-17.7,-15.2,null,null,null,99.999799999999993," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9447988899992,34.277099999999997,9.5214166666666653,9078.5804281799992,38.010199999999998,10.558388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8186.9447988899992,34.277099999999997,9.5214166666666653,9078.5804281799992,38.010199999999998,10.558388888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,96.112099999999998,2.1381999999999999,0.67120000000000002,0.1057,0.1019,1.4E-3,1.95E-2,1.35E-2,1.1299999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,0.66800000000000004,0.14419999999999999,0.69850000000000001,8186.2521457800003,34.2742,9.5206111111111102,9077.8400058900006,38.007100000000001,10.557527777777779,11920.416715560001,49.9084,13.863444444444443,-10.1,-8.4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,96.102500000000006,2.1463999999999999,0.67449999999999999,0.10639999999999999,0.1027,1.4E-3,1.9800000000000002E-2,1.37E-2,1.23E-2,1.26E-2,0.6613,0.14649999999999999,0.69869999999999999,8188.28233593,34.282699999999998,9.5229722222222222,9080.0373881699998,38.016300000000001,10.560083333333333,{"$f":"V31*238.8459","v":11922.04086768},49.915199999999999,{"$f":"V31/3.6","v":13.865333333333332},-17.5,-15.3,null,null,null,100.0001," "]
[22,96.197000000000003,2.0758999999999999,0.64639999999999997,0.1013,9.7100000000000006E-2,1.2999999999999999E-3,1.84E-2,1.26E-2,1.14E-2,1.2999999999999999E-2,0.68520000000000003,0.1404,0.69769999999999999,8176.0534258499993,34.231499999999997,9.5087499999999991,9066.8530944900012,37.961100000000002,10.544750000000001,{"$f":"V32*238.8459","v":11913.01249266},49.877400000000002,{"$f":"V32/3.6","v":13.854833333333334},-17.8,-15.8,null,null,null,100,"ОК"]
[23,96.111500000000007,2.1301999999999999,0.66949999999999998,0.1056,0.10100000000000001,1.4E-3,1.8599999999999998E-2,1.26E-2,1.0800000000000001E-2,1.2999999999999999E-2,0.68230000000000002,0.14330000000000001,0.69840000000000002,8183.7203792399996,34.263599999999997,9.5176666666666652,9075.0693934499996,37.9955,10.554305555555555,11917.455026400001,49.896000000000001,13.86,-17.600000000000001,-15.2,null,null,null,99.999800000000022,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,96.129099999999994,2.1122999999999998,0.65980000000000005,0.1041,0.10009999999999999,1.4E-3,1.8599999999999998E-2,1.2699999999999999E-2,1.03E-2,1.2800000000000001E-2,0.69179999999999997,0.14699999999999999,0.69820000000000004,8179.7555372999996,34.247,9.5130555555555549,9070.794051840001,37.977600000000002,10.549333333333333,11913.41853069,49.879100000000001,13.855305555555555,-16.100000000000001,-15.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8179.7555372999996},34.247,{"$f":"P35/3.6","v":9.5130555555555549},{"$f":"S35*238.8459","v":9070.794051840001},37.977600000000002,{"$f":"S35/3.6","v":10.549333333333333},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8179.7555372999996,34.247,9.5130555555555549,9070.794051840001,37.977600000000002,10.549333333333333,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,96.341800000000006,1.9623999999999999,0.59950000000000003,9.4500000000000001E-2,9.0399999999999994E-2,1.1999999999999999E-3,1.7299999999999999E-2,1.18E-2,1.0200000000000001E-2,1.4500000000000001E-2,0.71689999999999998,0.1394,0.69630000000000003,8157.1607151600001,34.1524,9.4867777777777782,9046.5273084,37.875999999999998,10.521111111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11898.084623910001},49.814900000000002,{"$f":"V37/3.6","v":13.837472222222223},-22,-20.9,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,96.311599999999999,1.9873000000000001,0.61199999999999999,9.6500000000000002E-2,9.2899999999999996E-2,1.2999999999999999E-3,1.78E-2,1.2200000000000001E-2,1.0500000000000001E-2,1.34E-2,0.70420000000000005,0.14030000000000001,0.6966,8162.4392095500007,34.174500000000002,9.4929166666666678,9052.2357254100007,37.899900000000002,10.527750000000001,{"$f":"V38*238.8459","v":11902.67046519},49.834099999999999,{"$f":"V38/3.6","v":13.842805555555556},-21.7,-20.5,null,null,null,100,"ОК"]
[29,96.259799999999998,2.0196999999999998,0.61929999999999996,9.7199999999999995E-2,9.2799999999999994E-2,1.2999999999999999E-3,1.7399999999999999E-2,1.18E-2,1.03E-2,1.4E-2,0.71350000000000002,0.14280000000000001,0.69699999999999995,8164.2783229800007,34.182200000000002,9.495055555555556,9054.1464926099998,37.907899999999998,10.529972222222222,11902.24054257,49.832299999999996,{"$f":"V39/3.6","v":13.842305555555555},-21.5,-20.399999999999999,null,null,"не виявлено",99.999899999999968," "]
[30,96.177099999999996,2.0745,0.64410000000000001,0.1014,9.7799999999999998E-2,1.2999999999999999E-3,1.8700000000000001E-2,1.2800000000000001E-2,1.11E-2,1.35E-2,0.70240000000000002,0.14530000000000001,0.69779999999999998,8174.0232356999995,34.222999999999999,9.506388888888889,9064.63182762,37.951799999999999,10.542166666666667,11908.999881539999,49.860599999999998,{"$f":"V40/3.6","v":13.850166666666667},-20.2,-19.2,"не виявлено",0,null,99.999999999999986]
[31,96.093100000000007,2.1297000000000001,0.65800000000000003,0.10340000000000001,9.8599999999999993E-2,1.2999999999999999E-3,1.83E-2,1.24E-2,1.0200000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,0.71220000000000006,0.14860000000000001,0.69840000000000002,8178.1313851800005,34.240200000000002,9.5111666666666661,9068.9788229999995,37.97,10.547222222222222,11909.74030383,49.863700000000001,{"$f":"V41/3.6","v":13.851027777777778},-20.399999999999999,-20,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.9029161923127,34.176441446942633,9.4934559574840627,9052.705557296189,37.901867092113321,10.528296414475921]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.04.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №600"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС смт.Борова",37.901618795343303,9052.6462526306877,10.528227443150918]
[null," ГРС с.Олексіївка",37.901832151077848,9052.6972117731239,10.528286708632736]
[null," ГРС с.Руновщина",37.901449136748774,9052.605730370984,10.528180315763548]
[null,"ГРС смт.Зачепилівка",37.902043597048859,9052.747714776373,10.528345443624683]
[null,"ГРС с.Сомівка",37.902435658622558,9052.8413570757984,10.528454349617377]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 600",null,37.901867092113321,9052.705557296189,10.528296414475923]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.04.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E14","v":"03.04.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E14","v":"03.04.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]