{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 601"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого  п/м КС Борова Первомайського ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\"  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 601"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8668.4820178800001},36.293199999999999,{"$f":"P11/3.6","v":10.081444444444443},{"$f":"S11*238.8459","v":9586.3906961699995},40.136299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":11.148972222222222},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.370900000000006,4.8287000000000004,2.4068999999999998,0.34899999999999998,0.64159999999999995,6.8999999999999999E-3,0.18809999999999999,0.1288,0.111,1.3599999999999999E-2,1.5620000000000001,0.39240000000000003,0.76559999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8725.7572646999997},36.533000000000001,10.148055555555556,{"$f":"S12*238.8459","v":9648.1084767299999},40.3947,11.220750000000001,{"$f":"V12*238.8459","v":12101.509676940001},50.666600000000003,{"$f":"V12/3.6","v":14.074055555555557},null,null,null,null,null,99.999899999999997]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8725.7572646999997,36.533000000000001,10.148055555555556,9648.1084767299999,40.3947,11.220750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8725.7572646999997,36.533000000000001,10.148055555555556,9648.1084767299999,40.3947,11.220750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8725.7572646999997,36.533000000000001,10.148055555555556,9648.1084767299999,40.3947,11.220750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8725.7572646999997,36.533000000000001,10.148055555555556,9648.1084767299999,40.3947,11.220750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8725.7572646999997,36.533000000000001,10.148055555555556,9648.1084767299999,40.3947,11.220750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8725.7572646999997,36.533000000000001,10.148055555555556,9648.1084767299999,40.3947,11.220750000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.263099999999994,4.6231,2.5419,0.28389999999999999,0.63119999999999998,6.8999999999999999E-3,0.12839999999999999,0.1007,7.6100000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,1.387,0.95089999999999997,0.7671,8653.2675340500009,36.229500000000002,10.063750000000001,9569.31321432,40.064799999999998,11.12911111111111,11990.446333440001,50.201599999999999,13.944888888888888,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8653.2675340500009,36.229500000000002,10.063750000000001,9569.31321432,40.064799999999998,11.12911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8653.2675340500009,36.229500000000002,10.063750000000001,9569.31321432,40.064799999999998,11.12911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P22*238.8459","v":8653.2675340500009},36.229500000000002,{"$f":"P22/3.6","v":10.063750000000001},9569.31321432,40.064799999999998,11.12911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8653.2675340500009,36.229500000000002,10.063750000000001,9569.31321432,40.064799999999998,11.12911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24*238.8459","v":8653.2675340500009},36.229500000000002,{"$f":"P24/3.6","v":10.063750000000001},9569.31321432,40.064799999999998,11.12911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8653.2675340500009,36.229500000000002,10.063750000000001,9569.31321432,40.064799999999998,11.12911111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,89.600899999999996,4.4821999999999997,2.4506000000000001,0.2732,0.61060000000000003,7.4000000000000003E-3,0.1179,0.10150000000000001,8.8700000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,1.3554999999999999,0.9042,0.7641,8635.1391302399988,36.153599999999997,10.042666666666666,9550.133888549999,39.984499999999997,11.106805555555555,11989.84921869,50.199100000000001,13.944194444444445,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8635.1391302399988,36.153599999999997,10.042666666666666,9550.133888549999,39.984499999999997,11.106805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8635.1391302399988,36.153599999999997,10.042666666666666,9550.133888549999,39.984499999999997,11.106805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8635.1391302399988,36.153599999999997,10.042666666666666,9550.133888549999,39.984499999999997,11.106805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8635.1391302399988,36.153599999999997,10.042666666666666,9550.133888549999,39.984499999999997,11.106805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8635.1391302399988,36.153599999999997,10.042666666666666,9550.133888549999,39.984499999999997,11.106805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8635.1391302399988,36.153599999999997,10.042666666666666,9550.133888549999,39.984499999999997,11.106805555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.623599999999996,4.4680999999999997,2.4278,0.27,0.59199999999999997,7.4999999999999997E-3,0.16139999999999999,9.5600000000000004E-2,8.0500000000000002E-2,7.6E-3,1.36,0.90610000000000002,0.7641,8633.5388627100001,36.146900000000002,10.040805555555556,9548.3903134800003,39.977200000000003,11.104777777777779,11988.057874440001,50.191600000000001,13.94211111111111,null,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8633.5388627100001,36.146900000000002,10.040805555555556,9548.3903134800003,39.977200000000003,11.104777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8633.5388627100001},36.146900000000002,{"$f":"P35/3.6","v":10.040805555555556},{"$f":"S35*238.8459","v":9548.3903134800003},39.977200000000003,{"$f":"S35/3.6","v":11.104777777777779},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8633.5388627100001,36.146900000000002,10.040805555555556,9548.3903134800003,39.977200000000003,11.104777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8633.5388627100001,36.146900000000002,10.040805555555556,9548.3903134800003,39.977200000000003,11.104777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8633.5388627100001,36.146900000000002,10.040805555555556,9548.3903134800003,39.977200000000003,11.104777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8633.5388627100001,36.146900000000002,10.040805555555556,9548.3903134800003,39.977200000000003,11.104777777777779,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.278599999999997,4.5921000000000003,2.5215999999999998,0.28239999999999998,0.63680000000000003,8.3999999999999995E-3,0.13200000000000001,0.10829999999999999,0.10639999999999999,7.3000000000000001E-3,1.379,0.94720000000000004,0.76790000000000003,8662.9646775900001,36.270099999999999,10.075027777777777,9579.7268955600011,40.108400000000003,11.141222222222224,11997.540056669999,50.231299999999997,{"$f":"V40/3.6","v":13.953138888888887},null,null,null,null,null,100.00009999999999]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8662.9646775900001,36.270099999999999,10.075027777777777,9579.7268955600011,40.108400000000003,11.141222222222224,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9614.7320864134781,40.254959730995921,11.181933258609977,10632.687947367605,44.516937269459532,12.365815908183208]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.04.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №601"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н)",40.101609789154843,9578.1050815394992,11.139336052543012]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 601",null,40.101609789154843,9578.1050815394992,11.139336052543012]
[","]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.04.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.04.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E10","v":"03.04.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]