{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 602"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого п/м КС Борова Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Луганськгаз\""]
["п/м  КС Борова  Первомайське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 602"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-037/2013 дійсне до  24.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу \"НОВОПСКОВ-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,87.042599999999993,3.6766999999999999,2.3254999999999999,0.40300000000000002,0.56489999999999996,7.3000000000000001E-3,0.14899999999999999,7.9600000000000004E-2,6.4899999999999999E-2,1.18E-2,4.8657000000000004,0.80879999999999996,0.77529999999999999,{"$f":"P11*238.8459","v":8305.5556728299998},34.773699999999998,{"$f":"P11/3.6","v":9.6593611111111102},{"$f":"S11*238.8459","v":9186.5865441599999},38.462400000000002,{"$f":"S11/3.6","v":10.684000000000001},{"$f":"V11*238.8459","v":11450.22467682},47.939799999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.31661111111111},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999799999999993}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8305.5556728299998},34.773699999999998,9.6593611111111102,{"$f":"S12*238.8459","v":9186.5865441599999},38.462400000000002,10.684000000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,87.844800000000006,3.5238999999999998,2.1208,0.36880000000000002,0.54490000000000005,6.8999999999999999E-3,0.16270000000000001,8.8400000000000006E-2,0.06,1.12E-2,4.2013999999999996,1.0662,0.77110000000000001,8297.21995092,34.738799999999998,9.6496666666666666,9178.8957061799993,38.430199999999999,10.675055555555556,{"$f":"V13*238.8459","v":11471.649154049999},48.029499999999999,13.341527777777777,null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.21995092,34.738799999999998,9.6496666666666666,9178.8957061799993,38.430199999999999,10.675055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8297.21995092,34.738799999999998,9.6496666666666666,9178.8957061799993,38.430199999999999,10.675055555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,87.092500000000001,3.6244999999999998,2.1236999999999999,0.36870000000000003,0.53159999999999996,6.8999999999999999E-3,0.15260000000000001,8.8999999999999996E-2,5.8299999999999998E-2,1.24E-2,5.1337000000000002,0.80620000000000003,0.77280000000000004,8244.4827762000004,34.518000000000001,9.5883333333333329,9120.3306915000012,38.185000000000002,10.606944444444444,11385.760168409999,47.669899999999998,13.241638888888888,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.4827762000004,34.518000000000001,9.5883333333333329,9120.3306915000012,38.185000000000002,10.606944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.4827762000004,34.518000000000001,9.5883333333333329,9120.3306915000012,38.185000000000002,10.606944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244.4827762000004,34.518000000000001,9.5883333333333329,9120.3306915000012,38.185000000000002,10.606944444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,87.648799999999994,3.3824999999999998,2.0979000000000001,0.41360000000000002,0.58050000000000002,7.1999999999999998E-3,0.15640000000000001,8.8700000000000001E-2,5.5399999999999998E-2,1.0500000000000001E-2,4.3299000000000003,1.2286999999999999,0.77370000000000005,8274.3862828799993,34.6432,9.6231111111111112,9153.5780407799994,38.324199999999998,10.64561111111111,11420.94216948,47.8172,13.282555555555556,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8274.3862828799993,34.6432,9.6231111111111112,9153.5780407799994,38.324199999999998,10.64561111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8274.3862828799993,34.6432,9.6231111111111112,9153.5780407799994,38.324199999999998,10.64561111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,88.002099999999999,3.5634000000000001,2.1107,0.36430000000000001,0.53,1.3299999999999999E-2,0.1762,0.1018,6.0199999999999997E-2,1.23E-2,4.2081,0.85750000000000004,0.76929999999999998,8319.0982353599993,34.830399999999997,9.6751111111111108,9202.9713728999996,38.530999999999999,10.703055555555554,11515.45349211,48.212899999999998,13.392472222222221,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.0982353599993,34.830399999999997,9.6751111111111108,9202.9713728999996,38.530999999999999,10.703055555555554,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,87.876000000000005,3.6745000000000001,2.4074,0.42620000000000002,0.55359999999999998,8.0999999999999996E-3,0.14030000000000001,8.5400000000000004E-2,5.74E-2,1.1900000000000001E-2,4.0174000000000003,0.74160000000000004,0.7712,8388.2441234100006,35.119900000000001,9.7555277777777771,9277.9689854999997,38.844999999999999,10.790277777777778,11594.893638449999,48.545499999999997,13.48486111111111,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8388.2441234100006,35.119900000000001,9.7555277777777771,9277.9689854999997,38.844999999999999,10.790277777777778,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,87.791899999999998,3.3771,2.0992000000000002,0.39560000000000001,0.55410000000000004,7.7999999999999996E-3,0.14630000000000001,7.7499999999999999E-2,6.0299999999999999E-2,1.2999999999999999E-2,4.5373000000000001,0.94,0.7702,8268.5823275099992,34.618899999999996,9.6163611111111091,9147.5830086900005,38.299100000000003,10.63863888888889,11439.118342470001,47.893300000000004,13.303694444444446,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.5823275099992,34.618899999999996,9.6163611111111091,9147.5830086900005,38.299100000000003,10.63863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.5823275099992,34.618899999999996,9.6163611111111091,9147.5830086900005,38.299100000000003,10.63863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,87.605000000000004,3.5413000000000001,2.3538999999999999,0.41930000000000001,0.57130000000000003,7.7999999999999996E-3,0.1459,8.1199999999999994E-2,5.6399999999999999E-2,1.32E-2,4.4390999999999998,0.76549999999999996,0.77229999999999999,8339.4240214500005,34.915500000000002,9.6987500000000004,9224.3003117700009,38.6203,10.72786111111111,11519.203372739999,48.2286,13.396833333333333,null,null,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8339.4240214500005,34.915500000000002,9.6987500000000004,9224.3003117700009,38.6203,10.72786111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,87.268500000000003,3.7612000000000001,2.5695999999999999,0.44259999999999999,0.57969999999999999,7.4999999999999997E-3,0.15279999999999999,8.1500000000000003E-2,5.57E-2,1.21E-2,4.6662999999999997,0.40260000000000001,0.77380000000000004,8398.0845744899998,35.161099999999998,9.7669722222222219,9287.546706090001,38.885100000000001,10.801416666666666,11587.6088385,48.515000000000001,13.476388888888888,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8398.0845744899998,35.161099999999998,9.7669722222222219,9287.546706090001,38.885100000000001,10.801416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,87.807599999999994,3.5413000000000001,2.1501999999999999,0.39900000000000002,0.61019999999999996,7.6E-3,0.16980000000000001,8.4500000000000006E-2,5.3999999999999999E-2,1.3299999999999999E-2,4.2550999999999997,0.90739999999999998,0.77159999999999995,8326.93238088,34.863199999999999,9.6842222222222212,9211.06824891,38.564900000000002,10.712472222222223,{"$f":"V34*238.8459","v":11508.335884290002},48.183100000000003,13.384194444444445,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8326.93238088},34.863199999999999,{"$f":"P35/3.6","v":9.6842222222222212},{"$f":"S35*238.8459","v":9211.06824891},38.564900000000002,{"$f":"S35/3.6","v":10.712472222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8326.93238088,34.863199999999999,9.6842222222222212,9211.06824891,38.564900000000002,10.712472222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.484700000000004,3.3805999999999998,1.9393,0.3402,0.51490000000000002,8.0999999999999996E-3,0.1772,0.10639999999999999,5.5399999999999998E-2,1.2699999999999999E-2,3.8647,1.1157999999999999,0.76670000000000005,8284.63277199,34.686100000000003,9.6350277777777791,9166.3085272499993,38.377499999999998,10.660416666666666,11489.037135570001,48.1023,{"$f":"V37/3.6","v":13.361749999999999},null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.63277199,34.686100000000003,9.6350277777777791,9166.3085272499993,38.377499999999998,10.660416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,87.793199999999999,3.6311,2.2898000000000001,0.39479999999999998,0.57289999999999996,7.1000000000000004E-3,0.16309999999999999,0.1004,5.5800000000000002E-2,1.2500000000000001E-2,4.0416999999999996,0.93740000000000001,0.77259999999999995,8359.7020383599993,35.000399999999999,9.7223333333333333,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,11545.524190919999,48.338799999999999,{"$f":"V39/3.6","v":13.427444444444443},null,null,null,null,null,99.999800000000008," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.7020383599993,35.000399999999999,9.7223333333333333,9246.72794178,38.714199999999998,10.753944444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,87.0505,3.5874000000000001,2.6147,0.48320000000000002,0.63090000000000002,8.3999999999999995E-3,0.151,8.72E-2,5.74E-2,1.29E-2,4.1856,1.1306,0.78120000000000001,8392.0417732200003,35.135800000000003,9.7599444444444448,9280.333559910001,38.854900000000001,10.793027777777779,11523.526483529999,48.246699999999997,{"$f":"V41/3.6","v":13.40186111111111},null,null,null,null,null,99.999799999999979," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.9428018961262,34.79206803171472,9.6644633421429749,9192.3516244302918,38.486537237734836,10.69070478825968,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"AVERAGE(N11:N41)","v":0.77244615384615389},{"$f":"AVERAGE(O11:O41)","v":8311.6393090441925}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.04.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Карапута В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №602"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Луганська область","ГРС с.Попівка",38.478567071780589,9190.4479829697993,10.688490853272386]
[null," ГРС с. Коноплянівка",38.489659058299026,9193.0972584725841,10.691571960638617]
[null," ГРС м. Сватове",38.48715861344899,9192.5000374719766,10.690877392624719]
[null,"ГРС с.Коломийчиха",38.486730780263663,9192.3978512697777,10.690758550073239]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 602",null,38.486537237734836,9192.3516244302918,10.690704788259676]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.04.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ПМ КС Борова Первомайського ЛВ УМГ",null,"Карапута В.М.",null,{"$f":"E13","v":"03.04.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E13","v":"03.04.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]