{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 604"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Первомайським п/м Первомайського  ЛВУМГ філії  \"УМГ \"Харківтрансгаз\" та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\""]
["Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 604"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-356/2015 чинне до  20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Новопсков-Шебелинка\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси    за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси     за     вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С₁","етан, С₂","пропан, С₃","ізо-бутан, і-С₄","н-бутан, н-С₄","нео-пентан, нео-С₅","ізо-пентан, і-С₅","н-пентан, н-С₅","гексани та вищі, С₆₊","кисень, О₂","азот, N₂","діоксид вуглецю, CО₂",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,95.7547,2.2521,0.67149999999999999,9.8000000000000004E-2,9.6799999999999997E-2,1.4E-3,1.9400000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,5.0200000000000002E-2,7.1000000000000004E-3,0.8679,0.1666,0.70130000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":8185.8938769300003},34.2727,{"$f":"P11/3.6","v":9.520194444444444},{"$f":"S11*238.8459","v":9076.7890839299998},38.002699999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.556305555555555},{"$f":"V11*238.8459","v":11895.05128098},49.802199999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.833944444444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000011}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8185.8938769300003},34.2727,9.520194444444444,{"$f":"S12*238.8459","v":9076.7890839299998},38.002699999999997,10.556305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.8938769300003,34.2727,9.520194444444444,9076.7890839299998,38.002699999999997,10.556305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P14*238.8459","v":8185.8938769300003},34.2727,{"$f":"P14/3.6","v":9.520194444444444},{"$f":"S14*238.8459","v":9076.7890839299998},38.002699999999997,{"$f":"S14/3.6","v":10.556305555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.8938769300003,34.2727,9.520194444444444,9076.7890839299998,38.002699999999997,10.556305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8185.8938769300003,34.2727,9.520194444444444,9076.7890839299998,38.002699999999997,10.556305555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,95.931100000000001,2.1535000000000002,0.65690000000000004,0.10009999999999999,9.9199999999999997E-2,1.5E-3,2.0299999999999999E-2,1.49E-2,4.7800000000000002E-2,1.29E-2,0.79679999999999995,0.1651,0.70030000000000003,8183.7681484200011,34.263800000000003,9.5177222222222237,9074.7111246000004,37.994,10.553888888888888,11901.11796684,49.827599999999997,{"$f":"V17/3.6","v":13.840999999999999},null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18*238.8459","v":8183.7681484200011},34.263800000000003,{"$f":"P18/3.6","v":9.5177222222222237},{"$f":"S18*238.8459","v":9074.7111246000004},37.994,{"$f":"S18/3.6","v":10.553888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.7681484200011,34.263800000000003,9.5177222222222237,9074.7111246000004,37.994,10.553888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.7681484200011,34.263800000000003,9.5177222222222237,9074.7111246000004,37.994,10.553888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.7681484200011,34.263800000000003,9.5177222222222237,9074.7111246000004,37.994,10.553888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.7681484200011,34.263800000000003,9.5177222222222237,9074.7111246000004,37.994,10.553888888888888,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P23*238.8459","v":8183.7681484200011},34.263800000000003,{"$f":"P23/3.6","v":9.5177222222222237},{"$f":"S23*238.8459","v":9074.7111246000004},37.994,{"$f":"S23/3.6","v":10.553888888888888},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,95.989500000000007,2.1448999999999998,0.64219999999999999,9.6199999999999994E-2,9.8100000000000007E-2,1.5E-3,1.9800000000000002E-2,1.44E-2,3.5700000000000003E-2,1.2699999999999999E-2,0.77980000000000005,0.1651,0.69950000000000001,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,11899.517699310001,49.820900000000002,{"$f":"V24/3.6","v":13.83913888888889},null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8177.8925392799993,34.239199999999997,9.5108888888888874,9068.4772466100003,37.9679,10.546638888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,95.572199999999995,2.4123999999999999,0.73850000000000005,0.1129,0.1162,2E-3,2.4199999999999999E-2,1.7299999999999999E-2,2.7E-2,1.17E-2,0.77680000000000005,0.18870000000000001,0.70299999999999996,8210.6860813500007,34.3765,9.549027777777777,9103.53982473,38.114699999999999,10.587416666666666,11915.80698969,49.889099999999999,{"$f":"V32/3.6","v":13.858083333333333},null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.6860813500007,34.3765,9.549027777777777,9103.53982473,38.114699999999999,10.587416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.6860813500007,34.3765,9.549027777777777,9103.53982473,38.114699999999999,10.587416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P35*238.8459","v":8210.6860813500007},34.3765,{"$f":"P35/3.6","v":9.549027777777777},{"$f":"S35*238.8459","v":9103.53982473},38.114699999999999,{"$f":"S35/3.6","v":10.587416666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.6860813500007,34.3765,9.549027777777777,9103.53982473,38.114699999999999,10.587416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8210.6860813500007,34.3765,9.549027777777777,9103.53982473,38.114699999999999,10.587416666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,95.744,2.3005,0.68859999999999999,0.1032,0.1074,1.8E-3,2.1999999999999999E-2,1.5800000000000002E-2,2.8799999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,0.79710000000000003,0.1779,0.70140000000000002,8192.8442926200005,34.3018,9.5282777777777774,9084.4082681399996,38.034599999999998,10.565166666666666,11904.485694030001,49.841700000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.844916666666666},null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.8442926200005,34.3018,9.5282777777777774,9084.4082681399996,38.034599999999998,10.565166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.8442926200005,34.3018,9.5282777777777774,9084.4082681399996,38.034599999999998,10.565166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192.8442926200005,34.3018,9.5282777777777774,9084.4082681399996,38.034599999999998,10.565166666666666,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5988901516394,34.284025349196455,9.5233403747767902,9079.8579139518861,38.01554857735421,10.55987460482061]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Журавель І.В.",null,null,null,null,null,null,"03.04.2017 р."]
[null,null,null,"Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Сипко Е.П.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Юрченко В.М.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.04.2017 р."}]
[null,null,null,"Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №604"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС  с.Заліман",38.016832700778586,9080.1646215668916,10.560231305771829]
[null," ГРС смт.Савинці",38.015448340944182,9079.8339728963201,10.559846761373384]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 604",null,38.01554857735421,9079.8579139518861,10.559874604820614]
[]
[]
["Головний інженер Первомайського ЛВУМГ",null,"Журавель І.В.",null,"03.04.2017 р."]
["Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник лабораторії ВХАЛ Первомайського п/м ",null,"Сипко Е.П.",null,{"$f":"E11","v":"03.04.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології",null,"Юрченко В.М.",null,{"$f":"E11","v":"03.04.2017 р."}]
["Метрологічна служба, яка визначає обсяги газу",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]