{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 618"]
["Філія \"УМГ \"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Куп'янським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгазгаз\", ПАТ \" Луганськгаз\", ДП \" Укравтогаз\""]
["Куп'янське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 618"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 100-360/2015  чинне до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ОСТРОГОЗЬК-ШЕБЕЛИНКА\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-03-01",null," по","2017-03-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.366,2.0047999999999999,0.6048,8.8700000000000001E-2,8.6300000000000002E-2,1.4E-3,1.52E-2,2.1499999999999998E-2,3.8999999999999998E-3,1.17E-2,0.65249999999999997,0.14330000000000001,0.69610000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8163.1557472500008},34.177500000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.4937500000000004},{"$f":"S11*238.8459","v":9049.0590749399998},37.886600000000001,{"$f":"S11/3.6","v":10.524055555555556},{"$f":"V11*238.8459","v":11901.691197},49.83,{"$f":"V11/3.6","v":13.841666666666665},-21,-14.8,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.0001}]
[2,96.369399999999999,1.9943,0.60209999999999997,9.1800000000000007E-2,8.8599999999999998E-2,1E-3,3.15E-2,1.21E-2,4.5999999999999999E-3,1.15E-2,0.65080000000000005,0.14230000000000001,0.69630000000000003,8166.1413209999992,34.19,9.4972222222222218,{"$f":"S12*238.8459","v":9052.2596099999992},37.9,10.527777777777777,11904.079656000002,49.84,13.844444444444445,-22.7,-16.3,null,null,null,100]
[3,96.350099999999998,2.0087999999999999,0.60250000000000004,9.0399999999999994E-2,8.6999999999999994E-2,1.1000000000000001E-3,1.67E-2,2.35E-2,4.7000000000000002E-3,1.2E-2,0.65849999999999997,0.14460000000000001,0.69630000000000003,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,11901.691197,49.83,{"$f":"V13/3.6","v":13.841666666666665},-21.5,15.8,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,11901.691197,49.83,{"$f":"V14/3.6","v":13.841666666666665},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8163.7528620000003,34.18,9.4944444444444436,9049.8711509999994,37.89,10.525,11901.691197,49.83,13.841666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[6,96.190200000000004,2.11,0.64090000000000003,9.8100000000000007E-2,9.5000000000000001E-2,1E-3,3.5200000000000002E-2,1.14E-2,4.5999999999999999E-3,1.1599999999999999E-2,0.65610000000000002,0.14610000000000001,0.69779999999999998,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,-23.8,-15,2.0000000000000001E-4,1.2999999999999999E-3,null,100.00020000000001," "]
[7,96.157799999999995,2.1263999999999998,0.64590000000000003,9.98E-2,9.5699999999999993E-2,1E-3,3.1899999999999998E-2,1.29E-2,3.5000000000000001E-3,1.2800000000000001E-2,0.6623,0.15010000000000001,0.69799999999999995,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,-23.4,-14.1,null,null,null,100.00009999999999," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[9,96.079800000000006,2.1505999999999998,0.65510000000000002,0.1004,9.7100000000000006E-2,8.9999999999999998E-4,0.05,1.4200000000000001E-2,5.1999999999999998E-3,1.24E-2,0.68120000000000003,0.1532,0.69889999999999997,8187.6374519999999,34.28,9.5222222222222221,9073.7557410000009,37.99,10.552777777777779,11911.245032999999,49.87,13.852777777777776,-23.1,-15.7,null,null,0,100.0001," "]
[10,96.133700000000005,2.1242999999999999,0.64780000000000004,0.10050000000000001,9.8299999999999998E-2,6.9999999999999999E-4,3.2000000000000001E-2,1.4200000000000001E-2,5.7999999999999996E-3,1.24E-2,0.68020000000000003,0.15,0.69830000000000003,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11908.856573999999,49.86,13.85,-24.2,-16.899999999999999,null,null,null,99.999899999999997," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8180.4720749999997,34.25,9.5138888888888893,9066.5903639999997,37.96,10.544444444444444,11908.856573999999,49.86,13.85,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.882199999999997,2.3075999999999999,0.71679999999999999,0.11169999999999999,0.1079,1E-3,3.5299999999999998E-2,1.47E-2,6.6E-3,1.17E-2,0.63929999999999998,0.16520000000000001,0.7006,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9097.6403310000005,38.090000000000003,10.580555555555556,11925.575787,49.93,13.869444444444444,-23.2,-15.9,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[14,95.858599999999996,2.3304999999999998,0.72750000000000004,0.113,0.10929999999999999,1.2999999999999999E-3,3.4500000000000003E-2,1.3599999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,1.15E-2,0.62909999999999999,0.16550000000000001,0.70079999999999998,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11930.352705000001,49.95,13.875,-21.5,-15.8,2.9999999999999997E-4,3.5000000000000001E-3,null,99.999899999999982," "]
[15,95.8172,2.3494999999999999,0.72540000000000004,0.1134,0.1096,8.0000000000000004E-4,3.7900000000000003E-2,1.44E-2,5.8999999999999999E-3,1.18E-2,0.64529999999999998,0.16869999999999999,0.70179999999999998,8211.5220420000005,34.380000000000003,9.5500000000000007,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-25.7,-19.100000000000001,null,null,null,99.999899999999982," "]
[16,95.843100000000007,2.3252999999999999,0.7137,0.109,0.10539999999999999,1.4E-3,4.0399999999999998E-2,1.5699999999999999E-2,6.1000000000000004E-3,1.2500000000000001E-2,0.65659999999999996,0.17069999999999999,0.70089999999999997,8206.7451239999991,34.36,9.5444444444444443,9095.2518719999989,38.08,10.577777777777778,11923.187328,49.92,13.866666666666667,-26.2,-17.600000000000001,null,null,null,99.999900000000011," "]
[17,95.782600000000002,2.38,0.73350000000000004,0.1128,0.1085,1E-3,5.7200000000000001E-2,1.2699999999999999E-2,6.6E-3,1.11E-2,0.62290000000000001,0.17119999999999999,0.70169999999999999,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,-27.2,-21.4,null,null,null,100.0001," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11935.129622999999,49.97,13.880555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.832599999999999,2.3628,0.73809999999999998,0.1135,0.1101,1.6999999999999999E-3,3.8800000000000001E-2,1.4800000000000001E-2,4.7999999999999996E-3,1.2200000000000001E-2,0.60709999999999997,0.16350000000000001,0.70109999999999995,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9107.1941670000015,38.130000000000003,10.591666666666667,11937.518081999999,49.98,13.883333333333333,-25.1,-19.2,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,95.756100000000004,2.4035000000000002,0.74770000000000003,0.1171,0.113,1.1000000000000001E-3,5.2999999999999999E-2,1.6199999999999999E-2,6.6E-3,1.14E-2,0.60660000000000003,0.16769999999999999,0.70199999999999996,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9116.7480030000006,38.17,10.602777777777778,11941.88896197,49.9983,13.888416666666666,-22,-14.5,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[22,95.6648,2.4678,0.77080000000000004,0.1208,0.1164,1.4E-3,4.4999999999999998E-2,1.5900000000000001E-2,5.5999999999999999E-3,1.1599999999999999E-2,0.6089,0.17119999999999999,0.7026,8233.0181730000004,34.47,9.5749999999999993,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11942.295,50,13.888888888888889,-22.4,-14.5,null,null,0,100.00020000000001," "]
[23,95.532799999999995,2.5312000000000001,0.78959999999999997,0.1236,0.1195,5.9999999999999995E-4,6.8199999999999997E-2,1.95E-2,6.1000000000000004E-3,1.2500000000000001E-2,0.61480000000000001,0.18140000000000001,0.70409999999999995,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9135.8556750000007,38.25,10.625,11949.460376999999,50.03,13.897222222222222,-23.2,-14.5,2.9999999999999997E-4,8.0000000000000004E-4,null,99.999799999999993,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.593599999999995,2.4984000000000002,0.77869999999999995,0.121,0.11700000000000001,1.1999999999999999E-3,5.9900000000000002E-2,1.8800000000000001E-2,6.3E-3,1.17E-2,0.6159,0.17760000000000001,0.70350000000000001,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11947.071918000001,50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,{"$f":"V36*238.8459","v":11947.071918000001},50.02,13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.696399999999997,3.6217999999999999,1.2534000000000001,0.17019999999999999,0.23749999999999999,1.4E-3,9.4500000000000001E-2,4.1099999999999998E-2,1.3899999999999999E-2,0.01,1.2646999999999999,0.59499999999999997,0.72829999999999995,8330.9449920000006,34.880000000000003,9.68888888888889,9224.228658,38.619999999999997,10.727777777777776,11863.475853,49.67,13.797222222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,96.136200000000002,2.1509999999999998,0.66379999999999995,0.10349999999999999,0.1007,1.1999999999999999E-3,4.6899999999999997E-2,1.5699999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,1.15E-2,0.62319999999999998,0.14050000000000001,0.69869999999999999,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11925.575787,49.93,13.869444444444444,-23.5,-17,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[29,96.070800000000006,2.1953999999999998,0.68230000000000002,0.1046,0.1013,1.4E-3,3.4500000000000003E-2,1.35E-2,5.1999999999999998E-3,1.1900000000000001E-2,0.63480000000000003,0.14430000000000001,0.69889999999999997,8194.8028290000002,34.31,9.5305555555555568,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11923.187328,49.92,13.866666666666667,-23.1,-16.600000000000001,2.0000000000000001E-4,0,null,100,"ОК"]
[30,96.025700000000001,2.2119,0.6895,0.1072,0.10340000000000001,1E-3,5.4699999999999999E-2,1.5900000000000001E-2,4.8999999999999998E-3,1.0800000000000001E-2,0.62790000000000001,0.14699999999999999,0.69969999999999999,8204.3566650000012,34.35,9.5416666666666661,9092.8634130000009,38.07,10.574999999999999,11930.352705000001,49.95,13.875,-23.8,-16.100000000000001,null,null,null,99.999900000000011]
[31,96.003799999999998,2.2311999999999999,0.69789999999999996,0.1081,0.10440000000000001,8.0000000000000004E-4,4.3499999999999997E-2,1.37E-2,5.7000000000000002E-3,1.1900000000000001E-2,0.63449999999999995,0.14449999999999999,0.69969999999999999,8201.9682060000014,34.340000000000003,9.5388888888888896,9090.4749540000012,38.06,10.572222222222223,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-20.8,-14.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
["Вміст одоранту при одоризації становить 16 г на 1000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204.0907438366776,34.348886641289127,9.5413574003580894,9092.2959966141843,38.067624341109415,10.574340094752616]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.Оо. начальника  Куп'янського ЛВУМГ                                                                                                               Бондаренко О.А.                                                                            "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                          Носачова Л.М.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                 Пець А.Л."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №618"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківска область","ГРС-1 м.Куп'янськ",38.068330547715952,9092.4646711667101,10.574536263254432]
[null,"ГРС-2 м.Куп'янськ",38.065366077163318,9091.7566195295421,10.573712799212032]
[null,"ГРС смт. Дворічна",38.069002536126156,9092.6251728433344,10.57472292670171]
[null,"ГРС смт. Шевченкове",38.067846021795752,9092.3489441372258,10.574401672721041]
[null,"ГРС смт. Великий Бурлук",38.069581689567094,9092.7635012681731,10.574883802657526]
[null,"ГРС с. Шипувате",38.068269375292765,9092.4500603842389,10.574519270914656]
[null,"ГРС с. Моначинівка",38.068390974495976,9092.4791038553685,10.574553048471104]
[null,"ГРС с. Волохів Яр (р-п Восток",38.072034536135348,9093.3493536143305,10.575565148926485]
[null,"АГРС-АГНКС м.Куп'янск",38.079153179083249,9095.0496122959994,10.577542549745347]
["Луганська область","ГРС смт. Троїцьке",38.069387132315875,9092.7170320664045,10.574829758976632]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 618",null,38.067624341109415,9092.2959966141843,10.574340094752616]
[]
[]
[]
["В.о. начальника управління Куп'янского ЛВУМГ                                              ",null,null,"Бондаренко О.А."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                             ",null,null,"Носачова Л.М."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер провідний з метрології                                               ",null,null,"Пець А.Л."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]