{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 657"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 657"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.322599999999994,1.9698,0.60799999999999998,5.5899999999999998E-2,0.15329999999999999,8.0000000000000004E-4,1.6400000000000001E-2,1.3899999999999999E-2,1.4E-2,5.7000000000000002E-3,0.70469999999999999,0.13489999999999999,0.69679999999999997,{"$f":"P11*238.8459","v":8166.1413209999992},34.19,{"$f":"P11/3.6","v":9.4972222222222218},{"$f":"S11*238.8459","v":9052.1401870500013},37.899500000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.527638888888889},{"$f":"V11*238.8459","v":11900.926890119999},49.826799999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.840777777777777},-21.3,-12.9,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,96.248400000000004,2.0156000000000001,0.626,5.7299999999999997E-2,0.15690000000000001,1E-3,1.7899999999999999E-2,1.47E-2,6.8999999999999999E-3,6.4999999999999997E-3,0.70320000000000005,0.14580000000000001,0.69740000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":8169.74789409},34.205100000000002,9.5014166666666675,{"$f":"S12*238.8459","v":9055.9617214500013},37.915500000000002,10.532083333333334,11901.356812740001,49.828600000000002,13.841277777777778,-20.2,-10.3,null,null,"відс",100.00020000000001]
[3,96.119100000000003,2.0975999999999999,0.62670000000000003,5.8999999999999997E-2,0.15559999999999999,1.1999999999999999E-3,1.9E-2,1.5800000000000002E-2,1.52E-2,6.0000000000000001E-3,0.74160000000000004,0.14319999999999999,0.69830000000000003,8175.3846573300007,34.228700000000003,9.5079722222222234,9061.885099770001,37.940300000000001,10.538972222222222,11900.9746593,49.826999999999998,13.840833333333332,-19.8,-11.5,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3846573300007,34.228700000000003,9.5079722222222234,9061.885099770001,37.940300000000001,10.538972222222222,11900.9746593,49.826999999999998,13.840833333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.3846573300007,34.228700000000003,9.5079722222222234,9061.885099770001,37.940300000000001,10.538972222222222,11900.9746593,49.826999999999998,13.840833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.973200000000006,2.1852999999999998,0.64759999999999995,6.2E-2,0.15959999999999999,1.6000000000000001E-3,2.06E-2,1.6799999999999999E-2,1.9900000000000001E-2,6.1000000000000004E-3,0.76259999999999994,0.14449999999999999,0.69950000000000001,8185.1773392300001,34.2697,9.5193611111111114,9072.3226656000006,37.984000000000002,10.551111111111112,11904.318501900001,49.841000000000001,13.844722222222222,-21.6,-13.5,null,null,null,99.999800000000008," "]
[7,95.789199999999994,2.3134000000000001,0.69189999999999996,6.6900000000000001E-2,0.17130000000000001,1.5E-3,2.29E-2,1.8499999999999999E-2,1.14E-2,6.1999999999999998E-3,0.75760000000000005,0.14899999999999999,0.70099999999999996,8200.1529771599999,34.3324,9.5367777777777771,9088.3492254899993,38.051099999999998,10.569749999999999,11913.1558002,49.878,13.855,-22.8,-13.9,null,null,null,99.999800000000008," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.1529771599999,34.3324,9.5367777777777771,9088.3492254899993,38.051099999999998,10.569749999999999,11913.1558002,49.878,13.855,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.818600000000004,2.2717000000000001,0.67669999999999997,6.4899999999999999E-2,0.16719999999999999,1.6999999999999999E-3,2.2100000000000002E-2,1.8100000000000002E-2,1.5900000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,0.78400000000000003,0.1522,0.70069999999999999,8193.2503306500003,34.3035,9.5287500000000005,9080.8494642299993,38.0197,10.561027777777777,11905.441077630001,49.845700000000001,13.846027777777778,-22.4,-11.5,1E-4,1.1999999999999999E-3,null,99.999899999999982," "]
[10,95.8035,2.2753000000000001,0.69069999999999998,6.7699999999999996E-2,0.17299999999999999,1.4E-3,2.1899999999999999E-2,1.8499999999999999E-2,2.01E-2,5.1999999999999998E-3,0.7651,0.15759999999999999,0.70109999999999995,8199.2453627400009,34.328600000000002,{"$f":"P20/3.6","v":9.5357222222222227},9087.346072710001,38.046900000000001,{"$f":"S20/3.6","v":10.568583333333333},11910.43295694,49.866599999999998,13.851833333333332,-23.6,-14.3,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.2453627400009,34.328600000000002,9.5357222222222227,9087.346072710001,38.046900000000001,10.568583333333333,11910.43295694,49.866599999999998,13.851833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.2453627400009,34.328600000000002,9.5357222222222227,9087.346072710001,38.046900000000001,10.568583333333333,11910.43295694,49.866599999999998,13.851833333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.520600000000002,2.4628000000000001,0.75160000000000005,7.4499999999999997E-2,0.19089999999999999,2E-3,2.4199999999999999E-2,2.0299999999999999E-2,2.8299999999999999E-2,5.3E-3,0.74829999999999997,0.1711,0.70379999999999998,8227.0947946800006,34.4452,9.5681111111111115,9117.1779256199989,38.171799999999998,10.603277777777777,11926.770016500001,49.935000000000002,13.870833333333334,-21.4,-12.6,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,95.562299999999993,2.4487999999999999,0.75180000000000002,7.3499999999999996E-2,0.19059999999999999,1.4E-3,2.4299999999999999E-2,2.01E-2,1.7000000000000001E-2,5.7000000000000002E-3,0.73260000000000003,0.17180000000000001,0.70330000000000004,8223.51210618,34.430199999999999,9.5639444444444432,9113.4041603999995,38.155999999999999,10.598888888888888,11926.220670929999,49.932699999999997,13.870194444444444,-20.6,-11.5,null,null,null,99.999900000000011," "]
[15,95.48,2.4967999999999999,0.76190000000000002,7.5499999999999998E-2,0.19389999999999999,2E-3,2.46E-2,2.0500000000000001E-2,2.4500000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,0.73929999999999996,0.17599999999999999,0.70409999999999995,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-21.8,-14.3,null,null,null,100.0001," "]
[16,95.501900000000006,2.4767000000000001,0.752,7.4200000000000002E-2,0.1905,2E-3,2.4299999999999999E-2,1.9900000000000001E-2,2.0899999999999998E-2,5.5999999999999999E-3,0.75049999999999994,0.18149999999999999,0.70379999999999998,8224.4913743699999,34.4343,{"$f":"P26/3.6","v":9.5650833333333338},9114.3356594100005,38.1599,{"$f":"S26/3.6","v":10.599972222222222},11923.21121259,49.920099999999998,13.866694444444443,-20.9,-10.7,null,null,null,100,"ОК"]
[17,95.391300000000001,2.5449999999999999,0.77280000000000004,7.5200000000000003E-2,0.19389999999999999,2.0999999999999999E-3,2.46E-2,2.0199999999999999E-2,1.9800000000000002E-2,5.7000000000000002E-3,0.75239999999999996,0.1968,0.70469999999999999,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120.8561524799989,38.187199999999997,10.607555555555555,11924.118827010001,49.923900000000003,13.867750000000001,-19.399999999999999,-9.3000000000000007,null,null,null,99.999800000000008," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120.8561524799989,38.187199999999997,10.607555555555555,11924.118827010001,49.923900000000003,13.867750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8230.6297140000006,34.46,9.5722222222222229,9120.8561524799989,38.187199999999997,10.607555555555555,11924.118827010001,49.923900000000003,13.867750000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.336699999999993,2.5964999999999998,0.79369999999999996,7.9600000000000004E-2,0.2019,2.2000000000000001E-3,2.5700000000000001E-2,2.1499999999999998E-2,2.5899999999999999E-2,5.1999999999999998E-3,0.73570000000000002,0.17549999999999999,0.70540000000000003,8244.3155840700001,34.517299999999999,9.5881388888888885,9135.6407136899998,38.249099999999999,10.624749999999999,11937.804697080001,49.981200000000001,13.883666666666667,-20.399999999999999,-10.5,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.492999999999995,2.4975000000000001,0.77059999999999995,7.6399999999999996E-2,0.1971,1.8E-3,2.4400000000000002E-2,2.0500000000000001E-2,1.6400000000000001E-2,5.4000000000000003E-3,0.72789999999999999,0.16919999999999999,0.70389999999999997,8231.2268287499992,34.462499999999999,9.5729166666666661,9121.6682285400002,38.190600000000003,10.608500000000001,11931.83354958,49.956200000000003,13.876722222222222,-18.600000000000001,-8.9,null,null,null,100.00020000000002," "]
[22,95.287700000000001,2.6101999999999999,0.79859999999999998,7.9600000000000004E-2,0.20330000000000001,2E-3,2.58E-2,2.1399999999999999E-2,3.1899999999999998E-2,6.1000000000000004E-3,0.74119999999999997,0.19209999999999999,0.70589999999999997,8246.0113899600001,34.5244,9.5901111111111117,9137.4081733500007,38.256500000000003,10.626805555555556,11935.34458431,49.9709,13.880805555555556,-19.5,-11.2,null,null,null,99.999899999999997," "]
[23,95.149699999999996,2.6918000000000002,0.82930000000000004,8.2799999999999999E-2,0.2109,2.5999999999999999E-3,2.8000000000000001E-2,2.24E-2,2.2499999999999999E-2,6.6E-3,0.74360000000000004,0.20979999999999999,0.70699999999999996,8253.2723053200007,34.5548,{"$f":"P33/3.6","v":9.5985555555555546},9145.0990113299995,38.288699999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.63575},11936.443275449999,49.975499999999997,13.882083333333332,-19.3,-10.6,null,null,"відс",100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,92.896299999999997,4.0338000000000003,0.91769999999999996,0.11849999999999999,0.19520000000000001,1.2999999999999999E-2,6.1400000000000003E-2,4.58E-2,0.16470000000000001,6.1999999999999998E-3,1.3536999999999999,0.1938,0.72489999999999999,8364.932763570001,35.022300000000001,9.728416666666666,9262.8500400299999,38.781700000000001,10.772694444444445,11940.1453869,49.991,13.886388888888888,-8.1999999999999993,-6.5,null,null,null,100.0001," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.932763570001,35.022300000000001,9.728416666666666,9262.8500400299999,38.781700000000001,10.772694444444445,11940.1453869,49.991,13.886388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8364.932763570001,35.022300000000001,9.728416666666666,9262.8500400299999,38.781700000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.772694444444445},11940.1453869,49.991,13.886388888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.856099999999998,4.0244,0.90769999999999995,0.1171,0.1923,1.2699999999999999E-2,6.1400000000000003E-2,4.5400000000000003E-2,0.15790000000000001,6.6E-3,1.363,0.25519999999999998,0.72519999999999996,8354.4235439699987,34.978299999999997,9.7161944444444437,9251.3854368299999,38.733699999999999,10.75936111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11922.852943739999},49.918599999999998,{"$f":"V37/3.6","v":13.866277777777777},-2,-10.199999999999999,null,null,null,99.999800000000008," "]
[28,95.408100000000005,2.5434999999999999,0.77859999999999996,7.7100000000000002E-2,0.19639999999999999,2E-3,2.58E-2,2.0899999999999998E-2,2.29E-2,6.1000000000000004E-3,0.73540000000000005,0.1832,0.70469999999999999,{"$f":"P38*238.8459","v":8235.4066320000002},34.479999999999997,{"$f":"P38/3.6","v":9.5777777777777775},{"$f":"S38*238.8459","v":9126.5645694900013},38.211100000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.614194444444445},{"$f":"V38*238.8459","v":11931.355857779999},49.9542,{"$f":"V38/3.6","v":13.876166666666666},-20.399999999999999,-13.9,null,null,null,{"$f":"SUM(B38:M38)+$K$42+$N$42","v":100},{"$f":"IF(AC38=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[29,95.685699999999997,2.3675000000000002,0.71540000000000004,7.0400000000000004E-2,0.1794,2E-3,2.3300000000000001E-2,1.9199999999999998E-2,2.3099999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,0.75390000000000001,0.15429999999999999,0.70220000000000005,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.5645694900013,38.211100000000002,10.614194444444445,11920.10621589,49.9071,13.863083333333332,-21.2,-11.5,1E-4,1.4E-3,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,95.513999999999996,2.4664000000000001,0.7429,7.3999999999999996E-2,0.18679999999999999,2.3E-3,2.5100000000000001E-2,2.0299999999999999E-2,2.41E-2,6.7000000000000002E-3,0.76890000000000003,0.16850000000000001,0.7036,8222.8194530700002,34.427300000000002,9.56313888888889,9112.520430569999,38.152299999999997,10.59786111111111,11922.20805981,49.915900000000001,13.865527777777778,-20.7,-10.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[31,95.4375,2.5053999999999998,0.752,7.5899999999999995E-2,0.18970000000000001,2.8E-3,2.5700000000000001E-2,2.1000000000000001E-2,3.04E-2,6.0000000000000001E-3,0.7772,0.17630000000000001,0.70440000000000003,8228.4323317199996,34.450800000000001,9.5696666666666665,9118.5154626599997,38.177399999999999,10.604833333333334,11923.426173899999,49.920999999999999,13.866944444444444,-19.8,-11,null,null,null,99.999899999999982," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8229,34.450000000000003,9.57,9119,38.18,10.61]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ                                                                                                          Буховцев О.Л.                                                                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                                                                  Євтушенко С.О.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Пивовар Є.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №657"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Октябрьский                 (р-п Асіївский)",38.18,9120,10.61]
[null,"ГРС смт Михайлівка",38.18,9119,10.61]
[null,"ГРС с. Миролюбівка                (к-п Пархоменко)",38.18,9119,10.61]
[null,"ГРС с.  Розділля",38.18,9119,10.61]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 657",null,38.18,9119,10.61]
[]
[]
[]
["Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ                                             Буховцев О.Л.                                                                                      "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                         Євтушенко С.О.                                                                                                "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                            Пивовар Є.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]