{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 660"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ПАТ \"Центренерго\", Шебелинське ВПГКН"]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 660"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ПЕРЕМИЧКА ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА-ШЕБЕЛИНКА-БЄЛГОРОД-КУРСЬК-БРЯНСЬК\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.974100000000007,3.9579,0.88049999999999995,0.1148,0.186,1.0999999999999999E-2,6.25E-2,4.58E-2,0.19819999999999999,6.4999999999999997E-3,1.2677,0.29499999999999998,0.72550000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":8362.1382665399997},35.010599999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.7251666666666647},{"$f":"S11*238.8459","v":9259.8166970999991},38.768999999999998,{"$f":"S11/3.6","v":10.769166666666665},{"$f":"V11*238.8459","v":11931.188665649999},49.953499999999998,{"$f":"V11/3.6","v":13.875972222222222},-8,9.6999999999999993,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8362.1382665399997},35.010599999999997,9.7251666666666647,{"$f":"S12*238.8459","v":9259.8166970999991},38.768999999999998,10.769166666666665,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,93.039199999999994,3.9839000000000002,0.87690000000000001,0.11,0.1812,1.0200000000000001E-2,5.6800000000000003E-2,4.24E-2,0.1394,5.7000000000000002E-3,1.2865,0.26790000000000003,0.72319999999999995,8341.6214037299997,34.924700000000001,9.701305555555555,9237.8667588900007,38.677100000000003,10.74363888888889,11921.419868339999,49.912599999999998,{"$f":"V13/3.6","v":13.86461111111111},-6.8,8.8000000000000007,null,null,"відс",100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8341.6214037299997,34.924700000000001,9.701305555555555,9237.8667588900007,38.677100000000003,10.74363888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8341.6214037299997,34.924700000000001,9.701305555555555,9237.8667588900007,38.677100000000003,10.74363888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,93.086799999999997,3.9571999999999998,0.87990000000000002,0.11219999999999999,0.1827,1.09E-2,5.74E-2,4.2799999999999998E-2,0.1386,5.7999999999999996E-3,1.2707999999999999,0.25480000000000003,0.72299999999999998,8343.5082863400003,34.932600000000001,9.7035,9239.9686028099986,38.685899999999997,10.746083333333333,11926.34009388,49.933199999999999,13.870333333333333,-8.1999999999999993,8.6,1E-4,2.0000000000000001E-4,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343.5082863400003,34.932600000000001,9.7035,9239.9686028099986,38.685899999999997,10.746083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343.5082863400003,34.932600000000001,9.7035,9239.9686028099986,38.685899999999997,10.746083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8343.5082863400003,34.932600000000001,9.7035,9239.9686028099986,38.685899999999997,10.746083333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,92.897000000000006,4.0537999999999998,0.90290000000000004,0.1164,0.1888,1.14E-2,6.0499999999999998E-2,4.5400000000000003E-2,0.17929999999999999,4.7999999999999996E-3,1.2795000000000001,0.26029999999999998,0.72540000000000004,8367.3451071600011,35.032400000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.7312222222222236},9265.4534603400007,38.7926,{"$f":"S20/3.6","v":10.775722222222223},11938.951157399999,49.985999999999997,13.884999999999998,-12.3,7.7,null,null,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8367.3451071600011,35.032400000000003,9.7312222222222236,9265.4534603400007,38.7926,10.775722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8367.3451071600011,35.032400000000003,9.7312222222222236,9265.4534603400007,38.7926,10.775722222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,92.861000000000004,4.0960000000000001,0.90780000000000005,0.1163,0.18920000000000001,1.1599999999999999E-2,5.8099999999999999E-2,4.41E-2,0.1457,5.4000000000000003E-3,1.3061,0.2586,0.7248,8357.3852331299986,34.990699999999997,9.7196388888888876,9254.7053948399989,38.747599999999998,10.763222222222222,11930.352705000001,49.95,13.875,-6.5,3.1,null,null,null,99.999899999999997," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.3852331299986,34.990699999999997,9.7196388888888876,9254.7053948399989,38.747599999999998,10.763222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,92.929000000000002,4.0709,0.89770000000000005,0.1149,0.18729999999999999,1.18E-2,5.6800000000000003E-2,4.3400000000000001E-2,0.1341,4.7000000000000002E-3,1.2885,0.26100000000000001,0.72399999999999998,8350.0526640000007,34.96,9.7111111111111104,9248.1132479999997,38.72,10.755555555555555,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-7,3.5,null,null,null,100.00009999999999," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8350.0526640000007,34.96,{"$f":"P26/3.6","v":9.7111111111111104},9248.1132479999997,38.72,{"$f":"S26/3.6","v":10.755555555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,92.847800000000007,4.0590999999999999,0.89859999999999995,0.1171,0.18940000000000001,1.21E-2,6.25E-2,4.6199999999999998E-2,0.23300000000000001,4.5999999999999999E-3,1.2685,0.26100000000000001,0.72699999999999998,8385.6884722800005,35.109200000000001,9.7525555555555563,9285.1582470900012,38.875100000000003,10.79863888888889,11951.012875349999,50.036499999999997,13.899027777777777,-11.5,6.8,null,null,null,99.999900000000011," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8385.6884722800005,35.109200000000001,9.7525555555555563,9285.1582470900012,38.875100000000003,10.79863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8385.6884722800005,35.109200000000001,9.7525555555555563,9285.1582470900012,38.875100000000003,10.79863888888889,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,92.888199999999998,4.0740999999999996,0.90549999999999997,0.11609999999999999,0.18959999999999999,1.1599999999999999E-2,5.91E-2,4.4600000000000001E-2,0.1479,5.7000000000000002E-3,1.2957000000000001,0.26200000000000001,0.72470000000000001,8357.3374639499998,34.990499999999997,9.7195833333333326,9254.6815102500004,38.747500000000002,10.763194444444444,11930.878165979999,49.952199999999998,13.875611111111111,-5.5,9.1,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.3374639499998,34.990499999999997,9.7195833333333326,9254.6815102500004,38.747500000000002,10.763194444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,92.927599999999998,4.0301,0.88859999999999995,0.113,0.18340000000000001,1.2800000000000001E-2,5.9200000000000003E-2,4.3499999999999997E-2,0.1784,6.1999999999999998E-3,1.2785,0.2787,0.72509999999999997,8360.2274993400006,35.002600000000001,9.7229444444444439,9257.7865069500003,38.7605,10.766805555555555,11931.618588270001,49.955300000000001,13.876472222222223,-8.6999999999999993,7.9,null,null,null,100,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8360.2274993400006,35.002600000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.7229444444444439},9257.7865069500003,38.7605,{"$f":"S33/3.6","v":10.766805555555555},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.715000000000003,4.0667999999999997,0.92059999999999997,0.11890000000000001,0.1961,1.17E-2,6.3E-2,4.6699999999999998E-2,0.16739999999999999,7.1000000000000004E-3,1.4064000000000001,0.28029999999999999,0.72650000000000003,8357.5763098500011,34.991500000000002,9.7198611111111113,9254.5382027099986,38.746899999999997,10.763027777777777,11915.97418182,49.889800000000001,13.858277777777777,-8.6,7.7,null,null,"відс",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.5763098500011,34.991500000000002,9.7198611111111113,9254.5382027099986,38.746899999999997,10.763027777777777,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8357.5763098500011,34.991500000000002,9.7198611111111113,9254.5382027099986,38.746899999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.763027777777777},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.856099999999998,4.0244,0.90769999999999995,0.1171,0.1923,1.2699999999999999E-2,6.1400000000000003E-2,4.5400000000000003E-2,0.15790000000000001,6.6E-3,1.363,0.25519999999999998,0.72519999999999996,8354.4235439699987,34.978299999999997,9.7161944444444437,9251.3854368299999,38.733699999999999,10.75936111111111,{"$f":"V37*238.8459","v":11922.852943739999},49.918599999999998,{"$f":"V37/3.6","v":13.866277777777777},-2.5,-11.4,1E-4,2.0000000000000001E-4,null,99.999800000000008," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8354.4235439699987,34.978299999999997,9.7161944444444437,9251.3854368299999,38.733699999999999,10.75936111111111]
[29,92.843699999999998,4.0350999999999999,0.89929999999999999,0.11650000000000001,0.18840000000000001,1.2500000000000001E-2,6.2300000000000001E-2,4.5499999999999999E-2,0.20930000000000001,6.1000000000000004E-3,1.2987,0.28239999999999998,0.72660000000000002,8372.289217290001,35.053100000000001,9.7369722222222226,9270.63641637,38.814300000000003,10.781750000000001,11936.085006599998,49.973999999999997,13.881666666666666,-6.7,5.2]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.289217290001,35.053100000000001,9.7369722222222226,9270.63641637,38.814300000000003,10.781750000000001,0,null,0]
[31,92.742400000000004,4.0895999999999999,0.92420000000000002,0.11940000000000001,0.1953,1.24E-2,6.2899999999999998E-2,4.6600000000000003E-2,0.16420000000000001,5.8999999999999999E-3,1.3549,0.28239999999999998,0.72640000000000005,8362.5681891599997,35.0124,9.7256666666666671,9260.0316584100001,38.7699,10.769416666666666,11924.30990373,49.924700000000001,13.867972222222223,-6.7,7.4,null,null,null,100.00019999999999," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8358.8751735376445,34.99693808241063,9.7213716895585094,9256.3885962994118,38.754647227770754,10.765179785491876]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                                                                    Євтушенко С.О.                                                               03.04.2017                                                                                                    "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                   Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,5],[27,0,27,5],[25,0,25,5],[0,0,0,1],[19,0,19,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №660"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с. Комсомольське",38.755543358593407,9256.6026334722646,10.765428710720391]
[null,"ГРС с. Андріївка",38.755469452701064,9256.584981352893,10.765408181305851]
[null,"ГРС с. Гракове                     (с.Нова Гнилиця)",38.754331657762279,9256.3132236967231,10.765092127156189]
[null,"ГРС - 2 м.Чугуїв",38.755120809100205,9256.5017092582675,10.765311335861169]
[null,"ГРС с. Липці",38.753714146774826,9256.4531576990903,10.764920596326339]
[null,"ГРС с. Вільхівка",38.754917533435119,9256.4531576990903,10.765254870398644]
[null,"ГРС с. Кутузівка               (дослід тварин)",38.754419148186983,9256.3341204259541,10.76511643005194]
[null,"ГРС с.  В.Бабка",38.753797862715921,9256.1857289384607,10.764943850754422]
[null,"ГРС с. Глибоке ( с. Стрілече, р-п Кірова)",38.755176176542612,9256.5149335448787,10.765326715706282]
[null,"ГРС с. Р.Тишки",38.756098607262409,9256.735252340337,10.76558294646178]
[null,"ГРС с.  Печеніги",38.754743686450773,9256.4116350596523,10.765206579569659]
[null,"ГРС с. Проходи",38.754852750806819,9256.437684633931,10.765236875224117]
[null,"Зміївська ТЕС",38.847775104696915,9278.6318078789282,10.791048640193587]
[null,"Шебелинське ВПГКН",38.751881268776515,9255.7279583340678,10.764411463549031]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 660",null,38.754647227770754,9256.38859629941,10.765179785491876]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                 Ханикін С.Ю.                                                   03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                          Євтушенко С.О.                                                 03.04.2017                                                                                                "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                           Щербак С.О.                                                     03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]