{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 661"]
["Філія \"УМГ \"Хароківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківавтогаз\""]
["Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 661"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-358/2015 чинне до 20.12.2018р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-КРИВИЙ РІГ-ІЗМАІЛ\", \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-ОДЕСА\" ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,96.153000000000006,2.0508000000000002,0.62039999999999995,9.8100000000000007E-2,9.98E-2,1.9E-3,2.0199999999999999E-2,1.46E-2,1.9099999999999999E-2,7.9000000000000008E-3,0.75890000000000002,0.15529999999999999,0.69810000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8167.4310888600003},34.195399999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.4987222222222218},{"$f":"S11*238.8459","v":9053.2866473699996},37.904299999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.528972222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11891.994053460001},49.789400000000001,{"$f":"V11/3.6","v":13.830388888888889},-20.6,-11.2,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100.00000000000001}]
[2,96.045100000000005,2.1194000000000002,0.63880000000000003,0.1008,0.10299999999999999,1.9E-3,2.12E-2,1.54E-2,2.29E-2,8.0000000000000002E-3,0.76,0.16339999999999999,0.69899999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8175.9578874899998},34.231099999999998,9.5086388888888873,{"$f":"S12*238.8459","v":9062.3866761600002},37.942399999999999,10.539555555555555,{"$f":"V12*238.8459","v":11895.60062655},49.804499999999997,{"$f":"V12/3.6","v":13.834583333333333},-19.3,-9.6999999999999993,null,null,null,99.999900000000011]
[3,95.878600000000006,2.2166999999999999,0.65290000000000004,0.1017,0.1066,2.2000000000000001E-3,2.2700000000000001E-2,1.67E-2,2.8899999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,0.79330000000000001,0.17230000000000001,0.70040000000000002,8183.8875713699999,34.264299999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.5178611111111113},9070.7462826600004,37.977400000000003,10.549277777777778,11895.31401147,49.8033,13.834249999999999,-19,-9.9,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.8875713699999,34.264299999999999,9.5178611111111113,9070.7462826600004,37.977400000000003,10.549277777777778,11895.31401147,49.8033,13.834249999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.8875713699999,34.264299999999999,9.5178611111111113,9070.7462826600004,37.977400000000003,10.549277777777778,11895.31401147,49.8033,13.834249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.911799999999999,2.1974999999999998,0.6573,0.10299999999999999,0.10630000000000001,2E-3,2.1999999999999999E-2,1.6E-2,2.5600000000000001E-2,7.6E-3,0.78480000000000005,0.16600000000000001,0.70009999999999994,8183.1949182600001,34.261400000000002,9.5170555555555563,9070.0536295500006,37.974499999999999,10.548472222222221,11896.86650982,49.809800000000003,13.836055555555555,-19.399999999999999,-10.199999999999999,null,null,null,99.999900000000011," "]
[7,95.720100000000002,2.3208000000000002,0.69679999999999997,0.11,0.1144,2.3E-3,2.4199999999999999E-2,1.78E-2,2.9499999999999998E-2,7.4000000000000003E-3,0.78049999999999997,0.1762,0.70179999999999998,8200.4157076499996,34.333500000000001,9.5370833333333334,9088.4686484400008,38.051600000000001,10.569888888888888,11906.014307790001,49.848100000000002,13.846694444444445,-19.8,-10.6,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8200.4157076499996,34.333500000000001,9.5370833333333334,9088.4686484400008,38.051600000000001,10.569888888888888,11906.014307790001,49.848100000000002,13.846694444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[9,95.720100000000002,2.3075000000000001,0.68310000000000004,0.1076,0.1128,2.2000000000000001E-3,2.4500000000000001E-2,1.8100000000000002E-2,3.32E-2,7.4999999999999997E-3,0.80789999999999995,0.1754,0.70179999999999998,8196.3314427599998,34.316400000000002,9.5323333333333338,9084.0261147000001,38.033000000000001,10.564722222222223,11900.68804422,49.825800000000001,13.8405,-18.100000000000001,-7.2,2.0000000000000001E-4,1.4E-3,null,99.999899999999997," "]
[10,95.668899999999994,2.3307000000000002,0.70009999999999994,0.1099,0.1163,2.2000000000000001E-3,2.5399999999999999E-2,1.8800000000000001E-2,3.3599999999999998E-2,7.9000000000000008E-3,0.80959999999999999,0.1767,0.70230000000000004,8201.1322453499997,34.336500000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5379166666666659},9089.1613015499988,38.054499999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.570694444444444},11903.10038781,49.835900000000002,13.843305555555556,-18.5,-7.7,null,null,null,100.0001," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.1613015499988,38.054499999999997,10.570694444444444,11903.10038781,49.835900000000002,13.843305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8201.1322453499997,34.336500000000001,9.5379166666666659,9089.1613015499988,38.054499999999997,10.570694444444444,11903.10038781,49.835900000000002,13.843305555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[13,95.626499999999993,2.3580000000000001,0.71130000000000004,0.1135,0.1187,2.3E-3,2.5899999999999999E-2,1.9E-2,3.4599999999999999E-2,7.4999999999999997E-3,0.79959999999999998,0.18310000000000001,0.70279999999999998,8206.2196630199996,34.357799999999997,9.5438333333333318,9094.6069880699997,38.077300000000001,10.577027777777777,11906.253153690001,49.8491,13.846972222222222,-19,-8.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,95.495699999999999,2.4619,0.75280000000000002,0.1215,0.12570000000000001,2.3999999999999998E-3,2.69E-2,1.9699999999999999E-2,3.2399999999999998E-2,7.1999999999999998E-3,0.76049999999999995,0.19339999999999999,0.70399999999999996,8222.7239147100008,34.426900000000003,9.5630277777777781,9112.377123029999,38.151699999999998,10.597694444444445,11918.81644803,49.901699999999998,13.861583333333332,-20.8,-8.8000000000000007,null,null,null,100.00009999999996," "]
[15,95.506299999999996,2.4621,0.75609999999999999,0.12239999999999999,0.12529999999999999,2.2000000000000001E-3,2.6599999999999999E-2,1.9599999999999999E-2,2.9000000000000001E-2,7.1999999999999998E-3,0.74909999999999999,0.19409999999999999,0.70389999999999997,{"$f":"P25*238.8459","v":8222.8911068399993},34.427599999999998,9.5632222222222207,9112.5920843399999,38.1526,10.597944444444444,11920.05844671,49.9069,13.863027777777777,-20.9,-9,null,null,"відс.",100,"ОК"]
[16,95.508499999999998,2.4634,0.75219999999999998,0.12089999999999999,0.1242,2.3E-3,2.6200000000000001E-2,1.9199999999999998E-2,3.1899999999999998E-2,7.1000000000000004E-3,0.748,0.19600000000000001,0.70389999999999997,8222.7000301200005,34.4268,{"$f":"P26/3.6","v":9.5630000000000006},9112.4010076200011,38.151800000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.597722222222222},11919.771831630002,49.905700000000003,13.862694444444445,-19.7,-8.9,null,null,null,99.999900000000011," "]
[17,95.517099999999999,2.4544999999999999,0.73899999999999999,0.1181,0.1215,2.2000000000000001E-3,2.5899999999999999E-2,1.9E-2,3.27E-2,7.1999999999999998E-3,0.76919999999999999,0.1938,0.70369999999999999,8218.0186504800004,34.407200000000003,9.557555555555556,9107.3135899499994,38.130499999999998,10.591805555555554,11914.99491363,49.8857,13.857138888888889,-19.899999999999999,-9.1,null,null,null,100.00019999999999," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.0186504800004,34.407200000000003,9.557555555555556,9107.3135899499994,38.130499999999998,10.591805555555554,11914.99491363,49.8857,13.857138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.0186504800004,34.407200000000003,9.557555555555556,9107.3135899499994,38.130499999999998,10.591805555555554,11914.99491363,49.8857,13.857138888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[20,95.429299999999998,2.5198999999999998,0.77749999999999997,0.1258,0.12909999999999999,2.2000000000000001E-3,2.7199999999999998E-2,1.9900000000000001E-2,3.1899999999999998E-2,6.7000000000000002E-3,0.73929999999999996,0.19120000000000001,0.7046,8232.6837887399997,34.468600000000002,9.5746111111111123,9123.1251885300007,38.1967,10.610194444444444,11927.58209256,49.938400000000001,13.871777777777778,-19.7,-10,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,95.4803,2.4830999999999999,0.76129999999999998,0.123,0.1273,2.3E-3,2.7E-2,1.9800000000000002E-2,3.2500000000000001E-2,7.1999999999999998E-3,0.75029999999999997,0.18590000000000001,0.70420000000000005,8227.1664484500016,34.445500000000003,9.5681944444444458,9117.201810210001,38.171900000000001,10.603305555555556,11923.87998111,49.922899999999998,13.867472222222222,-19.5,-10.199999999999999,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,95.284000000000006,2.6046,0.79410000000000003,0.128,0.1326,2.3999999999999998E-3,2.8299999999999999E-2,2.0799999999999999E-2,3.5700000000000003E-2,8.0999999999999996E-3,0.75980000000000003,0.20150000000000001,0.70579999999999998,8240.2313191800004,34.5002,9.583388888888889,9131.1265261800017,38.230200000000004,10.6195,11927.964246,49.94,13.872222222222222,-20.100000000000001,-10.4,5.0000000000000001E-4,3.0999999999999999E-3,null,99.999899999999997," "]
[23,95.240600000000001,2.6438999999999999,0.80810000000000004,0.13100000000000001,0.13539999999999999,2.5000000000000001E-3,2.86E-2,2.1100000000000001E-2,3.6499999999999998E-2,6.4999999999999997E-3,0.74480000000000002,0.2011,0.70630000000000004,8247.27727323,34.529699999999998,{"$f":"P33/3.6","v":9.5915833333333325},9138.7218257999994,38.262,{"$f":"S33/3.6","v":10.628333333333334},11934.126470220001,49.965800000000002,13.879388888888888,-18,-7.9,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.8065,2.8887999999999998,0.83260000000000001,0.1308,0.1459,3.5000000000000001E-3,3.4299999999999997E-2,2.5899999999999999E-2,5.7000000000000002E-2,7.0000000000000001E-3,0.85350000000000004,0.2142,0.70979999999999999,8266.9820599800005,34.612200000000001,9.6144999999999996,9159.42976533,38.348700000000001,10.652416666666667,11931.83354958,49.956200000000003,13.876722222222222,-19.100000000000001,-8.4,null,null,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.9820599800005,34.612200000000001,9.6144999999999996,9159.42976533,38.348700000000001,10.652416666666667,11931.83354958,49.956200000000003,13.876722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.9820599800005,34.612200000000001,9.6144999999999996,9159.42976533,38.348700000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.652416666666667},11931.83354958,49.956200000000003,13.876722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,95.007199999999997,2.7172999999999998,0.82879999999999998,0.13220000000000001,0.14510000000000001,2.5999999999999999E-3,3.3599999999999998E-2,2.5600000000000001E-2,5.57E-2,7.0000000000000001E-3,0.8175,0.22750000000000001,0.70860000000000001,8256.8311092299991,34.569699999999997,9.6026944444444435,9148.6339306499995,38.3035,10.639861111111111,11927.43878502,49.937800000000003,13.871611111111111,-14.7,-5.0999999999999996,null,null,null,100.0001," "]
[28,93.489400000000003,3.2776999999999998,1.0822000000000001,0.16270000000000001,0.21160000000000001,3.2000000000000002E-3,5.5100000000000003E-2,4.2599999999999999E-2,9.4700000000000006E-2,6.3E-3,1.1191,0.45540000000000003,0.7228,8320.7940412499993,34.837499999999999,9.6770833333333321,9215.5107826500007,38.583500000000001,10.717638888888889,11896.054433759999,49.806399999999996,13.835111111111109,-16,-6.4,null,null,null,100,"ОК"]
[29,95.588300000000004,2.3997000000000002,0.72060000000000002,0.11409999999999999,0.1212,2.5000000000000001E-3,2.64E-2,1.9699999999999999E-2,3.8899999999999997E-2,7.4000000000000003E-3,0.78879999999999995,0.17249999999999999,0.70309999999999995,8213.88661641,34.389899999999997,9.5527499999999996,9102.8949408000008,38.112000000000002,10.586666666666668,11913.84845331,49.880899999999997,13.855805555555554,-19.399999999999999,-8.8000000000000007,null,null,"відс.",100.00009999999999," "]
[30,95.455699999999993,2.484,0.74419999999999997,0.1181,0.126,2.5999999999999999E-3,2.75E-2,2.0500000000000001E-2,4.1700000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,0.79600000000000004,0.17660000000000001,0.70430000000000004,8224.2286438800002,34.433199999999999,9.5647777777777776,9113.9296213800008,38.158200000000001,10.599500000000001,11918.62537131,49.9009,13.86136111111111,-17.600000000000001,-7.9,null,null,null,100]
[31,95.363,2.5345,0.75449999999999995,0.1188,0.1275,2.8E-3,2.81E-2,2.1000000000000001E-2,4.3799999999999999E-2,7.0000000000000001E-3,0.81359999999999999,0.1862,0.70499999999999996,8227.7874477899986,34.448099999999997,9.5689166666666647,9117.6556174199995,38.1738,10.603833333333332,11917.24006509,49.895099999999999,13.85975,-17.2,-7.5,null,null,null,100.00079999999997," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218,34.409999999999997,9.56,9107,38.130000000000003,10.59]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Буховцев О.Л."]
[null,"підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Касьянова С.В."]
[null,"лабораторія, де здійснювались вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пивовар Є.В."]
[null,"підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 661"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС с. Браілівка",38.130000000000003,9106,10.59]
[null,"ГРС с. Смирнівка",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС с. Близнюки",38.130000000000003,9107,10.59]
[null,"ГРС с. Панютине",38.119999999999997,9104,10.59]
[null,"ГРС м. Лозова",38.130000000000003,9108,10.59]
[null,"ГРС с. Миколаївка (к-п Щорса)",38.130000000000003,9107,10.59]
["Харківська область","ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківгаз\"",38.130000000000003,9108,10.59]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння \nпо маршруту № 661",null,38.130000000000003,9107,10.59]
[]
[]
[]
["Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ",null,"Буховцев О.Л."]
["підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії",null,"Касьянова С.В."]
["лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,"Пивовар Є.В."]
["підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]