{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 662"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\", ДП \"Укравтогаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-1"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 662"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,91.380700000000004,4.1806000000000001,1.0943000000000001,0.12709999999999999,0.21870000000000001,6.7000000000000002E-3,6.3700000000000007E-2,5.3400000000000003E-2,9.6100000000000005E-2,null,2.0516999999999999,0.72699999999999998,0.73609999999999998,{"$f":"P11*238.8459","v":8283.1758119999995},34.68,{"$f":"P11/3.6","v":9.6333333333333329},{"$f":"S11*238.8459","v":9176.4594780000007},38.42,{"$f":"S11/3.6","v":10.672222222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11739.275985},49.15,{"$f":"V11/3.6","v":13.652777777777777},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,91.3155,4.1955,1.1112,0.12870000000000001,0.22009999999999999,7.1000000000000004E-3,6.1899999999999997E-2,5.2299999999999999E-2,9.2999999999999999E-2,null,2.0739000000000001,0.7409,0.73660000000000003,{"$f":"P12*238.8459","v":8283.1758119999995},34.68,9.6333333333333329,{"$f":"S12*238.8459","v":9176.4594780000007},38.42,{"$f":"S12/3.6","v":10.672222222222222},{"$f":"V12*238.8459","v":11734.499067000001},49.13,{"$f":"V12/3.6","v":13.647222222222222},null,null,null,null,null,100.00009999999997]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.7429999999999998E-2,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11734.499067000001,49.13,{"$f":"V13/3.6","v":13.647222222222222},-8.8000000000000007,-3.2,null,null,null,3.7429999999999998E-2,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11734.499067000001,49.13,13.647222222222222,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,91.204999999999998,4.1974,1.1299999999999999,0.13070000000000001,0.22750000000000001,6.7000000000000002E-3,6.5100000000000005E-2,5.4699999999999999E-2,9.6699999999999994E-2,null,2.1293000000000002,0.75670000000000004,0.73760000000000003,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11727.333689999999,49.1,13.638888888888889,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[6,91.214299999999994,4.2023000000000001,1.1266,0.12859999999999999,0.22489999999999999,6.1000000000000004E-3,6.4500000000000002E-2,5.4199999999999998E-2,9.5200000000000007E-2,null,2.1267,0.75649999999999995,0.73740000000000006,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11724.945231000002,49.09,13.636111111111111,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11724.945231000002,49.09,13.636111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,91.122600000000006,4.2251000000000003,1.1453,0.13009999999999999,0.22770000000000001,5.7999999999999996E-3,6.5000000000000002E-2,5.4399999999999997E-2,9.4600000000000004E-2,null,2.1663000000000001,0.7631,0.73809999999999998,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11720.168313,49.07,13.630555555555555,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,91.11,4.2282999999999999,1.1515,0.1298,0.2288,6.1000000000000004E-3,6.5100000000000005E-2,5.4699999999999999E-2,9.1399999999999995E-2,null,2.1074000000000002,0.82689999999999997,0.73860000000000003,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11717.779854,49.06,13.627777777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,{"$f":"P20/3.6","v":9.6333333333333329},9176.4594780000007,38.42,{"$f":"S20/3.6","v":10.672222222222222},11717.779854,49.06,13.627777777777778,-8.5,-2.9,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11717.779854,49.06,13.627777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[12,91.091300000000004,4.2214,1.1507000000000001,0.1313,0.2331,6.1999999999999998E-3,6.6500000000000004E-2,5.6000000000000001E-2,9.9299999999999999E-2,null,2.1459999999999999,0.79830000000000001,0.73880000000000001,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,11720.168313,49.07,13.630555555555555,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[13,90.978499999999997,4.2055999999999996,1.1544000000000001,0.13250000000000001,0.23269999999999999,5.7999999999999996E-3,6.6799999999999998E-2,5.5899999999999998E-2,0.1002,null,2.2067999999999999,0.86070000000000002,0.7399,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,11696.283723,48.97,13.602777777777778,null,null,null,null,null,99.999899999999968," "]
[14,90.749499999999998,4.2417999999999996,1.1971000000000001,0.1358,0.2412,5.4000000000000003E-3,6.8599999999999994E-2,5.7799999999999997E-2,9.9500000000000005E-2,null,2.2452999999999999,0.95779999999999998,0.74219999999999997,8276.0104350000001,34.65,9.625,9166.9056419999997,38.380000000000003,10.661111111111111,11677.176051,48.89,13.580555555555556,null,null,null,null,null,99.999800000000022," "]
[15,90.886899999999997,4.2416999999999998,1.1981999999999999,0.13589999999999999,0.24030000000000001,5.4000000000000003E-3,6.7900000000000002E-2,5.7599999999999998E-2,0.1008,null,2.1112000000000002,0.95399999999999996,0.74150000000000005,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,11698.672181999998,48.98,13.605555555555554,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[16,90.869500000000002,4.2424999999999997,1.1818,0.13400000000000001,0.23769999999999999,5.7000000000000002E-3,6.7500000000000004E-2,5.7500000000000002E-2,0.1022,null,2.2324999999999999,0.86929999999999996,0.74080000000000001,8280.7873529999997,34.67,{"$f":"P26/3.6","v":9.6305555555555564},9174.0710189999991,38.409999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.669444444444443},11696.283723,48.97,13.602777777777778,-8.9,-2.7,null,null,null,100.00019999999999," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11696.283723,48.97,13.602777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11696.283723,48.97,13.602777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,91.083600000000004,4.2312000000000003,1.1625000000000001,0.1328,0.23300000000000001,6.1000000000000004E-3,6.7199999999999996E-2,5.7299999999999997E-2,0.1071,null,2.1309,0.7883,0.73909999999999998,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9186.0133139999998,38.46,10.683333333333334,11727.333689999999,49.1,13.638888888888889,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,91.036900000000003,4.2492999999999999,1.1628000000000001,0.1321,0.23280000000000001,6.1000000000000004E-3,6.6400000000000001E-2,5.6599999999999998E-2,0.10539999999999999,null,2.1503000000000001,0.80130000000000001,0.73939999999999995,8290.3411890000007,34.71,9.6416666666666675,9183.624855,38.450000000000003,10.680555555555555,11720.168313,49.07,13.630555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,90.996799999999993,4.2489999999999997,1.1641999999999999,0.13200000000000001,0.2329,5.8999999999999999E-3,6.6699999999999995E-2,5.6599999999999998E-2,0.106,null,2.1743000000000001,0.81559999999999999,0.73970000000000002,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9181.2363960000002,38.44,10.677777777777777,11715.391394999999,49.05,13.624999999999998,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,90.880399999999995,4.2511000000000001,1.1724000000000001,0.13100000000000001,0.2341,5.7999999999999996E-3,6.7000000000000004E-2,5.7299999999999997E-2,0.107,null,2.2288000000000001,0.86519999999999997,0.74070000000000003,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11696.283723,48.97,13.602777777777778,null,null,null,null,null,100.00009999999997," "]
[23,90.793400000000005,4.2689000000000004,1.1906000000000001,0.1321,0.2389,5.5999999999999999E-3,6.7799999999999999E-2,5.79E-2,0.1104,null,2.2595000000000001,0.87490000000000001,0.74150000000000005,8285.5642709999993,34.69,{"$f":"P33/3.6","v":9.6361111111111111},9176.4594780000007,38.42,{"$f":"S33/3.6","v":10.672222222222222},11693.895264000001,48.96,13.6,-8.4,-2.4,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11693.895264000001,48.96,13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11693.895264000001,48.96,13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[26,90.951700000000002,4.2428999999999997,1.165,0.1298,0.2349,5.7999999999999996E-3,6.6900000000000001E-2,5.7200000000000001E-2,0.1091,null,2.2073,0.82930000000000004,0.74009999999999998,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9176.4594780000007,38.42,{"$f":"S36/3.6","v":10.672222222222222},11708.226018000001,49.02,13.616666666666667,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[27,91.1327,4.2043999999999997,1.1335999999999999,0.1278,0.22819999999999999,5.8999999999999999E-3,6.4799999999999996E-2,5.5199999999999999E-2,0.1079,null,2.1427999999999998,0.79659999999999997,0.73850000000000005,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9176.4594780000007,38.42,10.672222222222222,11717.779854,49.06,13.627777777777778,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[28,91.034199999999998,4.2252999999999998,1.1559999999999999,0.1308,0.2324,5.7999999999999996E-3,6.6400000000000001E-2,5.6800000000000003E-2,0.10730000000000001,null,2.1648000000000001,0.82010000000000005,0.73950000000000005,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,11713.002935999999,49.04,13.622222222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[29,90.9345,4.2392000000000003,1.1668000000000001,0.13159999999999999,0.2334,5.4000000000000003E-3,6.6500000000000004E-2,5.67E-2,0.108,null,2.2160000000000002,0.84199999999999997,0.74019999999999997,8283.1758119999995,34.68,{"$f":"P39/3.6","v":9.6333333333333329},9174.0710189999991,38.409999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.669444444444443},11703.4491,49,13.611111111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[30,90.943799999999996,4.2613000000000003,1.1717,0.13159999999999999,0.23219999999999999,5.8999999999999999E-3,6.6600000000000006E-2,5.67E-2,0.108,null,2.1798000000000002,0.84250000000000003,0.74019999999999997,8287.9527300000009,34.700000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6388888888888893},9178.8479370000005,38.43,{"$f":"S40/3.6","v":10.674999999999999},11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,-8.6999999999999993,-2.8,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00010000000002]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6388888888888893},9178.8479370000005,38.43,{"$f":"S41/3.6","v":10.674999999999999},11710.614477000001,49.03,13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.225249837149,34.684393786274541,9.6345538295207049,9176.550580755169,38.420381429009971,10.672328174724989]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          03.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5],[14,0,14,5],[16,0,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №662"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-1"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ПАТ \"Харківгаз\"\nсмт. Безлюдівка"},38.420209901989715,9176.5096122296454,10.672280528330477]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ПАТ \"Харківміськгаз\"\nГРС-1 м. Харків"},38.420389622106136,9176.5525376425994,10.672330450585038]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ДП \"Укравтогаз\"\nАГНКС-2 м. Харків"},38.41734505549362,9175.8253553899231,10.671484737637117]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 662",null,38.420381429009971,9176.5505807551726,10.672328174724992]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                  Ханикін С.Ю.                                                   03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ              Крупчицький Д.О.                                           03.04.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                             Щербак С.О.                                                      03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]