{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 664"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-2"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 664"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШБКБ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,92.651399999999995,3.9925000000000002,0.91859999999999997,0.1169,0.19109999999999999,7.9000000000000008E-3,4.9299999999999997E-2,4.8300000000000003E-2,8.5099999999999995E-2,null,1.538,0.40089999999999998,0.72509999999999997,{"$f":"P11*238.8459","v":8302.2834839999996},34.76,{"$f":"P11/3.6","v":9.655555555555555},{"$f":"S11*238.8459","v":9200.3440680000003},38.520000000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.700000000000001},{"$f":"V11*238.8459","v":11856.310476000001},49.64,{"$f":"V11/3.6","v":13.788888888888888},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":100}]
[2,92.606399999999994,3.9563999999999999,0.92110000000000003,0.1163,0.1928,7.9000000000000008E-3,5.0999999999999997E-2,5.0299999999999997E-2,8.5300000000000001E-2,5.1000000000000004E-3,1.5792999999999999,0.43340000000000001,0.72570000000000001,{"$f":"P12*238.8459","v":8295.1181069999984},34.729999999999997,9.6472222222222204,{"$f":"S12*238.8459","v":9193.178691000001},38.49,{"$f":"S12/3.6","v":10.691666666666666},{"$f":"V12*238.8459","v":11841.979722},49.58,{"$f":"V12/3.6","v":13.772222222222222},-9.1,-3.4,8.9999999999999998E-4,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00530000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,11841.979722,49.58,{"$f":"V13/3.6","v":13.772222222222222},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9193.178691000001,38.49,10.691666666666666,11841.979722,49.58,13.772222222222222,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,92.669899999999998,3.6977000000000002,0.93969999999999998,0.1195,0.19839999999999999,6.0000000000000001E-3,3.9300000000000002E-2,5.1700000000000003E-2,8.8300000000000003E-2,null,1.6762999999999999,0.51319999999999999,0.72570000000000001,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,92.7089,3.7599,0.93300000000000005,0.11840000000000001,0.19589999999999999,6.1000000000000004E-3,3.7499999999999999E-2,5.1200000000000002E-2,8.7999999999999995E-2,null,1.6279999999999999,0.4733,0.72519999999999996,8276.0104350000001,34.65,9.625,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,null,null,null,null,null,100.00019999999998," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.0104350000001,34.65,9.625,9171.6825599999993,38.4,10.666666666666666,11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,-9.3000000000000007,-3.7,null,null,null,0," "]
[8,92.289000000000001,4.0503,0.93789999999999996,0.1206,0.20039999999999999,7.1999999999999998E-3,4.53E-2,5.28E-2,9.3399999999999997E-2,null,1.6757,0.52749999999999997,0.72829999999999995,8292.7296480000005,34.72,9.6444444444444439,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,11815.706673000001,49.47,13.741666666666665,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[9,92.912199999999999,3.5192000000000001,0.92900000000000005,0.1188,0.1993,6.0000000000000001E-3,3.9E-2,5.28E-2,9.1899999999999996E-2,null,1.6537999999999999,0.47870000000000001,0.72419999999999995,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,{"$f":"S19*238.8459","v":9154.963346999999},38.33,{"$f":"S19/3.6","v":10.647222222222222},11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,100.00069999999999," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.6083333333333343},{"$f":"S20*238.8459","v":9154.963346999999},38.33,{"$f":"S20/3.6","v":10.647222222222222},11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,{"$f":"S21/3.6","v":10.647222222222222},11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[12,92.481499999999997,3.8456999999999999,0.94010000000000005,0.1211,0.19839999999999999,7.0000000000000001E-3,4.58E-2,5.2999999999999999E-2,9.5100000000000004E-2,null,1.6843999999999999,0.52729999999999999,0.72719999999999996,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,99.999399999999994," "]
[13,92.566400000000002,3.9790000000000001,0.92610000000000003,0.11799999999999999,0.19750000000000001,7.1000000000000004E-3,4.9599999999999998E-2,5.2699999999999997E-2,9.5600000000000004E-2,null,1.5778000000000001,0.43020000000000003,0.72619999999999996,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9200.3440680000003,38.520000000000003,10.700000000000001,11846.75664,49.6,13.777777777777779,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[14,92.824200000000005,3.7481,0.92490000000000006,0.1178,0.19500000000000001,7.4000000000000003E-3,4.7300000000000002E-2,5.11E-2,9.3899999999999997E-2,null,1.5782,0.41210000000000002,0.72450000000000003,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183.624855,38.450000000000003,10.680555555555555,11841.979722,49.58,13.772222222222222,-8.9,-3.2,null,null,null,100,"ОК"]
[15,92.834500000000006,3.7376,0.92459999999999998,0.1179,0.19439999999999999,7.3000000000000001E-3,4.8899999999999999E-2,5.0999999999999997E-2,9.1800000000000007E-2,null,1.5855999999999999,0.40629999999999999,0.72430000000000005,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9181.2363960000002,38.44,10.677777777777777,11839.591263,49.57,13.769444444444444,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[16,92.499600000000001,4.0208000000000004,0.92959999999999998,0.1172,0.1966,7.9000000000000008E-3,5.5899999999999998E-2,5.1499999999999997E-2,9.2899999999999996E-2,null,1.5869,0.44119999999999998,0.72670000000000001,8304.6719430000012,34.770000000000003,{"$f":"P26/3.6","v":9.6583333333333332},9200.3440680000003,38.520000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.700000000000001},11846.75664,49.6,13.777777777777779,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9200.3440680000003,38.520000000000003,10.700000000000001,11846.75664,49.6,13.777777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9200.3440680000003,38.520000000000003,10.700000000000001,11846.75664,49.6,13.777777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[19,92.696600000000004,3.9148999999999998,0.92459999999999998,0.1182,0.1953,8.5000000000000006E-3,5.8999999999999997E-2,5.16E-2,9.2899999999999996E-2,null,1.544,0.39429999999999998,0.72540000000000004,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9202.7325270000001,38.53,10.702777777777778,11858.698935,49.65,13.791666666666666,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[20,92.316699999999997,4.1745999999999999,0.9304,0.1186,0.19750000000000001,8.0999999999999996E-3,5.9700000000000003E-2,5.28E-2,9.5399999999999999E-2,null,1.5946,0.4516,0.72799999999999998,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9212.2863629999993,38.57,10.713888888888889,11849.145098999999,49.61,13.780555555555555,null,null,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,92.572299999999998,4.0766,0.92689999999999995,0.1169,0.19500000000000001,7.6E-3,5.0200000000000002E-2,5.1400000000000001E-2,9.4600000000000004E-2,null,1.5432999999999999,0.36549999999999999,0.7258,8316.6142380000001,34.82,9.6722222222222225,9214.674821999999,38.58,10.716666666666667,11870.641230000001,49.7,13.805555555555555,-8.6,-2.9,1.1000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.0003," "]
[22,92.903999999999996,3.5569000000000002,0.93379999999999996,0.1187,0.19620000000000001,6.6E-3,4.1500000000000002E-2,5.0700000000000002E-2,9.4399999999999998E-2,null,1.6538999999999999,0.44340000000000002,0.72409999999999997,8266.4565989999992,34.61,9.6138888888888889,9162.1287240000001,38.36,10.655555555555555,11815.706673000001,49.47,13.741666666666665,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[23,92.239500000000007,4.0751999999999997,0.93810000000000004,0.12130000000000001,0.1986,6.8999999999999999E-3,5.0200000000000002E-2,5.2499999999999998E-2,9.5899999999999999E-2,null,1.6966000000000001,0.52629999999999999,0.72870000000000001,8295.1181069999984,34.729999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.6472222222222204},9188.4017729999996,38.47,{"$f":"S33/3.6","v":10.68611111111111},11813.318214000001,49.46,13.738888888888889,null,null,null,null,null,100.00110000000002,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,11813.318214000001,49.46,13.738888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,11813.318214000001,49.46,13.738888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,92.544499999999999,3.7883,0.95950000000000002,0.126,0.2044,8.2000000000000007E-3,5.8099999999999999E-2,5.4699999999999999E-2,9.6199999999999994E-2,null,1.6953,0.46479999999999999,0.72699999999999998,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183.624855,38.450000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.680555555555555},11820.483591,49.49,13.747222222222222,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,92.780699999999996,3.7526000000000002,0.95309999999999995,0.1242,0.20330000000000001,8.0999999999999996E-3,5.8000000000000003E-2,5.4100000000000002E-2,9.6500000000000002E-2,null,1.5838000000000001,0.38550000000000001,0.72519999999999996,8299.8950249999998,34.75,9.6527777777777768,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,11851.533557999999,49.62,13.783333333333331,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[28,93.174700000000001,3.3205,0.96199999999999997,0.11890000000000001,0.19719999999999999,6.0000000000000001E-3,4.0399999999999998E-2,5.2900000000000003E-2,9.3100000000000002E-2,null,1.6372,0.39710000000000001,0.72240000000000004,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,11820.483591,49.49,13.747222222222222,-9.1999999999999993,-3.6,null,null,null,100,"ОК"]
[29,92.4315,3.6311,1.1387,0.11210000000000001,0.182,4.1000000000000003E-3,3.5999999999999997E-2,4.9200000000000001E-2,7.2999999999999995E-2,null,1.8198000000000001,0.52259999999999995,0.72740000000000005,8264.0681400000012,34.6,{"$f":"P39/3.6","v":9.6111111111111107},9157.3518060000006,38.340000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.65},11784.656706000002,49.34,13.705555555555556,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[30,91.721999999999994,4.0388000000000002,1.1222000000000001,0.11169999999999999,0.1827,4.4000000000000003E-3,3.5700000000000003E-2,4.6100000000000002E-2,6.88E-2,null,1.9692000000000001,0.69830000000000003,0.73229999999999995,8261.6796810000014,34.590000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6083333333333343},9152.5748879999992,38.32,{"$f":"S40/3.6","v":10.644444444444444},11736.887526,49.14,13.65,null,null,null,null,null,99.999899999999997]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6083333333333343},9152.5748879999992,38.32,{"$f":"S41/3.6","v":10.644444444444444},11736.887526,49.14,13.65,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.3132162707025,34.697322483955986,9.6381451344322198,9182.4577633612389,38.44511362079583,10.679198227998841]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          03.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,5],[16,0,16,5],[18,0,18,5],[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №664"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-2"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС-2 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Берізка",38.445489014394397,9182.5474245831429,10.679302503998443]
[null,"ГРС-2 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.445068090446952,9182.4468886240829,10.679185580679709]
[null,"ГРС Слатине\nПАТ \"Харківгаз\"",38.444925315505436,9182.4127874146798,10.679145920973733]
[null,"ГРС Золочів\nПАТ \"Харківгаз\"",38.445153191313686,9182.4672146171888,10.679209219809357]
[null,"ГРС Дергачи\nПАТ \"Харківгаз\"",38.445978816450904,9182.6644117961514,10.67943856012525]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 664",null,38.44511362079583,9182.4577633612389,10.679198227998841]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                  Ханикін С.Ю.                                                   03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ          Крупчицький Д.О.                                           03.04.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                             Щербак С.О.                                                      03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]