{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 670"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 5"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 670"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШБКБ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,89.877300000000005,5.5968,1.4365000000000001,0.12429999999999999,0.18770000000000001,1.89E-2,4.8899999999999999E-2,0.04,5.1999999999999998E-2,null,1.8888,0.72870000000000001,0.74539999999999995,{"$f":"P11*238.8459","v":8404.9872209999994},35.19,{"$f":"P11/3.6","v":9.7749999999999986},{"$f":"S11*238.8459","v":9305.4362639999999},38.96,{"$f":"S11/3.6","v":10.822222222222223},{"$f":"V11*238.8459","v":11830.037427000001},49.53,{"$f":"V11/3.6","v":13.758333333333333},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000039}]
[2,90.188400000000001,5.5049000000000001,1.2605999999999999,0.1075,0.1691,3.3500000000000002E-2,4.6699999999999998E-2,3.73E-2,5.4800000000000001E-2,null,1.8915999999999999,0.70579999999999998,0.74219999999999997,{"$f":"P12*238.8459","v":8376.3257130000002},35.07,9.7416666666666671,{"$f":"S12*238.8459","v":9274.3862969999991},38.83,{"$f":"S12/3.6","v":10.78611111111111},{"$f":"V12*238.8459","v":11815.706673000001},49.47,{"$f":"V12/3.6","v":13.741666666666665},-9.1999999999999993,-3.3,null,null,null,100.00020000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376.3257130000002,35.07,9.7416666666666671,9274.3862969999991,38.83,10.78611111111111,11815.706673000001,49.47,{"$f":"V13/3.6","v":13.741666666666665},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8376.3257130000002,35.07,9.7416666666666671,9274.3862969999991,38.83,10.78611111111111,11815.706673000001,49.47,13.741666666666665,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,89.926599999999993,5.7518000000000002,1.24,9.7600000000000006E-2,0.15429999999999999,4.8999999999999998E-3,3.8600000000000002E-2,3.4200000000000001E-2,5.0299999999999997E-2,null,1.9441999999999999,0.75729999999999997,0.74280000000000002,8364.3834180000013,35.020000000000003,9.7277777777777779,9262.4440020000002,38.78,10.772222222222222,11794.210542000001,49.38,13.716666666666667,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[6,89.954899999999995,5.7625000000000002,1.2099,9.5600000000000004E-2,0.1527,4.4999999999999997E-3,3.8699999999999998E-2,3.39E-2,0.05,null,1.9374,0.76,0.74239999999999995,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9257.6670839999988,38.76,10.766666666666666,11794.210542000001,49.38,13.716666666666667,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8359.6064999999999,35,9.7222222222222214,9257.6670839999988,38.76,10.766666666666666,11794.210542000001,49.38,13.716666666666667,-8.9,-3,1.1999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",0," "]
[8,89.865799999999993,5.7370999999999999,1.2757000000000001,0.10199999999999999,0.16189999999999999,4.4000000000000003E-3,4.0399999999999998E-2,3.5900000000000001E-2,5.5E-2,null,1.9532,0.76859999999999995,0.74370000000000003,8371.5487949999988,35.049999999999997,9.7361111111111107,9269.6093790000014,38.81,10.780555555555557,11796.599001,49.39,13.719444444444445,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[9,89.758600000000001,5.7213000000000003,1.3596999999999999,0.1148,0.18540000000000001,4.8999999999999998E-3,4.4600000000000001E-2,3.95E-2,6.1600000000000002E-2,null,1.9516,0.75790000000000002,0.74550000000000005,8390.6564670000007,35.130000000000003,9.7583333333333346,{"$f":"S19*238.8459","v":9291.1055099999994},38.9,{"$f":"S19/3.6","v":10.805555555555555},11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8390.6564670000007,35.130000000000003,{"$f":"P20/3.6","v":9.7583333333333346},{"$f":"S20*238.8459","v":9291.1055099999994},38.9,{"$f":"S20/3.6","v":10.805555555555555},11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8390.6564670000007,35.130000000000003,9.7583333333333346,9291.1055099999994,38.9,{"$f":"S21/3.6","v":10.805555555555555},11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.650499999999994,5.7283999999999997,1.4614,0.1235,0.18429999999999999,5.1999999999999998E-3,4.58E-2,3.7400000000000003E-2,5.8299999999999998E-2,null,1.9579,0.74739999999999995,0.74670000000000003,8404.9872209999994,35.19,9.7749999999999986,9307.8247229999997,38.97,10.824999999999999,11820.483591,49.49,13.747222222222222,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[13,89.849199999999996,5.6577000000000002,1.3713,0.1129,0.17119999999999999,5.0000000000000001E-3,4.6600000000000003E-2,3.85E-2,5.7299999999999997E-2,null,1.9456,0.74470000000000003,0.74470000000000003,8385.8795489999993,35.11,9.7527777777777782,9286.3285919999998,38.880000000000003,10.8,11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,89.825199999999995,5.6467000000000001,1.3898999999999999,0.1145,0.17299999999999999,5.4000000000000003E-3,4.4699999999999997E-2,3.8800000000000001E-2,5.74E-2,null,1.97,0.73440000000000005,0.74490000000000001,8388.2680079999991,35.119999999999997,9.7555555555555546,9288.7170509999996,38.89,10.802777777777777,11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,89.680800000000005,5.7054,1.4268000000000001,0.1183,0.18129999999999999,5.3E-3,4.6100000000000002E-2,3.95E-2,5.74E-2,null,2.0099999999999998,0.72909999999999997,0.746,8395.4333850000003,35.15,9.7638888888888875,9295.8824280000008,38.92,10.811111111111112,11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[16,89.852000000000004,5.7460000000000004,1.2925,0.1031,0.15679999999999999,4.7999999999999996E-3,4.0099999999999997E-2,3.4599999999999999E-2,5.2499999999999998E-2,null,1.9843999999999999,0.7329,0.74350000000000005,8371.5487949999988,35.049999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.7361111111111107},9269.6093790000014,38.81,{"$f":"S26/3.6","v":10.780555555555557},11798.98746,49.4,13.722222222222221,-9.3000000000000007,-3.5,null,null,null,99.99969999999999," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8371.5487949999988,35.049999999999997,9.7361111111111107,9269.6093790000014,38.81,10.780555555555557,11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8371.5487949999988,35.049999999999997,9.7361111111111107,9269.6093790000014,38.81,10.780555555555557,11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[19,89.865799999999993,5.7774000000000001,1.2579,9.6299999999999997E-2,0.1497,1.43E-2,4.02E-2,3.3300000000000003E-2,5.1799999999999999E-2,null,1.9754,0.7379,0.74319999999999997,8369.160335999999,35.04,9.7333333333333325,9267.2209199999998,38.799999999999997,10.777777777777777,11798.98746,49.4,13.722222222222221,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,89.809600000000003,5.798,1.2681,9.8299999999999998E-2,0.1535,3.0300000000000001E-2,4.1399999999999999E-2,3.4200000000000001E-2,5.3999999999999999E-2,null,1.9684999999999999,0.74419999999999997,0.74409999999999998,8378.714172,35.08,9.7444444444444436,9276.7747560000007,38.840000000000003,10.78888888888889,11803.764378,49.42,13.727777777777778,null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.755899999999997,5.7530000000000001,1.3323,0.1072,0.16569999999999999,3.8199999999999998E-2,4.4400000000000002E-2,3.6499999999999998E-2,5.6000000000000001E-2,null,1.9702999999999999,0.74050000000000005,0.74529999999999996,8390.6564670000007,35.130000000000003,9.7583333333333346,9291.1055099999994,38.9,10.805555555555555,11810.929755000001,49.45,13.736111111111111,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[22,89.699299999999994,5.8287000000000004,1.3354999999999999,0.10589999999999999,0.16389999999999999,1.49E-2,4.24E-2,3.3300000000000003E-2,4.2799999999999998E-2,null,1.9885999999999999,0.74460000000000004,0.74480000000000002,8383.4910899999995,35.1,9.75,9281.5516740000003,38.86,10.794444444444444,11803.764378,49.42,13.727777777777778,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[23,89.726500000000001,5.8311000000000002,1.2994000000000001,0.1036,0.16350000000000001,6.1999999999999998E-3,4.5100000000000001E-2,3.6999999999999998E-2,4.87E-2,7.6E-3,1.9841,0.75490000000000002,0.74460000000000004,8378.714172,35.08,{"$f":"P33/3.6","v":9.7444444444444436},9276.7747560000007,38.840000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.78888888888889},11801.375919,49.41,13.724999999999998,-8.6999999999999993,-2.9,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00770000000003,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.714172,35.08,9.7444444444444436,9276.7747560000007,38.840000000000003,10.78888888888889,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.714172,35.08,9.7444444444444436,9276.7747560000007,38.840000000000003,10.78888888888889,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.647800000000004,5.8147000000000002,1.363,0.1132,0.1782,4.4000000000000003E-3,5.0299999999999997E-2,4.3200000000000002E-2,4.8599999999999997E-2,null,1.9850000000000001,0.75170000000000003,0.74580000000000002,8393.0449260000005,35.14,9.7611111111111111,9293.4939689999992,38.909999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.808333333333332},11808.541295999999,49.44,13.733333333333333,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[27,89.357100000000003,5.7693000000000003,1.5290999999999999,0.15279999999999999,0.25750000000000001,1.12E-2,6.3899999999999998E-2,5.4699999999999999E-2,7.2999999999999995E-2,null,1.9844999999999999,0.74690000000000001,0.751,8447.9794829999992,35.369999999999997,9.8249999999999993,9353.2054439999993,39.159999999999997,10.877777777777776,11844.368181000002,49.59,13.775,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,89.778300000000002,5.8258000000000001,1.2619,9.8000000000000004E-2,0.15720000000000001,1.3599999999999999E-2,3.95E-2,3.1300000000000001E-2,3.8399999999999997E-2,null,1.9982,0.75770000000000004,0.74360000000000004,8366.771877000001,35.03,9.7305555555555561,9264.832461,38.79,10.775,11789.433623999999,49.36,13.71111111111111,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[29,89.715000000000003,5.8266999999999998,1.3140000000000001,0.1041,0.16520000000000001,8.6E-3,4.4499999999999998E-2,3.7100000000000001E-2,4.3900000000000002E-2,null,1.9924999999999999,0.74839999999999995,0.74460000000000004,8378.714172,35.08,{"$f":"P39/3.6","v":9.7444444444444436},9279.1632150000005,38.85,{"$f":"S39/3.6","v":10.791666666666666},11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[30,89.708100000000002,5.8403999999999998,1.2932999999999999,0.10349999999999999,0.16389999999999999,1.1299999999999999E-2,4.2599999999999999E-2,3.4500000000000003E-2,4.2799999999999998E-2,null,2.0097,0.74980000000000002,0.74450000000000005,8373.9372540000004,35.06,{"$f":"P40/3.6","v":9.7388888888888889},9274.3862969999991,38.83,{"$f":"S40/3.6","v":10.78611111111111},11796.599001,49.39,13.719444444444445,-8.6,-2.4,null,null,null,99.999899999999982]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8373.9372540000004,35.06,{"$f":"P41/3.6","v":9.7388888888888889},9274.3862969999991,38.83,{"$f":"S41/3.6","v":10.78611111111111},11796.599001,49.39,13.719444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8382.4589644674543,35.095678696881357,9.7487996380226019,9281.7569942678656,38.860859634885358,10.794683231912597]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          03.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5],[14,0,14,5],[16,0,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №670"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 5"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Куряж",38.860686851947868,9281.7157257716553,10.794635236652185]
[null,"ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.860900849287077,9281.7668381587355,10.794694680357521]
[null,"ГРС Пересічне\nПАТ \"Харківгаз\"",38.859876499938515,9281.5221765166643,10.794410138871809]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 670",null,38.860859634885358,9281.7569942678656,10.794683231912598]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                  Ханикін С.Ю.                                                   03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ         Крупчицький Д.О.                                           03.04.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                            Щербак С.О.                                                      03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]