{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 672"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЧУГУЇВ-1"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 672"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,87.353099999999998,3.7012,1.1774,0.157,0.26419999999999999,3.0999999999999999E-3,8.1600000000000006E-2,7.0900000000000005E-2,0.1065,3.2399999999999998E-2,4.5701000000000001,2.4823,0.76990000000000003,{"$f":"P11*238.8459","v":7945.1849789099997},33.264899999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.2402499999999996},{"$f":"S11*238.8459","v":8796.24068979},36.828099999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.230027777777778},{"$f":"V11*238.8459","v":11002.38861432},46.064799999999998,{"$f":"V11/3.6","v":12.795777777777777},-8.3000000000000007,-1.7,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999799999999979}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.1849789099997,33.264899999999997,9.2402499999999996,{"$f":"S12*238.8459","v":8796.24068979},36.828099999999999,{"$f":"S12/3.6","v":10.230027777777778},{"$f":"V12*238.8459","v":11002.38861432},46.064799999999998,{"$f":"V12/3.6","v":12.795777777777777},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.1849789099997,33.264899999999997,9.2402499999999996,8796.24068979,36.828099999999999,10.230027777777778,11002.38861432,46.064799999999998,{"$f":"V13/3.6","v":12.795777777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.1849789099997,33.264899999999997,9.2402499999999996,8796.24068979,36.828099999999999,10.230027777777778,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.1849789099997,33.264899999999997,9.2402499999999996,8796.24068979,36.828099999999999,10.230027777777778,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.1849789099997,33.264899999999997,9.2402499999999996,8796.24068979,36.828099999999999,10.230027777777778,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.1849789099997,33.264899999999997,9.2402499999999996,8796.24068979,36.828099999999999,10.230027777777778,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7945.1849789099997,33.264899999999997,9.2402499999999996,8796.24068979,36.828099999999999,10.230027777777778,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,87.278899999999993,3.7101999999999999,1.1826000000000001,0.1595,0.27010000000000001,3.2000000000000002E-3,8.5400000000000004E-2,7.5800000000000006E-2,0.11409999999999999,3.15E-2,4.5887000000000002,2.5,0.77080000000000004,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.8504156599993,36.8474,10.235388888888888,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,-8.6,-1.9,1.6000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,{"$f":"P20/3.6","v":9.245388888888888},8800.8504156599993,36.8474,{"$f":"S20/3.6","v":10.235388888888888},11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.8504156599993,36.8474,10.235388888888888,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.8504156599993,36.8474,10.235388888888888,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.8504156599993,36.8474,10.235388888888888,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.8504156599993,36.8474,10.235388888888888,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.8504156599993,36.8474,10.235388888888888,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,{"$f":"P26/3.6","v":9.245388888888888},8800.8504156599993,36.8474,{"$f":"S26/3.6","v":10.235388888888888},11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[17,87.260099999999994,3.7374000000000001,1.1876,0.15920000000000001,0.27100000000000002,3.2000000000000002E-3,8.48E-2,7.46E-2,0.1065,3.09E-2,4.5662000000000003,2.5185,0.77090000000000003,7949.6513972399998,33.2836,9.2454444444444448,8800.9220694300002,36.847700000000003,10.235472222222223,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,-8.1999999999999993,-1.3,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.9220694300002,36.847700000000003,10.235472222222223,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.9220694300002,36.847700000000003,10.235472222222223,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.9220694300002,36.847700000000003,10.235472222222223,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7949.6036280600001,33.2834,9.245388888888888,8800.9220694300002,36.847700000000003,10.235472222222223,11002.38861432,46.064799999999998,12.795777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[22,87.247100000000003,3.72,1.1835,0.1595,0.27039999999999997,3.2000000000000002E-3,8.6400000000000005E-2,7.6899999999999996E-2,0.1258,3.2599999999999997E-2,4.5841000000000003,2.5105,0.77139999999999997,7953.9506234400005,33.301600000000001,9.2504444444444438,8805.5079107100009,36.866900000000001,10.240805555555555,11002.86630612,46.066800000000001,12.796333333333333,-9.1,-1.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9506234400005,33.301600000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.2504444444444438},8805.5079107100009,36.866900000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.240805555555555},11002.86630612,46.066800000000001,12.796333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9506234400005,33.301600000000001,9.2504444444444438,8805.5079107100009,36.866900000000001,10.240805555555555,11002.86630612,46.066800000000001,12.796333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9506234400005,33.301600000000001,9.2504444444444438,8805.5079107100009,36.866900000000001,10.240805555555555,11002.86630612,46.066800000000001,12.796333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9506234400005,33.301600000000001,9.2504444444444438,8805.5079107100009,36.866900000000001,{"$f":"S36/3.6","v":10.240805555555555},11002.86630612,46.066800000000001,12.796333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9506234400005,33.301600000000001,9.2504444444444438,8805.5079107100009,36.866900000000001,10.240805555555555,11002.86630612,46.066800000000001,12.796333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7953.9506234400005,33.301600000000001,9.2504444444444438,8805.5079107100009,36.866900000000001,10.240805555555555,11002.86630612,46.066800000000001,12.796333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[29,87.207800000000006,3.7303000000000002,1.1909000000000001,0.16200000000000001,0.27650000000000002,3.3E-3,8.9899999999999994E-2,8.0799999999999997E-2,0.14030000000000001,2.5399999999999999E-2,4.5831999999999997,2.5095999999999998,0.7722,7964.1493433699989,33.344299999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.2623055555555549},8816.4231683399994,36.912599999999998,{"$f":"S39/3.6","v":10.253499999999999},11010.557144099999,46.098999999999997,12.805277777777777,-8.6999999999999993,-1.5,1.8E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7964.1493433699989,33.344299999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.2623055555555549},8816.4231683399994,36.912599999999998,{"$f":"S40/3.6","v":10.253499999999999},11010.557144099999,46.098999999999997,12.805277777777777,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7964.1493433699989,33.344299999999997,9.2623055555555549,8816.4231683399994,36.912599999999998,{"$f":"S41/3.6","v":10.253499999999999},11010.557144099999,46.098999999999997,12.805277777777777,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7950.7791104686803,33.288321509679186,9.246755974910883,8802.150936829119,36.852845021953982,10.236901394987219]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          03.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,5],[16,0,16,5],[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0],[12,0,12,25]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №672"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Есхар"},36.85241302563665,8802.0477562799097,10.23678139601018]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТепличний комбінат"},36.852980814216956,8802.1833702543809,10.236939115060265]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС-1 м. Чугуїв\nПАТ \"Харківгаз\"\nТЕЦ-2 Есхар"},36.852881774331003,8802.1597149836853,10.236911603980834]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 672",null,36.852845021953982,8802.150936829119,10.236901394987218]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                        Ханикін С.Ю.                                                       03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ              Крупчицький Д.О.                                           03.04.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                 Щербак С.О.                                                     03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]