{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 673"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зміїв"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 673"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.03.2017 р.",null," по","31.03.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,88.692999999999998,4.7363,1.6181000000000001,0.1636,0.32400000000000001,3.2000000000000002E-3,7.5800000000000006E-2,6.4299999999999996E-2,0.10440000000000001,0.16830000000000001,2.9539,1.095,0.75860000000000005,{"$f":"P11*238.8459","v":8302.3551377700005},34.760300000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.6556388888888893},{"$f":"S11*238.8459","v":9187.6135815300004},38.466700000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.685194444444445},{"$f":"V11*238.8459","v":11576.765234639999},48.4696,{"$f":"V11/3.6","v":13.463777777777777},-8.8000000000000007,-2.1,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":99.999900000000011}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8302.3551377700005},34.760300000000001,9.6556388888888893,{"$f":"S12*238.8459","v":9187.6135815300004},38.466700000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.685194444444445},{"$f":"V12*238.8459","v":11576.765234639999},48.4696,{"$f":"V12/3.6","v":13.463777777777777},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,{"$f":"V13/3.6","v":13.463777777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,88.7273,4.7122000000000002,1.5960000000000001,0.16350000000000001,0.32529999999999998,3.2000000000000002E-3,7.7299999999999994E-2,6.6699999999999995E-2,0.11509999999999999,0.1686,2.9502000000000002,1.0945,0.75860000000000005,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,-9.1999999999999993,-2.5,null,null,null,99.999899999999982," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.6556388888888893},9187.6135815300004,38.466700000000003,{"$f":"S20/3.6","v":10.685194444444445},11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.3551377700005,34.760300000000001,9.6556388888888893,9187.6135815300004,38.466700000000003,10.685194444444445,11576.765234639999,48.4696,13.463777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[13,88.736400000000003,4.7732000000000001,1.6171,0.1653,0.3261,3.2000000000000002E-3,7.7600000000000002E-2,6.7799999999999999E-2,0.1186,0.1502,2.8616000000000001,1.103,0.75890000000000002,8319.1460045399999,34.830599999999997,9.6751666666666658,9205.8852928800006,38.543199999999999,10.706444444444443,11597.305982039999,48.555599999999998,13.487666666666666,-8.6,-1.9,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.1460045399999,34.830599999999997,9.6751666666666658,9205.8852928800006,38.543199999999999,10.706444444444443,11597.305982039999,48.555599999999998,13.487666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.1460045399999,34.830599999999997,9.6751666666666658,9205.8852928800006,38.543199999999999,10.706444444444443,11597.305982039999,48.555599999999998,13.487666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.1460045399999,34.830599999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.6751666666666658},9205.8852928800006,38.543199999999999,{"$f":"S26/3.6","v":10.706444444444443},11597.305982039999,48.555599999999998,13.487666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.1460045399999,34.830599999999997,9.6751666666666658,9205.8852928800006,38.543199999999999,10.706444444444443,11597.305982039999,48.555599999999998,13.487666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.1460045399999,34.830599999999997,9.6751666666666658,9205.8852928800006,38.543199999999999,10.706444444444443,11597.305982039999,48.555599999999998,13.487666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8319.1460045399999,34.830599999999997,9.6751666666666658,9205.8852928800006,38.543199999999999,10.706444444444443,11597.305982039999,48.555599999999998,13.487666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[20,88.779200000000003,4.7641999999999998,1.6274999999999999,0.16689999999999999,0.33439999999999998,3.3E-3,8.1600000000000006E-2,7.1999999999999995E-2,0.1447,0.1333,2.7915000000000001,1.1014999999999999,0.75970000000000004,8338.8985604699992,34.9133,9.698138888888888,9227.3336546999999,38.633000000000003,10.731388888888889,11618.754343860001,48.645400000000002,13.512611111111111,-8.9,-2.2999999999999998,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8985604699992,34.9133,9.698138888888888,9227.3336546999999,38.633000000000003,10.731388888888889,11618.754343860001,48.645400000000002,13.512611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8985604699992,34.9133,9.698138888888888,9227.3336546999999,38.633000000000003,10.731388888888889,11618.754343860001,48.645400000000002,13.512611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8985604699992,34.9133,{"$f":"P33/3.6","v":9.698138888888888},9227.3336546999999,38.633000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.731388888888889},11618.754343860001,48.645400000000002,13.512611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8985604699992,34.9133,9.698138888888888,9227.3336546999999,38.633000000000003,10.731388888888889,11618.754343860001,48.645400000000002,13.512611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8985604699992,34.9133,9.698138888888888,9227.3336546999999,38.633000000000003,10.731388888888889,11618.754343860001,48.645400000000002,13.512611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8338.8985604699992,34.9133,9.698138888888888,9227.3336546999999,38.633000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.731388888888889},11618.754343860001,48.645400000000002,13.512611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,88.982299999999995,4.6759000000000004,1.5488999999999999,0.15570000000000001,0.3125,3.2000000000000002E-3,7.6399999999999996E-2,6.7500000000000004E-2,0.13569999999999999,0.1444,2.7894000000000001,1.1080000000000001,0.75729999999999997,8311.1207822999986,34.796999999999997,9.6658333333333317,9197.5256863800005,38.508200000000002,10.696722222222222,11599.383941370001,48.564300000000003,13.490083333333335,-8.3000000000000007,-1.6,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999900000000011," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.1207822999986,34.796999999999997,9.6658333333333317,9197.5256863800005,38.508200000000002,10.696722222222222,11599.383941370001,48.564300000000003,13.490083333333335,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.1207822999986,34.796999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.6658333333333317},9197.5256863800005,38.508200000000002,{"$f":"S39/3.6","v":10.696722222222222},11599.383941370001,48.564300000000003,13.490083333333335,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.1207822999986,34.796999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.6658333333333317},9197.5256863800005,38.508200000000002,{"$f":"S40/3.6","v":10.696722222222222},11599.383941370001,48.564300000000003,13.490083333333335,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8311.1207822999986,34.796999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.6658333333333317},9197.5256863800005,38.508200000000002,{"$f":"S41/3.6","v":10.696722222222222},11599.383941370001,48.564300000000003,13.490083333333335,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8315.4547356709045,34.815145395717089,9.6708737210325246,9201.9190906011572,38.526594304533411,10.701831751259277]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                                                                          Ханикін С.Ю.                                                                   03.04.2017                                                                           "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                        Крупчицький Д.О.                                                          03.04.2017                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                      Щербак С.О.                                                                    03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,5],[14,0,14,5],[16,0,16,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0],[9,0,9,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №673"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС Зміїв\nПАТ \"Харківгаз\""},38.52660554551727,9201.9217754640631,10.701834873754796]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС Соколове\nПАТ \"Харківгаз\""},38.528349016265246,9202.3381963039865,10.70231917118479]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС Н. Бішкін\nПАТ \"Харківгаз\""},38.527221010549709,9202.0687767636555,10.702005836263808]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!F6","v":"ГРС Бірки\nПАТ \"Харківгаз\""},38.526330964453031,9201.8561929026528,10.701758601236953]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 673",null,38.526594304533411,9201.9190906011572,10.701831751259281]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                  Ханикін С.Ю.                                                 03.04.2017                                                                           "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                 Крупчицький Д.О.                                         03.04.2017                                                                                     "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                           Щербак С.О.                                                    03.04.2017"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]