{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[48,1,48,26],[50,1,50,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,1,46,26],[6,25,9,25],[7,13,9,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"                     ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 681"]
["Філія УМГ\"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"       переданого УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\" Херсонським  ЛВУМГ  по ГРС  Щасливцеве"]
["Херсонське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,"                           та прийнятого ПАТ \"Херсонгаз\"  по  газопроводу- відводу до совхоз Азовський"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                       МАРШРУТ №681"]
["Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,"                         за період з   01.03.2017   по   31.03.2017  ( точка відбору ГРС  Щасливцеве)"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7793,32.630000000000003,9.06388888888889,8652,36.225000000000001,10.0625,11508.741922320001,48.184800000000003,13.384666666666668]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7793,32.630000000000003,9.06388888888889,8652,36.225000000000001,10.0625,11508.741922320001,48.184800000000003,{"$f":"V12/3.6","v":13.384666666666668}]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7793,32.630000000000003,9.06388888888889,8652,36.225000000000001,10.0625,11508.741922320001,48.184800000000003,{"$f":"V13/3.6","v":13.384666666666668},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7793,32.630000000000003,9.06388888888889,8652,36.225000000000001,10.0625,11508.741922320001,48.184800000000003,13.384666666666668,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7793,32.630000000000003,9.06388888888889,8652,36.225000000000001,10.0625,11508.741922320001,48.184800000000003,13.384666666666668,null,null,null,null,null,null," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7793,32.630000000000003,9.06388888888889,8652,36.225000000000001,10.0625,11508.741922320001,48.184800000000003,13.384666666666668,null,null,null,null,null,null," "]
[7,97.546999999999997,"<0,1000","<0,0200",6.1000000000000004E-3,1.14E-2,"<0,0010",1.4E-3,"<0,0010","<0,0010",3.0099999999999998E-2,2.3359000000000001,3.8800000000000001E-2,0.68100000000000005,7797,32.647799999999997,{"$f":"P17/3.6","v":9.0688333333333322},8656,36.244199999999999,{"$f":"S17/3.6","v":10.067833333333333},{"$f":"V17*238.8459","v":11512.89784098},48.202199999999998,13.389499999999998,35.299999999999997,3,null,null,null,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7797,32.647799999999997,9.0688333333333322,8656,36.244199999999999,10.067833333333333,11512.89784098,48.202199999999998,13.389499999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7797,32.647799999999997,9.0688333333333322,8656,36.244199999999999,10.067833333333333,11512.89784098,48.202199999999998,13.389499999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7797,32.647799999999997,9.0688333333333322,8656,36.244199999999999,10.067833333333333,11512.89784098,48.202199999999998,13.389499999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7797,32.647799999999997,9.0688333333333322,8656,36.244199999999999,10.067833333333333,11512.89784098,48.202199999999998,13.389499999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7797,32.647799999999997,9.0688333333333322,8656,36.244199999999999,10.067833333333333,11512.89784098,48.202199999999998,13.389499999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7797,32.647799999999997,9.0688333333333322,8656,36.244199999999999,10.067833333333333,11512.89784098,48.202199999999998,13.389499999999998,null,null,null,null,null,null," "]
[14,97.520700000000005,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.5E-3,"<0,0010","<0,0010",3.0200000000000001E-2,2.3809999999999998,3.7999999999999999E-2,0.68089999999999995,7791,32.619700000000002,9.0610277777777775,8649,36.213500000000003,10.059305555555556,11503.869465960001,48.164400000000001,13.379,37.200000000000003,3.6,"<0,0001",1E-3,null,null," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.619700000000002,9.0610277777777775,8649,36.213500000000003,10.059305555555556,11503.869465960001,48.164400000000001,13.379,null,null,null,null,null,null," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.619700000000002,9.0610277777777775,8649,36.213500000000003,10.059305555555556,11503.869465960001,48.164400000000001,13.379,null,null,null,null,null,null," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.619700000000002,9.0610277777777775,8649,36.213500000000003,10.059305555555556,11503.869465960001,48.164400000000001,13.379,null,null,null,null,null,null," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.619700000000002,9.0610277777777775,8649,36.213500000000003,10.059305555555556,11503.869465960001,48.164400000000001,13.379,null,null,null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.619700000000002,9.0610277777777775,8649,36.213500000000003,10.059305555555556,11503.869465960001,48.164400000000001,13.379,null,null,null,null,null,null," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.619700000000002,9.0610277777777775,8649,36.213500000000003,10.059305555555556,11503.869465960001,48.164400000000001,13.379,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,97.528400000000005,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.4E-3,"<0,0010","<0,0010",2.9499999999999998E-2,2.3748999999999998,3.7699999999999997E-2,0.68079999999999996,7791,32.621600000000001,9.0615555555555556,8650,36.215699999999998,10.059916666666666,11504.9681571,48.168999999999997,13.380277777777776,36,3.9,null,null,"відсут.",null," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.621600000000001,9.0615555555555556,8650,36.215699999999998,10.059916666666666,11504.9681571,48.168999999999997,13.380277777777776,null,null,null,null,null,null," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.621600000000001,9.0615555555555556,8650,36.215699999999998,10.059916666666666,11504.9681571,48.168999999999997,13.380277777777776,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.621600000000001,9.0615555555555556,8650,36.215699999999998,10.059916666666666,11504.9681571,48.168999999999997,13.380277777777776,null,null,null,null,null,null," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.621600000000001,9.0615555555555556,8650,36.215699999999998,10.059916666666666,11504.9681571,48.168999999999997,13.380277777777776,null,null,null,null,null,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.621600000000001,9.0615555555555556,8650,36.215699999999998,10.059916666666666,11504.9681571,48.168999999999997,13.380277777777776,null,null,null,null,null,null," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7791,32.621600000000001,9.0615555555555556,8650,36.215699999999998,10.059916666666666,11504.9681571,48.168999999999997,13.380277777777776,null,null,null,null,null,null," "]
[28,97.518699999999995,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.5E-3,"<0,0010","<0,0010",3.09E-2,2.3831000000000002,3.7900000000000003E-2,0.68089999999999995,7790,32.618299999999998,9.0606388888888887,8649,36.212000000000003,10.058888888888889,11503.39177416,48.162399999999998,13.378444444444444,35.4,3.7,null,null,null,null," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790,32.618299999999998,9.0606388888888887,8649,36.212000000000003,10.058888888888889,11503.39177416,48.162399999999998,13.378444444444444,null,null,null,null,null,null," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790,32.618299999999998,9.0606388888888887,8649,36.212000000000003,10.058888888888889,11503.39177416,48.162399999999998,13.378444444444444]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790,32.618299999999998,9.0606388888888887,8649,36.212000000000003,10.058888888888889,11503.39177416,48.162399999999998,13.378444444444444,null,null,null,null,null,null," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":7792.8465013206342},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":32.629240178085482},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":9.0636778272459644},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":8651.6053245557869},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":36.224002602048991},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D6:D36)/' розрахунок'!D37","v":10.062222945013607}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[]
[null,"Начальник управління Херсонського ЛВУМГ                                                                                                       Доскоч М.В.                                                                                                                           03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                                   03.04.2017                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                               Скавронський Є.К.                                                                                                                  03.04.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,3,4,3]]}
["                                                                                Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 681"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3",null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[]
[null,null,"ГРС Щасливцеве"]
[1,36.225000000000001,37.823999999999998,{"$f":"C6","v":37.823999999999998}]
[2,36.225000000000001,38.549999999999997,{"$f":"C7","v":38.549999999999997}]
[3,36.225000000000001,36.274000000000001,36.274000000000001]
[4,36.225000000000001,31.911999999999999,31.911999999999999]
[5,36.225000000000001,34.473999999999997,34.473999999999997]
[6,36.225000000000001,35.527999999999999,35.527999999999999]
[7,36.244199999999999,34.530999999999999,34.530999999999999]
[8,36.244199999999999,35.484000000000002,35.484000000000002]
[9,36.244199999999999,35.149000000000001,35.149000000000001]
[10,36.244199999999999,36.624000000000002,36.624000000000002]
[11,36.244199999999999,38.195999999999998,38.195999999999998]
[12,36.244199999999999,37.222999999999999,37.222999999999999]
[13,36.244199999999999,35.572000000000003,35.572000000000003]
[14,36.213500000000003,36.767000000000003,36.767000000000003]
[15,36.213500000000003,33.311999999999998,33.311999999999998]
[16,36.213500000000003,33.78,33.78]
[17,36.213500000000003,33.154000000000003,33.154000000000003]
[18,36.213500000000003,33.531999999999996,33.531999999999996]
[19,36.213500000000003,35.46,35.46]
[20,36.213500000000003,35.055999999999997,35.055999999999997]
[21,36.215699999999998,32.543999999999997,32.543999999999997]
[22,36.215699999999998,29.061,29.061]
[23,36.215699999999998,25.640999999999998,25.640999999999998]
[24,36.215699999999998,23.071000000000002,23.071000000000002]
[25,36.215699999999998,21.972999999999999,21.972999999999999]
[26,36.215699999999998,28.84,28.84]
[27,36.215699999999998,29.805,29.805]
[28,36.212000000000003,27.317,27.317]
[29,36.212000000000003,22.280999999999999,22.280999999999999]
[30,36.212000000000003,23.462,23.462]
[31,36.212000000000003,27.123000000000001,27.123000000000001]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C6:C36)","v":999.5200000000001},{"$f":"SUM(D6:D36)","v":999.5200000000001}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,C6:C36)","v":36206.615080800009},{"$f":"SUMPRODUCT(B6:B36,D6:D36)","v":36206.615080800009}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C38/C37","v":36.224002602048991},{"$f":"D38/D37","v":36.224002602048991}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C39*238.8459","v":8651.954503088733},8651.954503088733]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C39/3.6","v":10.062222945013609},10.062222945013609]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 681"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРС-Щасливцеве",36.22,8652,10.06]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 681",null,36.22,8652,10.06]
[]
[]
[]
["Начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                         Доскоч М.В.                                                                          ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М                                                            Скавронський Є.К. ",null,null,null,null,"2017-04-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]